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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	庆安县华利塑业有限公司塑料造粒技术改造建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	梅月均
	联系方式
	18645588000

	建设地点
	 黑龙江 省 绥化 市 庆安 县 黑龙江庆安经济开发区轻工产业园南区 

	地理坐标
	（东经127度28分39.259秒，北纬 46度 51分30.676秒）

	国民经济行业类别
	C4220非金属废料和碎屑加工处理
	建设项目行业类别
	三十九、废弃资源综合利用业，85金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）中“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

□扩建

(技术改造
	建设项目申报情形
	■首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	49.5

	环保投资占比（%）
	24.75
	施工工期
	2026年9月1日-2026年11月30日，共计2个月

	是否开工建设
	■否

□是：         
	用地面积（m2）
	/

	专项评价设置情况
	表1-1 专项评价设置原则及本项目情况对照一览表

专项评价的类别

设置原则

本项目情况

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目所排放废气不含有毒有害污染物，不需要设置大气专项评价

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目无生产废水，不新增生活污水，不需要设置地表水专项

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目涉及危险物质存储

量未超过临界量。

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不取水，不属于河道取水污染类建设项目，不需要设置生态专项评价。

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不涉及此项，不需要设置海洋专项评价。



	规划情况
	规划名称：《黑龙江庆安经济开发区总体规划（2023-2035年）》

	规划环境影响评价情况
	1、规划环评文件名称：《黑龙江庆安经济开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》；

2、审批机关：黑龙江省生态环境厅；

3、审查文件名称：《黑龙江省生态环境厅关于<黑龙江庆安经济开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书>的审查意见》；

4、审查文件文号：黑环函〔2025〕54号。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与园区规划相符性分析

（1）规划期限

规划近期：2023-2030年；规划远期2031-2035年。

（2）规划范围

根据黑龙江庆安经济开发区分为三个片区，分别位于庆安县东部、南部及北部，园区范围严格落实国土空间城镇开发边界制度，结合黑龙江省人民政府批复的园区范围，最终确定本次庆安县经济开发区规划范围。 

总体范围：规划总面积837.12hm2，包含开发范围和不予开发范围。 

开发范围：814.08hm2。位于国土空间规划的庆安县中心城区城镇开发边界内。 

不予开发范围：23.04hm2，该部分面积位于省批复的庆安开发区用地范围内，但结合国土空间总体规划分析，该范围位于庆安县城镇开发边界外，故本次作为不予开发范围，该范围本轮规划不予开发。

开发区规划总面积为814.08hm2，规划开发范围从空间布局上可分为东、南、北三部分。其中：

东部范围，东至银泉纸业，北至哈佳铁路，南至格木克河，西至余庆路，用地面积为288.67hm2；

南部范围，东至余庆路，北至北二街，西至自来水厂，南至城镇开发边界，用地面积为313.48hm2；

北部范围，东至自然屯，北至铁北公园南街，南至庆安污水处理厂，用地面积为211.93hm2。 

（3）功能定位

庆安经济开发区作为省级园区，承载着落实庆安全域规模以上工业集中联动发展的空间职能，集约利用土地，打通上下游工业链条，为产业发展提供满足需求的基础设施供给，为招商引资和工业发展留足用地空间。

庆安经济开发区规划实行“产业链”招商，集中力量主攻重点产业链，实现集中化、专业化、精细化发展，形成产业集聚型、循环经济型产业园区。将园区重点产业链培育成全县经济发展的核心引擎和骨干支撑，打造一批在全省乃至全国有影响、有特色的领军企业和核心品牌，提升产业发展整体层次和水平，推动产业大升级。

黑龙江庆安经济开发区的发展定位为：庆安县工业发展的重要承载区，以轻工业、农林产品加工、医药制造为主导产业。

（4）产业发展方向及发展规模
黑龙江庆安经济开发区以轻工、农林产品加工、医药制造为主导产业，庆安经济开发区共建设三大产业园，分别为东部园区、南部园区和北部园区。根据用地分布位置的不同，细分为以下六区。 

1）东部园区内包括：轻工产业园东区和医药产业园东区

①轻工产业园东区

轻工产业园东区位于庆安镇东部，哈佳铁路南侧，西至庆发路，东至利民街，南至开发边界，面积257.22hm2。以现有的企业为基础，主要发展农副食品加工业、食品制造业、家具制造业、橡胶和塑料制品业、废弃资源综合利用业等产业，建设综合产业轻工产业园区。

②医药产业园东区

医药产业园东区位于轻工产业园东区的西北部，哈佳铁路南侧，面积31.45hm2。以中桂制药、黑龙江瑞格制药有限公司为基础，完善产业链，发展医药制造集群。主要发展医药制造业等产业，以中成药和中药饮片为主，不生产抗生素类等化学药品及原料药。

2）南部园区包括：轻工产业园南区和医药产业园南区

③轻工产业园南区

轻工产业园南区位于庆安镇西部入城口处，人民大街和迎宾路两侧区域，面积288.89hm2。其中，生活配套区46.68hm2。以华鑫米业有限公司、庆翔粮油开发有限公司等企业为骨干，结合城市南部的生活配套区，打造现代轻工产业园区。主要发展农副食品加工业、食品制造业、酒、饮料和精制茶制造业、仓储物流业、橡胶和塑料制品业等产业。仓储物流区位于庆安经济开发区的南部园区内，为园区内现状企业庆安农商物流园和绥化保税物流中心。规划用地面积51.31hm2，占经济开发区规划用地的6.30%。本次规划物流仓储用地均为一类物流仓储用地，是对居住和公共环境基本无干扰、污染和安全隐患的物流仓储用地。严禁布局对居住和公共环境有一定干扰、污染和安全隐患的企业。严禁建设危险品仓库、燃料及易燃材料仓库。

南部园区内东部为生活配套区，该区域不进行工业生产布局，依据用地现状，规划建设员工宿舍、职工培训基地、员工图书馆、停车场等非工业生产类园区生活配套区。

④医药产业园南区

医药产业园南区位于庆安镇西南部，与轻工产业园南区相邻，面积24.59hm2。本产业园以服务黑龙江澳利达奈德制药有限公司为主。主要发展医药制造业等产业，以中成药和中药饮片为主，不生产抗生素类等化学药品及原料药。

3）北部园区内包括：农林产品加工产业园和轻工产业园北区

⑤农林产品加工产业园

农林产品加工产业园位于庆安镇北部，哈佳铁路北侧，铁北公园南街以南，面积120.75hm2，主要发展农副食品加工业、食品制造业、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业、家具制造业等。
⑥轻工产业园北区

轻工产业园北区位于庆欢路城镇西北入城口处，庆新路西侧，铁路以南区域，面积91.18hm2。主要发展轻工通用设备及专用设备制造业、金属工具及金属制日用品制造业等产业。加快企业盘活，提升园区整体活力。大力发展轻工产业，构建现代的产业循环链条，带动其他产业的发展。加强网络服务平台建设，使庆安县的产品能销售到全世界。

（5）基础设施建设规划

①供水规划
规划近期以东水源净水厂、西水源净水厂、地下水和庆安县污水处理厂中水共同作为规划区供水水源，远期主要由东水源净水厂、西水源净水厂、十六道水库和庆安县污水处理厂中水作为规划区供水水源。

②排水规划

根据《庆安县国土空间总体规划（2021-2035年）》，经济开发区排水体制采用分流制，这种排水方式可以利用自然地形，将经济开发区雨水就近排入格木克河或低洼地带。以减少雨水管埋设长度，经济开发区污水由污水排放系统送入庆安县污水处理厂，既可以保证进入庆安县污水处理厂的污水水质保持稳定，又可以满足环境保护的要求。

③供汽规划

因庆安开发区内企业对蒸汽需求不同，本轮规划不对蒸汽进行统一规划，需要使用工业蒸汽的企业，优先采用电、天然气等清洁能源，使用生物质成型燃料的企业需配套高效除尘装置。

④规划热源

本规划供热依托黑龙江庆翔热电有限公司集中供热，黑龙江庆翔热电有限公司位于北部园区内，占地面积53517m2，采用1×80MW高温超高压、一次中间再热、抽凝式汽轮发电机组+1×260t/h高温高压循环流化床蒸汽锅炉、2台130t/h燃煤锅炉和2台75t/h燃生物质锅炉进行供暖，供热能力为465MW。

符合性分析：
本项目选址于黑龙江省绥化市庆安县黑龙江庆安经济开发区轻工产业园南区。企业现有工程为塑料制品加工项目，在上一轮《庆安县产业园区总体规划（2011-2030）》实施阶段，项目与园区原有产业发展方向不匹配；黑龙江庆安经济开发区启动规划修编工作后，对项目所在片区产业发展导向予以优化调整，调整后企业现状产业符合开发区产业定位要求。本项目依托现有塑料制品加工工程，对生产环节产生的塑料边角废料开展回收加工，制备再生塑料颗粒并全部外售实现资源化综合利用。项目可视作现有工程配套废料处置工段，属于企业附属工程，项目主体工程建设内容符合黑龙江庆安经济开发区轻工产业园南区功能定位及产业发展方向。本项目用水主要为生活用水，水源为市政供水，由于项目所在区域未建成城市管网，因此运营期生活污水排入防渗化粪池，定期委托市政部门清掏，液体拉运至庆安县污水处理厂处理后外排，下部沉淀物运至粪便无害化厂。企业冬季供暖采用电暖器，本项目公用工程与开发区基础设施规划相协调，且符合国家产业政策。因此，本项目符合《黑龙江庆安经济开发区总体规划（2023-2035年）》要求。

2、与《黑龙江庆安经济开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》和《黑龙江省生态环境厅关于<黑龙江庆安经济开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书>的审查意见》的相符性分析
根据《黑龙江庆安经济开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》和《黑龙江省生态环境厅关于<黑龙江庆安经济开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书>的审查意见》（黑环函〔2025〕54号）。

黑龙江庆安经济开发区产业环境准入要求如下。

表1-2 本项目与规划环评符合性分析

管控类别
管控要求
符合性分析
符合性

环境准入条件

①工业项目应符合产业政策，不得采用国家和黑龙江省淘汰或禁止的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目。

②开发区新建和改造的工业项目清洁生产水平应达到国家清洁生产标准要求。

③工业项目选址应符合产业发展规划、国土空间规划等规划。

④工业项目选址区域应有相应的环境容量，新增主要污染物排放量的工业项目必须取得排污指标，不得影响污染物总量减排计划的完成。

⑤禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。

⑥工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准。

（7）禁止建设排放废水含难降解的有机污染物、 “三致”污染物的项目。

（8）禁止建设环境影响不可接受、环境风险和安全风险不可控的项目。

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令第7号，2024年2月1日起施行）中鼓励类项目，不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中“高污染、高环境风险”产品名录。本项目为改扩建项目，在现有工程的基础上增加废塑料造粒工序，将生产过程中产生的塑料边角废料进行回收加工，生成再生塑料颗粒，外售综合利用，减少固体废物产生量，符合清洁生产标准要求。本项目符合《黑龙江庆安经济开发区总体规划（2023-2035年）》的功能定位及发展方向。本项目不新增占地，利用现有工程空置厂房。本项目不属于存在重大环境安全隐患的工业项目。本项目在采取相应措施后，确保污染物达标，项目不排放生产废水，不属于环境影响不可接受、环境风险和安全风险不可控的项目。
符合

产业准入负面清单

①产业项目应符合产业发展规划、国土空间规划等规划。

②扩建、改建、技术改造项目应全面调查、评价已有工程存在的环保问题，治理与项目有关的原有环境污染和生态破坏，并落实主要污染物排放减量化方案。

③清单所列产业不涉及由国家规划布局的产业（如核电、航空运输、跨流域调水等）。

④清单所列产业的准入条件均严于《产业结构调整指导目录（2024）》。对《指导目录》中的限制类、淘汰类产业，须执行《指导目录》要求。

⑤除列出的环境准入管控要求，清单中的产业还须执行国家、黑龙江省等有关法律法规、政策性文件的规定且不得擅自放宽，如前述法律法规、政策文件有严于本清单要求的，相关产业自动遵循其要求。

⑥环境准入管控要求中对新建项目提出的要求，若无特别说明，对现有企业同样适用。

⑦新建项目禁止自建燃煤炉窑。

⑧南部园区发展对环境污染较小的轻工产业，如农副食品加工业、食品制造业、酒、饮料和精制茶制造业、仓储物流业、橡胶和塑料制品业等产业。

⑨项目应重点考虑居民区上风向的项目生产环节是否产生有毒有害大气污染物及恶臭影响，以及是否产生高噪声污染；对于临近居民区的食品企业，应禁止使用液氨制冷；对于可能存在的喷漆、油墨印刷、塑料包装等有机废气的生产过程，严格按照国家及地方有关挥发性有机物（VOCs）污染防控以及治理相关政策要求落实相应的控制措施与治理方案。

本项目的建设符合《庆安县国土空间总体规划（2021-2035年）》《黑龙江庆安经济开发区总体规划（2023-2035年）》等规划要求。本项目为改扩建项目，在现有工程的基础上增加废塑料造粒工序，将生产过程中产生的塑料边角废料进行回收加工，生成再生塑料颗粒，外售综合利用，本次评价梳理了与项目有关的原有环境污染和生态破坏情况，并提出了“以新带老”的措施。本项目不涉及由国家规划布局的产业。本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令第7号，2024年2月1日起施行）中鼓励类项目，不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中“高污染、高环境风险”产品名录。本项目符合国家、黑龙江省等有关法律法规、政策性文件的规定。本项目符合南部园区发展的产业要求。本项目不排放有毒有害大气污染物以及恶臭气体，不产生高噪声，本项目产生的VOCs（按非甲烷总烃计）严格执行国家及地方的污染防控要求，采取可行的治理措施及治理方案。
符合
地表水环境污染防治措施

①严格制定开发区工业项目准入条件，对企业实施清洁生产，要求入区生产的企业提高生产系统用水循环率，从源头削减污染物排放量。

②企业自行投资建设污水处理和回用系统，小企业可以合用大企业的污水处理设施。企业内部设置事故池，用于收集企业生产事故废水，事故废水经企业内部污水处理设施处理达标后回用，如不能全部回用，将事故废水处理达到行业标准或《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级排放标准和污水处理厂进水水质，可排入污水处理厂进行处理。

③对于工艺中涉及防腐工艺的企业，其产生的少量废水经沉淀过滤池简单处理后回用；车间等外部设置截水沟，同时车间地面进行硬化防渗处理。
本项目不排放生产废水，挤出造粒工序会产生冷却水，冷却水进入循环池后回用循环利用；由于项目所在区域未建成城市管网，运营期职工生活污水排入防渗化粪池，定期委托市政部门清掏，液体拉运至庆安县污水处理厂处理后外排，下部沉淀物运至粪便无害化厂。待园区完善排水管网，生活污水排入市政管网，进入庆安县污水处理厂进行处理。
符合
环境空气污染防治措施

①进驻企业因生产工艺需要，必须使用清洁的燃料，提倡用电和天然气等清洁能源。提高优质能源比重，推广使用太阳能等可再生能源。

②对于拟进驻项目应根据建设项目分类管理名录，分别进行环境影响评价，合理布局进驻企业的厂址或总平面布置，从大气环境角度提出具体有效的环境保护治理措施及环境监测管理计划，减少污染物排放量，并且须在环境保护验收合格后方能运营。

③优化产业结构，严格控制入区项目的引入条件，不得引进不符合产业定位的企业。

④根据车间排放的污染物种类及浓度，除采用不同的防治措施外，还应保持车间良好通风。加强开发区内道路管理工作，坚持道路定期卫生清扫和洒水等，以减少道路扬尘污染。

⑤根据《黑龙江省重点行业挥发性有机物综合治理行动方案》，本次规划要求拟入驻企业VOCs排放管理，涉及VOCs排放主要工序应密闭，加强无组织排放收集，涉及VOCs物料存储采用压力罐、浮顶罐，尽量避免使用固定顶罐，VOCs气体采取吸附措施后方可排放。

本项目挤压造粒设备用热采用电作为能源，属于清洁能源。本项目按照要求进行环境影响评价，并从大气环境角度提出了污染物排放治理措施以及环境监测计划，待验收合格后才能投产使用。本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令第7号，2024年2月1日起施行）中鼓励类项目，符合《黑龙江庆安经济开发区总体规划（2023-2035年）》的产业定位。项目要求企业 车间保持良好通风，厂区内定期洒水降尘，减少扬尘污染。本项目产生的VOCs（按非甲烷总烃计）严格执行国家及地方的污染防控要求，采取可行的治理措施及治理方案，符合《黑龙江省重点行业挥发性有机物综合治理行动方案》的相关要求。
符合

声环境污染防治措施

①开发区应合理布局，将噪声影响较大的企业安排在远离敏感点；入区项目应选择低噪声设备并合理布局，在合理布局的情况下采用隔声、吸声和消声等措施使企业场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的要求； 

②加强厂区绿化，在高噪声设备处和厂界之间设置绿化带； 

③对货物运输制定时间要求，避免在上下班高峰期间运输；合理规划运输路线，尽量避开交通量大的道路。
本项目采取合理布局，并选择低噪设备，采取减振措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的要求。加强厂区内绿化，物流运输选择合适的时间以及合适的路线，减少交通噪声对沿线敏感点的影响。
符合

固体废物污染防治措施

①固体废物的处置严格执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》，鼓励工业固体废物综合处理及循环利用，减少废物产生量；

②开发区内工业固体废弃物和生活垃圾分类收集，分类临时堆存，临时储存场所应满足防渗漏、防水、防流失的要求。

③危险工业固体废物送至有资质的工业固体废物处理中心处理。
本项目产生的固体废物均采取相应的措施进行处理处置，严禁随意丢弃。

符合
表1-3 规划环评审查意见符合性分析一览表
审查意见

符合性分析

符合性

坚持绿色发展和区域协同发展理念。落实高质量发展、绿色龙江和美丽龙江建设等要求，坚持生态优先、高效集约，以改善生态环境质量为核心，做好与国土空间规划和生态环境分区管控方案的衔接，进一步优化《规划》布局和产业发展规模。
根据《国民经济行业分类》（2017年10月1日起实施）及其修改单，本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，符合《黑龙江庆安经济开发区总体规划（2023-2035年）》的规划布局和产业发展模式。
符合

强化减污降碳协同，推动实现绿色低碳发展。根据国家和地方碳达峰行动方案、应对气候变化“十四五”规划和节能减排工作要求，优化产业、能源、土地利用和交通运输等《规划》内容，促进减污降碳协同增效。
本项目生产过程用热采用电加热的方式，不使用煤，用电由市政供电；冬季厂房无需供暖。

符合

严格空间管控，优化功能布局和发展规模。优化规划产业和空间布局，合理调控产业发展规模。拟入驻建设项目选址需考虑《粮油仓储管理办法》中相关规定。加强工业区与居住区之间的隔离防护，强化企业异味、噪声、挥发性有机物污染防范与治理，严格涉风险源企业管理，确保产业布局和生态环境保护、人居环境安全相协调。
根据《国民经济行业分类》（2017年10月1日起实施）及其修改单，本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，符合《黑龙江庆安经济开发区总体规划（2023-2035年）》的规划布局和产业发展模式。本项目不新增占地，利用现有工程空置厂房。本项目产生的VOCs严格执行国家及地方的污染防控要求，采取可行的治理措施及治理方案，符合《黑龙江省重点行业挥发性有机物综合治理行动方案》的相关要求。
符合
严守环境质量底线，强化污染物排放管控。根据国家和黑龙江省大气、水、土壤污染防治及黑龙江省、绥化市生态环境分区管控方案和《报告书》相关要求，落实大气污染物削减方案及重点生态功能区管控要求，采取有效措施最大限度减少污染物的排放量，确保区域生态环境质量持续改善。
本项目上料、破碎、搅拌工序废气为颗粒物，挤出造粒、切粒工序废气为非甲烷总烃、颗粒物。废气经集气罩收集，收集的废气采用“布袋除尘器+两级活性炭吸附装置”进行处理，处理后的废气通过15m 排气筒（DA005）排放。
符合
严格入区建设项目生态环境准入，推动开发区高质量发展。严格落实《报告书》提出的生态环境准入要求，强化开发区内企业污染物排放控制，提高水资源节约集约利用水平、清洁生产水平和污染治理水平。严格落实排污许可制度和废水、废气等污染物排放控制要求。

本项目符合《黑龙江庆安经济开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》中列出的生态环境准入要求。本项目现有工程已完成排污许可填报，建设单位承诺在本次改扩建项目投产前进行排污许可变更。
符合
加强环境基础设施建设。加快集中供热、排水、供水和中水回用管网建设，强化再生水回用措施。加强管理和维护，确保基础设施稳定运行。工业固体废物应依法依规分类收集、安全妥善处理处置。持续提升开发区环境基础设施水平，保障规划有序实施。
待园区完善排水管网，本项目职工生活污水排入市政管网，进入庆安县污水处理厂进行处理。
符合
健全环境监测体系，强化环境风险防范。结合开发区功能分区、产业布局、重点企业分布、污染物排放、环境保护目标分布等，进一步完善环境空气、地表水、地下水、噪声、土壤等环境要素监测体系。按照排污许可证要求依法开展自行监测，如实公开污染物排放信息。完善开发区环境风险防控体系建设，确保事故废水妥善收集处理。健全区域环境风险联防联控机制，定期开展环境应急演练，提升环境风险防控和应急响应能力，确保区域生态环境安全。
本项目建立了环境风险防控措施，提升环境风险防控和应急响应能力。
符合
庆安经济技术开发区对于本项目的管控要求主要包括：①禁止废气、恶臭、无组织气体逸散无法达标排放；严格限制在居民上风向设置以恶臭影响为主的企业，并定期开展环境质量监测，发现问题及时采取相关措施；②对于排放有机废气企业应采取有效污染防治措施；③区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。

符合性分析：本项目选址于黑龙江庆安经济开发区轻工产业园南区，虽然轻工产业园南区主导产业未包含废弃资源综合利用业，但本项目为庆安县华利塑业现有塑料包装制品、编织袋生产配套技术改造工序，仅回收处置本厂自产PP、PE塑料边角料、不合格品，不对外收购社会外来废塑料，并非独立对外经营的废弃资源综合利用企业；项目严格落实开发区废气、废水专项管控要求，上料、破碎、挤出等产污点位全密闭集气，配套布袋除尘+两级活性炭吸附装置处理废气并有组织达标排放，无恶臭气体产生；项目生产冷却用水循环使用不外排，本项目不新增劳动定员，无新增生活污水；项目全程采用电加热清洁能源，无燃煤设施，不涉及开发区空间布局清单内电镀、危废收储、轮胎炼油等禁止类工艺，能耗、水耗低，固废全部内部回用或合规交由资质单位处置，环境风险物质存储量远低于临界量。综上所述，本项目符合《黑龙江庆安经济开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》和《黑龙江省生态环境厅关于<黑龙江庆安经济开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书>的审查意见》（黑环函〔2025〕54号）中相关要求。
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根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业85中“非金属废料和碎屑加工处理422”，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令第7号，2024年2月1日起施行），本项目属于鼓励类中“四十二、环境保护与资源节约综合利用，8、废弃物循环利用：废钢铁、废有色金属、废纸、废橡胶、废玻璃、废塑料、废旧木材以及报废汽车、废弃电器电子产品、废旧船舶、废旧电池、废轮胎、废弃木质材料、废旧农具、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废旧光伏组件、废旧风机叶片、废弃油脂等城市典型废弃物循环利用、技术设备开发及应用，废旧动力电池自动化拆解、自动化快速分选成组、电池剩余寿命及一致性评估、有价组分综合回收、梯次利用、再生利用技术装备开发及应用，低值可回收物回收利用，‘城市矿产’基地和资源循环利用基地建设，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用，农作物秸秆、畜禽粪污、农药包装等农林废弃物循环利用，生物质能技术装备（发电、供热、制油、沼气）”。另外，本项目不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中“高污染、高环境风险”产品名录。综上，本项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》相关要求。
2、与生态环境分区管控的符合性分析

根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）、《绥化市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（绥政发〔2021〕10号）、《关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（黑环发〔2024〕1号）、《绥化市生态环境注入清单》（2024年版）、《庆安县华利塑业有限公司塑料造粒技术改造建设项目生态环境分区管控分析报告》，本项目与生态环境分区管控符合性如下：
（1）“一图”

[image: image2.png]



图1-1 本项目与环境管控单元叠加图
（2）“一表”
表1-4 本项目与生态环境分区管控符合性分析
一、生态保护红线
管控单元类别
黑龙江省绥化市庆安县黑龙江庆安经济开发区轻工产业园南区，根据《庆安县华利塑业有限公司塑料造粒技术改造建设项目生态环境分区管控分析报告》，本项目环境管控单位为黑龙江庆安经济开发区（重点管控单元），项目选址不在生态保护红线内。
二、环境质量底线
大气环境
管控单元类别
平房区大气环境布局敏感重点管控区、大气环境高排放重点管控区
符合性分析
根据《2024年哈尔滨生态环境质量状况年报》，绥化市环境质量现状为不达标区，超标因子为细颗粒物（PM2.5），本项目破碎工艺会产生颗粒物，在严格落实本报告提出的环保措施后，污染物可达标排放。因此项目排放的污染物不会对区域大气环境质量底线造成冲击，能够满足大气环境质量底线要求。
水环境
管控单元类别
黑龙江庆安经济开发区水环境工业污染重点管控区
符合性分析
根据《庆安县华利塑业有限公司塑料造粒技术改造建设项目生态环境分区管控分析报告》，本项目选址位于黑龙江庆安经济开发区水环境工业污染重点管控区，项目为废塑料造粒项目，不产生生产废水。因此，本项目符合水环境质量底线要求。
三、资源利用上限
管控单元类别
庆安县高污染燃料禁燃区
符合性分析
本项目生产以及生活用水水源为市政供水，本项目生产过程用热采用电加热的方式，不使用煤，用电由市政供电；冬季厂房无需供暖。本项目不属于高水耗，高能耗行业；不占用基本农田和黑土地。综上，本项目符合能源、水资源、土地资源等资源利用上线要求。
四、环境准入清单
环境管控单元名称

黑龙江庆安经济开发区
环境管控单元编码

ZH23122420001
管控单元类别

重点管控单元
管控要求
符合性分析
空间布局约束

一、食品企业项目仅允许布局在规范的范围内。建立总量控制措施，完善配套服务设施，严格控制污染企业进入。

二、引导使用先进科技，提高生产效率，减少原料的使用量。

三、执行：

（1）入园建设项目开展环评工作时，应以产业园区规划环评为依据，重点分析项目环评与规划环评结论及审查意见的符合性；产业园区招商引资、入园建设项目环评审批等应将规划环评结论及审查意见作为重要依据。

（2）新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。煤化工产业项目选址及污染控制措施等须满足安全、环境准入要求，新建项目需布局在一般或较低安全风险等级的化工园区。

（3）重大制造业项目、依托能源和矿产资源的资源加工业项目原则上布局在重点开发区。

（4）未纳入国家有关领域产业规划的，一律不得新建改扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目。

（5）禁止引进国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为。

（6）编制产业园区开发建设规划时应依法开展规划环评。（7）规划审批机关在审批规划时，应将规划环评结论及审查意见作为决策的重要依据，在审批中未采纳环境影响报告书结论及审查意见的，应当作出说明并存档备查。

（8）产业园区招商引资、入园建设项目环评审批等应将规划环评结论及审查意见作为重要依据。

（9）产业园区开发建设规划应符合国家政策和相关法律法规要求，规划发生重大调整或修订的，应当依法重新或补充开展规划环评工作。

四、水环境工业污染重点管控区同时执行：

（1）区域内严格控制高耗水、高污染行业发展。

（2）加快淘汰落后产能，大力推进产业结构调整和优化升级。

（3）根据水资源和水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。
根据《国民经济行业分类》（2017年10月1日起实施）及其修改单，本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，不属于食品企业，不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目，不属于重大制造业项目、依托能源和矿产资源的资源加工业项目，不属于新建改扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目。本项目为改扩建项目，在现有工程的基础上增加废塑料造粒工序，将生产过程中产生的塑料边角废料进行回收加工，生成再生塑料颗粒，外售综合利用，减少原料的使用量以及固体废物产生量。根据上文分析，本项目符合《黑龙江庆安经济开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》和《黑龙江省生态环境厅关于<黑龙江庆安经济开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书>的审查意见》（黑环函〔2025〕54号）中相关要求。本项目不存在引进国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为。本项目不排放生产废水，挤出造粒工序会产生冷却水，冷却水进入循环池后回用循环利用；由于项目所在区域未建成城市管网，运营期职工生活污水排入防渗化粪池，定期委托市政部门清掏，液体拉运至庆安县污水处理厂处理后外排，下部沉淀物运至粪便无害化厂。待园区完善排水管网，生活污水排入市政管网，进入庆安县污水处理厂进行处理。
污染物排放管控

一、城市建成区和工业园区内新建、改扩建项目废气污染物二氧化硫、氮氧化物和细颗粒物排放总量应等量置换。

二、升级改造环保设施，确保园区排水稳定达标，制定农副食品加工行业专项治理方案，严格控制化学需氧量、氮、磷等污染物的排放。

三、执行：

（1）应按规定建设污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。 

（3）新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。严把新上项目碳排放关，新建、改建、扩建煤电、石化、化工、钢铁、有色冶炼、建材等高耗能、高排放项目，要充分论证，确保能耗、物耗、水耗达到清洁生产先进水平。 （5）新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”原则。

 （6）对于含有毒有害水污染物的工业废水和生活污水混合处理的污水处理厂产生的污泥，不能采用土地利用方式。

（7）加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理，加强泡沫、制冷、氟化工等行业治理，逐步淘汰氢氯氟烃使用。 

（8）新建煤制烯烃、新建煤制对二甲苯（PX）项目纳入《现代煤化工产业创新发展布局方案》后，由省级政府核准。新建年产超过 100 万吨的煤制甲醇项目，由省级政府核准。

（9）各地不得新建、扩建二氟甲烷、1,1,1,2-四氟乙烷、五氟乙烷、1,1,1-三氟乙烷、1.1.1.3.3-五氟丙烷用作制冷剂、发泡剂等受控用途的 HFCs 化工生产设施 （不含副立设施），环境影响报告书 （表） 已通过审批的除外。

四、水环境工业污染重点管控区同时执行：

（2）新建、改建和扩建项目应当优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。

 （3）集中治理工业集聚区内工业废水，区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。
根据《国民经济行业分类》（2017年10月1日起实施）及其修改单，本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理项目，本项目运行期不产生二氧化硫、氮氧化物和细颗粒物等污染物。本项目不排放生产废水，挤出造粒工序会产生冷却水，冷却水进入循环池后回用循环利用；由于项目所在区域未建成城市管网，运营期职工生活污水排入防渗化粪池，定期委托市政部门清掏，液体拉运至庆安县污水处理厂处理后外排，下部沉淀物运至粪便无害化厂。待园区完善排水管网，生活污水排入市政管网，进入庆安县污水处理厂进行处理。本项目不属于“两高”项目，不属于涉及重金属的重点行业，不属于煤制烯烃、新建煤制对二甲苯（PX）项目，不建设二氟甲烷、1,1,1,2-四氟乙烷、五氟乙烷、1,1,1-三氟乙烷、1.1.1.3.3-五氟丙烷用作制冷剂、发泡剂等受控用途的 HFCs 化工生产设施。
环境风险防控

一、在居住和工业企业混住区域，应加强环境风险防控。

二、执行：

加强环境应急预案管理和风险预警。园区及园区内企业应当结合经营性质、规模、组织体系，建立健全环境应急预案体系，并强化企业、园区以及上级政府环境应急预案之间的衔接。加强环境应急预案演练、评估与修订。园区管理机构应当组织建设有毒有害气体环境风险预警体系，建设园区环境风险防范设施。

三、水环境工业污染重点管控区同时执行：

排放《有毒有害水污染物名录》所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。
黑龙江省绥化市庆安县黑龙江庆安经济开发区轻工产业园南区，不属于居住和工业企业混住区域。本项目采取一定的环境风险措施，编制应急预案，并与园区应急预案进行联动。本项目不排放有毒有害水污染物。
资源利用效率要求
一、加强工业节水管理，提升工业用水效率，打造生活配套服务设施完备园区。

二、执行：

（1）落实最严格的水资源管理制度，实行水资源消耗总量和强度双控。

（2）全面推行清洁生产，依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。 

三、高污染燃料禁燃区同时执行：

（1）在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。

（2）城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。
本项目水源为市政供水，不排放生产废水，挤出造粒工序会产生冷却水，冷却水进入循环池后回用循环利用。本项目为改扩建项目，在现有工程的基础上增加废塑料造粒工序，将生产过程中产生的塑料边角废料进行回收加工，生成再生塑料颗粒，外售综合利用，减少固体废物产生量，符合清洁生产标准要求。本项目生产过程用热采用电加热的方式，不使用煤，用电由市政供电；冬季厂房无需供暖。
（3）“一说明”
根据《庆安县华利塑业有限公司塑料造粒技术改造建设项目生态环境分区管控分析报告》分析成果，本项目位于黑龙江省绥化市庆安县，厂区占地总面积0.02平方公里。
与生态保护红线无交集、与自然保护地整合优化方案数据无交集、与自然保护地（现状管理数据）无交集、与饮用水水源保护区无交集、与国家级水产种质资源保护区无交集。本项目与环境管控单元优先保护单元无交集、与重点管控单元交集面积为0.02平方公里，占项目占地面积的100.00%、与一般管控单元无交集、与地下水环境优先保护区无交集、与地下水环境重点管控区无交集、与地下水环境一般管控区交集面积为小于0.01平方公里，占项目占地面积的100.00%。

（4）项目符合性说明
本项目的建设符合《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）、《绥化市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（绥政发〔2021〕10号）、《关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（黑环发〔2024〕1号）、《绥化市生态环境准入清单》（2024年版）、《庆安县华利塑业有限公司塑料造粒技术改造建设项目生态环境分区管控分析报告》中的相关要求。
3、与《废塑料污染控制技术规范》的符合性分析
本项目与《废塑料污染控制技术规范》符合性分析见下表。

表1-5 项目与《废塑料污染控制技术规范》符合性一览表
相关要求

本项目情况

符合性

废塑料的产生、收集、贮存、预处理和再生利用企业内应单独划分贮存场地，不同种类的废塑料宜分开贮存，贮存场地应具有防雨、防扬散、防渗漏等措施。

本项目将生产过程中产生的塑料边角废料进行回收加工，生成再生塑料颗粒，外售综合利用。本项目仅用企业产生的废塑料进行加工，不收集外来原料，因此原料类型单一，不需要进行分类存放；另外，废塑料存放在造粒车间内，车间地面做防渗处理，满足防雨、防扬散、防渗漏的要求。

符合

含卤素废塑料的预处理与再生利用，宜与其他塑料分开进行。

本项目原料为不含卤素废塑料。

符合

应采用预分选工艺，将废塑料与其他废物分开，提高下游自动化分选的效率。

本项目将生产过程中产生的塑料边角废料进行回收加工，生成再生塑料颗粒，外售综合利用。本项目仅使用企业产生的废塑料进行加工，不收集外来原料。
符合
废塑料的破碎方法可分为干法破碎和湿法破碎。使用干法破碎时，应配备相应的防尘、防噪声设备。使用湿法破碎时，应有配套的污水收集和处理设施。

本项目采用干法破碎，废气经集气罩收集，收集的废气采用“布袋除尘器+两级活性炭吸附装置”进行处理，处理后的废气通过15m 排气筒（DA005）排放，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求。项目选用低噪声设备、厂房隔声、安装基础减振措施，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类限值要求。
符合
宜采用节水的自动化清洗技术，宜采用无磷清洗剂或其他绿色清洗剂，不得使用有毒有害的清洗剂。

本项目将生产过程中产生的塑料边角废料进行回收加工，生成再生塑料颗粒，外售综合利用，不需要进行清洗，不使用清洗剂。

符合

应根据清洗废水中污染物的种类和浓度，配备相应的废水收集和处理设施，清洗废水处理后宜循环使用。

本项目生产废水为挤出造粒工序冷却水，冷却水进入循环池后回用，不外排。
符合

应根据废塑料再生利用过程产生的废水中污染物种类和浓度，配备相应的废水收集和处理设施处理后的废水宜进行循环使用，排放的废水应根据出水受纳水体功能要求或纳管要求，执行国家和地方相关排放标准，重点控制的污染物指标包括化学需氧量、悬浮物、pH值、色度、石油类、可吸附有机卤化物等。

符合

废塑料的物理再生工艺中，熔融造粒车间应安装废气收集及处理装置，挤出工艺的冷却废水宜循环使用。

本项目上料、破碎、搅拌工序废气为颗粒物，挤出造粒、切粒工序废气为非甲烷总烃、颗粒物。废气经集气罩收集，收集的废气采用“布袋除尘器+两级活性炭吸附装置”进行处理，处理后的废气通过15m 排气筒（DA005）排放，颗粒物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中限值要求。本项目生产废水为挤出造粒工序冷却水，冷却水进入循环池后回用，不外排。
符合
综上分析，本项目建设符合《废塑料污染控制技术规范》相关要求。

4、与《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》的符合性分析

《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》中指出：“（十三）对于排放细颗粒物的工业污染源，应按照生产工艺、排放方式和烟（废）气组成的特点，选取适用的污染防治技术。工业污染源有组织排放的颗粒物，宜采取袋除尘、电除尘、电袋除尘等高效除尘技术，鼓励火电机组和大型燃煤锅炉采用湿式电除尘等新技术”。
本项目采用集气装置将各个产污节点产生的废气收集，收集量收集率按90%计，收集的废气采用“布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”串联的方式进行处理，布袋除尘器的处理效率按95%计，每级活性炭吸附的处理效率为70%，综合处理效率为91%，处理后废气通过15m高排气筒（DA005）排放。有组织排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中限值要求。综上分析，本项目建设符合《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》相关要求。

5、与《黑龙江省重点行业挥发性有机物综合治理行动方案》（环保厅文件〔2019〕153号）的符合性分析
《黑龙江省重点行业挥发性有机物综合治理行动方案》中指出：“（四）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。（五）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。……（八）化工行业VOCs综合治理。加强制药、农药、煤化工（含现代煤化工、炼焦、合成氨等）、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。”
本项目采用集气装置将各个产污节点产生的废气收集，收集量收集率按90%计，收集的废气采用“布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”串联的方式进行处理，布袋除尘器的处理效率按95%计，每级活性炭吸附的处理效率为70%，综合处理效率为91%，处理后废气通过15m高排气筒（DA005）排放。有组织排放的颗非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中限值要求。在严格落实本报告提出的环保措施后，污染物可达标排放。因此，本项目符合《黑龙江省重点行业挥发性有机物综合治理行动方案》的相关要求。

6、与《国家发展改革委生态环境部关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》的符合性分析
《“十四五”塑料污染治理行动方案》中指出：“加大塑料废弃物再生利用。支持塑料废弃物再生利用项目建设，发布废塑料综合利用规范企业名单，引导相关项目向资源循环利用基地、工业资源综合利用基地等园区集聚，推动塑料废弃物再生利用产业规模化、规范化、清洁化发展。加强对塑料废弃物再生利用企业的环境监管，加大对小散乱企业和违法违规行为的整治力度，防止二次污染。完善再生塑料有关标准，加快推广应用废塑料再生利用先进适用技术装备，鼓励塑料废弃物同级化、高附加值利用。”
本项目是将企业现有生产线生产过程中产生的塑料边角废料进行回收加工，生成再生塑料颗粒，外售综合利用，符合固体废物减量化、资源化的要求。在项目运行过程中，采用集气装置将各个产污节点产生的废气收集，收集量收集率按90%计，收集的废气采用“布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”串联的方式进行处理，布袋除尘器的处理效率按95%计，每级活性炭吸附的处理效率为70%，综合处理效率为91%，处理后废气通过15m高排气筒（DA005）排放。有组织排放的颗粒物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中限值要求。综上分析，本项目建设符合《国家发展改革委生态环境部关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》相关要求。

7、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（2013 年第31号）的符合性分析

《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（2013年第31号）中指出：“（十三）对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放；（十四）对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用；……（十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。”
本项目采用集气装置将各个产污节点产生的废气收集，收集量收集率按90%计，收集的废气采用“布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”串联的方式进行处理，布袋除尘器的处理效率按95%计，每级活性炭吸附的处理效率为70%，综合处理效率为91%，处理后废气通过15m高排气筒（DA005）排放。有组织排放的颗非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中限值要求，非甲烷总烃厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，造粒车间外非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内无组织排放限值。综上分析，本项目建设符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求。
8、与《绥化市空气质量持续改善行动计划实施方案》（绥政发〔2024〕16号）的符合性分析

《绥化市空气质量持续改善行动计划实施方案》（绥政发〔2024〕16号）中指出：“积极推进含VOCs原辅材料和产品源头替代。严格控制生产和使用高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。提高水性、高固体分、无溶剂、粉末等低（无）VOCs含量产品的比重。工业涂装、包装印刷、电子等行业企业要加大低（无）VOCs含量原辅材料的源头替代力度。在房屋建筑和市政工程中，全面推广使用低（无）VOCs含量涂料和胶粘剂；推动除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和道路交通标志喷涂使用低（无）VOCs含量涂料。”
本项目在造粒工序会产生非甲烷总烃，采用集气装置将各个产污节点产生的废气收集，收集量收集率按90%计，收集的废气采用“布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”串联的方式进行处理，布袋除尘器的处理效率按95%计，每级活性炭吸附的处理效率为70%，综合处理效率为91%，处理后废气通过15m高排气筒（DA005）排放。有组织排放的颗非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中限值要求，非甲烷总烃厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，造粒车间外非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内无组织排放限值。综上分析，本项目建设符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求。在严格落实本报告提出的环保措施后，污染物可达标排放。因此，本项目符合《绥化市空气质量持续改善行动计划实施方案》（绥政发〔2024〕16号）的相关要求。

9、与《黑龙江省绥化市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035年）》符合性分析
《黑龙江省绥化市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035年）》中指出：黑龙江省绥化市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035年）规划范围为绥化市区、肇东、安达、海伦、绥棱、青冈、庆安、兰西、望奎、明水10县（市、区）城区、乡镇、村，以及辖区内农场、林业局。规划年限为2019～2035年，规划基准年为2017年，规划近期为2019～2020年，规划中期为2021～2025年，规划远期为2026～2035年。规划内容主要为绥化市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、危险废弃物、一般工业固体废弃物、其他固体废弃物等城乡固体废弃物处理处置规划，并对静脉产业园建设进行规划。其中一般工业固体废物规划目标为：近期目标（到2020年）资源化利用率73%，处置率80%；中期目标（到2025年）资源化利用率80%，处置率80%；远期目标（到2035年）资源化利用率90%，处置率100%。
本项目为塑料颗粒加工项目，属于废弃资源综合利用业，原料成分为废PP（聚丙烯）塑料、废PE（聚乙烯）塑料，不涉及危险废物，位于黑龙江省绥化市庆安 县黑龙江庆安经济开发区轻工产业园南区。本项目年处理废塑料300t，产品主要为塑料颗粒，实现了固废的资源化利用。本项目上料、破碎、搅拌工序废气为颗粒物，挤出造粒、切粒工序废气为非甲烷总烃、颗粒物。废气经集气罩收集，收集的废气采用“布袋除尘器+两级活性炭吸附装置”进行处理，处理后的废气通过15m 排气筒（DA005）排放。采取以上措施后对环境保护目标张店阁、乐安新村、保安新城居民区的大气环境影响较小。项目运营期选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声措施；增加厂区绿化等噪声污染防治措施，在采取上述噪声污染防治措施后，本项目运行噪声对周围环境影响相对较小。综上所述，本项目的建设符合《黑龙江省绥化市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035年）》相关内容。

10、与《黑龙江省绥化市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035年）环境影响报告书》符合性分析

《黑龙江省绥化市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035年）环境影响报告书》中指出：一般工业固体废物治理技术路线：“应优先采用资源化循环利用治理方案。各一般工业固体废物产生企业应进行清洁生产，从源头减少一般工业固体废物产生量，进行分类回收资源化再利用，采取技术措施进行综合利用，大规模企业可在产业聚集地设置综合利用设施，其它一般工业固体废物输送至各区域静脉产业园区进行综合利用，可与其它垃圾治理统筹考虑。”“规划中的项目需严格执行建设项目的环境影响评价制度、环保设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时运行”制度、排污收费制度、污染物排放许可证制度和排污申报登记制度。在落实规划方案过程中，一定按照开发位置和范围进行。根据环保措施以及污染物排放强度，设置合理的防护距离，并确保防护距离的落实，防护距离内不应有常驻人口以及其他敏感目标。建立严格的监管体制。针对规划可能产生影响的区域设计监测方案，进行布点调查，及时掌握污染物排放和生态变化动态趋势。制定并严格执行突发环境事件应急预案。

本项目为塑料颗粒加工项目，属于废弃资源综合利用业，原料成分为废PP（聚丙烯）塑料、废PE（聚乙烯）塑料，不涉及危险废物，位于黑龙江省绥化市庆安 县黑龙江庆安经济开发区轻工产业园南区。本项目年处理废塑料300t，产品主要为塑料颗粒，实现了固废的资源化利用。本项目上料、破碎、搅拌工序废气为颗粒物，挤出造粒、切粒工序废气为非甲烷总烃、颗粒物。废气经集气罩收集，收集的废气采用“布袋除尘器+两级活性炭吸附装置”进行处理，处理后的废气通过15m 排气筒（DA005）排放。采取以上措施后对环境保护目标张店阁、乐安新村、保安新城居民区的大气环境影响较小。项目运营期选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声措施；增加厂区绿化等噪声污染防治措施，在采取上述噪声污染防治措施后，本项目运行噪声对周围环境影响相对较小。
11、选址合理性分析

本项目位于黑龙江省绥化市庆安县黑龙江庆安经济开发区轻工产业园南区。厂界东侧为废弃厂房，北侧为农田，西侧为庆安鑫利达米业有限公司，南侧为国道222，隔道为黑龙江华鑫金谷粮食仓储有限公司。本项目利用休息区西侧的空置厂房安装造粒生产线，不新增永久占地和临时占地。项目厂址所在位置交通便利，自然条件较好，地势平坦，供电、通讯等基础设施完善，适宜建设。本项目上料、破碎、搅拌工序废气为颗粒物，挤出造粒、切粒工序废气为非甲烷总烃、颗粒物。废气经集气罩收集，收集的废气采用“布袋除尘器+两级活性炭吸附装置”进行处理，处理后的废气通过15m 排气筒（DA005）排放。采取以上措施后对环境保护目标张店阁、乐安新村、保安新城居民区的大气环境影响较小。项目运营期选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声措施；增加厂区绿化等噪声污染防治措施，在采取上述噪声污染防治措施后，本项目运行噪声对周围环境影响相对较小。综上所述，本项目选址合理。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目概况

庆安县华利塑业有限公司位于黑龙江省绥化市庆安县，企业于2011年建成，年生产包装用塑料袋30000万条及塑料编织袋20000万条。企业拟在现有厂区内新建一条造粒生产线，将生产过程中产生的塑料边角废料进行回收加工，生成再生塑料颗粒，外售综合利用。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》的有关规定，本项目类别属于“三十九、废弃资源综合利用业42”中“85非金属废料和碎屑加工处理422”，环评类别属于“报告表”。
2、项目组成
项目主要建设内容见表2-1。

表2-1 本项目工程组成一览表

工程类别
项目名称
建设内容
备注
主体工程
造粒生产线
利用厂区内现有空置厂房，新建1条塑料颗粒生产线，建成后年产再生塑料颗粒300t/a。
新建
公用工程
供水
本项目不新增劳动定员，因此无新增生活用水；生产用水源为市政供水。
依托现有
排水
生产废水循环利用，职工生活污水排入防渗化粪池，定期委托市政部门清掏，液体拉运至庆安县污水处理厂处理后外排，下部沉淀物运至粪便无害化厂。
依托现有

供电
本项目用电来源于市政电网。
依托现有

供热
本项目冬季厂房无需供暖。
依托现有

环保工程
废气
本项目上料、破碎、搅拌工序废气为颗粒物，挤出造粒、切粒工序废气为非甲烷总烃、颗粒物。废气经集气罩收集，收集的废气采用“布袋除尘器+两级活性炭吸附装置”进行处理，处理后的废气通过15m 排气筒（DA005）排放。
新建

废水
生产废水循环利用，生活污水排入市政管网，进入庆安县污水处理厂进行处理。
依托现有

噪声
选择低噪设备，采取减振措施。
新建

固体废物
本项目废包装袋、下脚料、不合格产品、布袋除尘器收集粉尘集中收集，返回生产线，回用于生产；废布袋集中收集，由厂家回收处置；生活垃圾由市政部门统一处理；废活性炭、废机油、废机油桶、含油抹布及废手套集中收集后，分区暂存于危险废物贮存库，委托有资质单位进行处置。本项目所产生的固体废物做到及时收集，妥善处置，本项目一般固体废物满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关规定、危险废物识别标志执行《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022），同时执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）中相关规定。本项目产生的固体废物经过妥善处理后，处置率达到100%。
新建

地下水及土壤防渗

本项目危险废物贮存库按照重点防渗区管理，危险废物贮存库防渗要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求执行，为重点防渗区，基础敷设2mm厚的高密度聚乙烯防水层，上部敷设10cm厚水泥层，表面铺设防水树脂层，渗透系数≤10-10cm/s。本项目一般防渗区为生产厂房，采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s，满足《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）表7中一般防渗区防渗技术要求。
新建
环境风险
①贮运工程风险防范措施：本项目废机油远离火种热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火装置的车辆出入生产装置区。

②危险废物贮存库防范措施：危险废物贮存库内危险固废应分类收集，远离火种、热源划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求。废机油贮存容器须具备良好的密闭性，应定期检查，如有漏油或污染情况应及时处理。

③管理措施：建立健全厂内安全管理、技术安全体系，制定安全操作规程，严格执行安全操作规程，确保安全生产。严格人员管理，人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。完善安全措施，完善的安全措施是保障安全运营的重要组成部分，对项目区实行全员、全过程、全方位的安全管理，制定安全管理规章和安全管理措施。

④企业应按照《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018年版）设置消防设施装置及防火器材。加强职工安全教育，加强防火，达到消防、安全等有关部门的要求。企业应当按照安全监督管理部门和消防部门的要求，严格执行相关风险控制措施。企业应按要求配备应急器材，在发生泄漏、火灾等事故时控制泄漏物和消防废水进入水环境。企业应完善突发环境事故应急措施。做好总图布置和建筑物安全防范措施。

⑤编制企业应急预案，定期演练。
新建

3、主要产品及产能

本项目年产塑料颗粒300吨，其中PE塑料颗粒50t/a、PP塑料颗粒250t/a。本项目产品方案详见表2-2。

表2-2 主要产品及产能

序号
产品名称
单位
产量
1
PE塑料颗粒

t/a

50
2
PP塑料颗粒

t/a

250
PE塑料颗粒产品质量执行《塑料  再生塑料  第2部分：聚乙烯（PE）材料》（GB/T 40006.2-2021）；PP塑料颗粒产品质量执行《塑料  再生塑料  第3部分：聚丙烯（PP）材料》（GB/T 40006.3-2021）。

4、主要原辅材料

本项目原辅料用量情况详见表2-3。
表2-3 原辅料一览表

序号
原料名称

年消耗量
规格
来源
1
边角料、不合格品（PP）
250t/a
/
现有工程
2
边角料、不合格品（PE）

50t/a
/

现有工程

3
新鲜水

36m3/a

/

外购

4
电

33000kW·h
110kW·h/t-废塑料

外购

本项目原料中的边角料来自于现有工程切带工序，而不合格产品来自于现有工程包装工序。本项目现有工程生产过程中产生的不合格品主要为外形尺寸、规格参数不满足成品技术要求的物料，产品本身理化性质未发生改变，无变质、污染等情况。上述不合格品仅外观及规格指标不达标，物料组分、品质仍符合生产进料条件，经简单分拣整理后可直接回用于生产工序作为原料使用，物料回用技术可行，能够实现物料循环利用。

PP：聚丙烯，是丙烯通过加聚反应而成的聚合物。系白色蜡状材料，外观透明而轻。化学式为（C3H6）n，密度为0.89～0.91g/cm3，易燃，熔点为164～170℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30～140℃。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。聚丙烯是一种性能优良的热塑性合成树脂，为无色半透明的热塑性轻质通用塑料，具有耐化学性、耐热性、电绝缘性、高强度机械性能和良好的高耐磨加工性能等，广泛应用于服装、毛毯等纤维制品、医疗器械、汽车、自行车、零部件、输送管道、化工容器等生产，也用于食品、药品包装。

PE：聚乙烯（Polyethylene）是乙烯单体经聚合反应制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量a-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100～-70℃）。化学稳定性好，因聚合物分子内通过碳-碳单键相连，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。

5、物料平衡

本项目物料平衡情况见表2-4。

表2-4 物料平衡表

原料

进料量（t/a）

产生

产生量（t/a）

废塑料
300.0423
塑料颗粒

300
非甲烷总烃
0.0195
颗粒物
0.0228
总计

300.0423
总计

300.0423
全厂物料平衡见表2-5。
表2-5 全厂物料平衡表

原料

进料量（t/a）

产生

产生量（t/a）

PP塑料颗粒
9242.35
塑料包装袋成品
15000
PE塑料颗粒
6116.3423
非甲烷总烃
56.4
颗粒物
2.25
边角料及不合格产品
300.0423
总计

15358.6923
总计

15358.6923
6、主要设备
本项目主要设备如下表2-6。

表2-6 本项目主要设备一览表

序号
名称
规格参数
数量
1
破碎机

0.2t/h
1
2
搅拌机

0.2t/h
1
3
挤出机
0.2t/h

1
4
切粒机
0.2t/h
1
5
上料机

0.2t/h
1
6
冷却水槽
150cm×40cm×50cm

1
7、公用工程
（1）供水
①生活用水
本项目不新增劳动定员，无新增生活用水。
②冷却用水

本项目挤出造粒工序冷却水进入循环池后回用，造粒机配套1个冷却水槽，尺寸为150cm×40cm×50cm，水槽内水量约为0.3m3，造粒机设备冷却水用量约0.25m3/h，日使用时间为8h，则循环水日用量为2m3/d。冷却水进入循环池循环后回用，仅需定期补充水量，补水量按用水量的6%计，则补充水量为0.12m3/d，36m3/a，冷却水不排放。
（2）排水
①生活污水
本项目不新增劳动定员，无新增生活污水。
②电锅炉排水

本项目冷却用水循环使用，定期补充，不外排。
本项目水平衡图见下图。
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图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/d）
（3）供电

本项目供电由当地电业局提供。

（4）供热

本项目冬季厂房无需供暖。
8、工作制度及劳动定员

本项目不新增劳动定员，年工作300天，每天工作时间为8小时，夜间不生产。

9、厂区平面布置

庆安县华利塑业有限公司位于黑龙江庆安经济开发区，厂区内现有工程由北至南依次分布于厂区内，其中，圆织车间位于厂区东北侧，圆织车间南侧为拉丝车间，厂区西侧依次分布有彩印车间、仓库、休息区、覆膜车间等，覆膜车间东侧为办公区。本项目利用休息区西侧的空置厂房安装造粒生产线，不新增永久占地和临时占地。项目区地理位置交通便利，工艺流程布置合理，与周边环境协调。同时，项目区不在风景名胜区、自然保护区、水源保护区及其他需要特别保护的区域内，没有明显的环境制约因素，项目选址合理。

10、环保措施及投资估算

项目总投资为200万元，环保投资共计49.5万元，占总投资24.75%。

表2-7 项目环保设施及投资
类别

治理措施

投资（万元）

废气

集气装置+布袋除尘器+二级活性炭吸附装置+15m排气筒，1套
15
噪声

选用低噪声设备，采取减振、封闭隔声等措施

3.5
固体废物
危险废物贮存库
5
危险废物处置费用
10
地下水及土壤环境
危险废物贮存库按照重点防渗区管理，采用基础敷设2mm厚的高密度聚乙烯防水层，上部敷设10cm厚水泥层，表面铺设防水树脂层，渗透系数≤10-10cm/s；一般防渗区为造粒车间所在区域，采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s。

10
环保设施运行维护费用

4
委托监测
2

合计

94


	工艺流程和产排污环节
	一、施工期

本项目利用现有厂房，在厂房内部设置生产机器设备。施工期主要为生产机器设备安装过程中产生的噪声，随着施工期的结束，产生的噪音对环境的影响逐渐减少至消失，故不对施工期展开具体分析。

	
	二、运营期
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图2-1 工艺流程及产污节点图

具体工艺流程介绍如下：

1、原料上料

本项目以现有工程生产线产生的边角料为原料（PP、PE），原料以袋装的形式分类贮存在厂区库房，不需要进行分拣、清洗。生产时将废塑料运至上料机配套的料斗内。废边角料为片状物料，贮存及转运过程不会产尘。本工序主要污染源为上料过程产生的废气G1、设备噪声N1，废包装袋S1。

2、破碎

废边角料通过传送带输送至破碎机进行破碎，破碎成尺寸为3～5cm的均匀物料。本工序主要污染源为破碎过程产生的废气G2，设备噪声N2。

3、搅拌

破碎后的边角料由产线密闭的输送带输送至搅拌机将其搅拌均匀。本工序主要污染源为搅拌废气G3，设备噪声N3。

4、挤出

搅拌后的物料经密闭管道输送至挤出机进行挤出，挤出机加热方式为电加热，加热温度在120～170℃，挤出机采用无网挤出；挤出机设自动控温装置，当温度达到170℃后，自动停止加热。挤出机采用冷却水进行降温，冷却水循环使用，不外排。本工序主要污染源为挤出废气G4，设备噪声N4。

5、冷却

挤出后的物料经过冷却水槽进行直接冷却降温，冷却水槽内的水经过泵打入冷却水塔进行降温，降温后的水再由泵打入冷却水槽，循环使用。

6、切粒

冷却的物料输送至切粒机切成规定尺寸的粒状料，经切粒机配套的筛网进行筛选后合格物料进入储罐暂存，然后经过储罐放料口进行吨包包装。筛选物料均为粒状物料，无粉尘产生。切粒产生的下脚料、不合格品集中收集后送入破碎机破碎后回用于生产。本工序主要污染源为切粒废气G5，设备噪声N5，下脚料S2、不合格品S3。

本项目产污环节及治理措施见表2-8。

表2-8 本项目主要排污节点一览表

类别
编号
产污工序
主要污染物
排放规律
处理措施
废气
G1
上料工序
颗粒物
连续排放
集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）
G2
破碎工序

颗粒物

连续排放

G3
搅拌工序
颗粒物

连续排放

G5
切粒工序
颗粒物

连续排放

G4
挤出工序
颗粒物、非甲烷总烃
连续排放

集气罩+两级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA002）
废水
/
冷却工序
COD、氨氮、SS
间歇排放
进入冷却水槽，循环使用，不外排
噪声
N
设施设备、风机等
等效连续 A 声级

连续排放

选用低噪设备、基础减振、厂房隔声等措施

固体废物
S1
上料工序
废包装

间歇排放

收集后外售综合利用

S2
切粒工序
下脚料
间歇排放

回用于生产
S3
切粒工序

不合格品
间歇排放

S4
废气治理
除尘灰
间歇排放

回用于生产
S5
废布袋
间歇排放

厂家回收
S6
废活性炭
间歇排放

暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位回收处置
S7
职工生活
生活垃圾
间歇排放

集中收集，交由市政部门统一处理
S7
设备维修
废机油
间歇排放

暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位回收处置
S8

废机油桶

间歇排放

暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位回收处置

S9
含油抹布及废手套

间歇排放

暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位回收处置



	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有工程环保手续

庆安县华利塑业有限公司塑料包装制品建设项目，于2011年10月20日取得原庆安县环境保护局环评批复（庆环发〔2011〕93号），对应批复文件为《关于庆安县华利塑业有限公司塑料包装制品生产项目环境影响报告表的批复》，见附件1。
企业于2012年完成该建设项目竣工环境保护验收工作，并于2012年12月28日取得原庆安县环境保护局验收批复（庆环发〔2012〕74号），批复文件名称为《关于庆安县华利塑业有限公司塑料包装制品生产项目竣工环境保护验收批复意见》，见附件2。

2012年，企业谋划实施项目扩建，扩建项目为庆安县华利塑业有限公司年产2亿条塑料编织袋技改项目。该项目于2012年10月15日取得原庆安县环境保护局环评批复，批复文号：庆环发〔2012〕56号，批复文件为《庆安县环境保护局关于对庆安县华利塑业有限公司年产2亿条塑料编织袋技改项目环境影响报告表的批复》，见附件3。

2022年1月5日，企业针对《庆安县华利塑业有限公司年产2亿条塑料编织袋技改项目》开展竣工环境保护自主验收工作，形成《年产2亿条塑料编织袋技改项目竣工环境保护验收意见》，该项目竣工环境保护自主验收工作全部完成。

表2-9 现有工程环保手续统计表
项目名称
环评批复情况

批复时间
竣工环境保护验收情况
竣工环境保护验收时间
庆安县华利塑业有限公司塑料包装制品生产项目

《关于庆安县华利塑业有限公司塑料包装制品生产项目环境影响报告表的批复》（庆环发〔2011〕93号）
2011年10月20日
《关于庆安县华利塑业有限公司塑料包装制品生产项目竣工环境保护验收批复意见》（庆环发〔2012〕74号）
2012年12月28日
庆安县华利塑业有限公司年产2亿条塑料编织袋技改项目
《庆安县环境保护局关于对庆安县华利塑业有限公司年产2亿条塑料编织袋技改项目环境影响报告表的批复》（庆环发〔2012〕56号）
2012年10月15日
完成自主验收，《年产2亿条塑料编织袋技改项目竣工环境保护验收意见》
2022年1月5日
2、排污许可执行情况

（1）排序许可信息

庆安县华利塑业有限公司排污许可证已于2021年12月22日获得绥化市生态环境局审批与核发，证书编号：91231224551332028E001X，有效期至2026年12月21日；因专家意见修改，排污许可证于2022年10月12日进行变更；由于新增工业噪声、修改专家意见，企业于2023年12月4日重新申请排污许可。

庆安县华利塑业有限公司属于《固定污染源排污许可证分类管理名录》（2019年版）中塑料丝、绳及编织品制造，包装装潢及其他印刷，属于简化管理。排污许可对现有工程排气筒进行编号，排气筒标号为DA001-DA004。

（2）排污许可执行情况

庆安县华利塑业有限公司按照《排污许可证申请与核发技术规范  橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019），相关要求，进行环境管理台账与排污许可执行报告上传工作。企业排污许可执行报告为年报。执行报告中填报了污染环节废气排放情况，噪声及固体废物产生及处置情况并进行监测及执行报告工作。

3、现有工程建设情况
庆安县华利塑业有限公司成立于2010年4月20日，注册地址位于黑龙江省绥化市庆安县元宝开发区B区，经营范围包括塑料编织袋加工、包装装潢及其他印刷，目前企业处于存续状态，正常开展生产经营活动。

庆安县华利塑业有限公司现有工程建设内容见下表。

表2-10 现有工程建设内容

工程类别
建设内容

建设规模
主体工程
拉丝车间
1栋单层建筑，建筑面积约为2000m2，厂房高度5.5m，主要配备混料机、自动上料机、塑料挤出拉丝机组、牵引拉伸机等主体生产设备，以聚丙烯等塑料颗粒为主要原料，生产塑料扁丝半成品。
圆织车间
1栋单层建筑，建筑面积约为1800m2，厂房高度5.5m，设置圆织生产设备，生产圆筒状塑料编织基布。
覆膜车间
1栋单层建筑，建筑面积约为1650m2，厂房高度5.5m，设置覆膜挤出机、复合涂覆机组等主体设备，完成编织布覆膜改性加工，覆膜后半成品送至彩印车间。
彩印车间
1栋单层建筑，建筑面积约为1330m2，厂房高度5.5m，主要配备柔性印刷机、烘干装置等生产设备，为覆膜编织布进行印刷、烘干、收卷等工序。

辅助工程
办公区
1栋2层建筑，建筑面积约为400m2，房屋高度7.5m，主要包含办公室、会议区以及产品展示区。
休息区及车库
1栋2层建筑，建筑面积约600m2，房屋高度7.5m一层为车库，二层为休息区。
空置厂房
1栋单层建筑，建筑面积约为350m2，厂房高度5.5m。
储运工程
仓库
1栋单层建筑，建筑面积约为2500m2，仓库高度5.5m，用于存放原料及成品等，可储存约1月的原材料。
设备库
1栋单层建筑，建筑面积约2000m2，厂房高度5.5m。
公用工程
供水
用水水源为企业自打深水井，提供生产用水及生活用水。
排水
生产废水循环利用，职工生活污水排入防渗化粪池，定期委托市政部门清掏，液体拉运至庆安县污水处理厂处理后外排，下部沉淀物运至粪便无害化厂。
供暖
本项目用电来源于市政电网。
供电
本项目园区集中供热。

环保工程
废气
拉丝车间颗粒物、非甲烷总烃采用集气罩+布袋除尘器+活性炭吸附+15m高排气筒（DA003），处理后废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）
圆织车间颗粒物、非甲烷总烃采用集气罩+布袋除尘器+活性炭吸附+15m高排气筒（DA002），处理后废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）

覆膜车间非甲烷总烃采用集气罩+活性炭吸附+15m高排气筒（DA004），处理后废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）

彩印车间非甲烷总烃采用集气罩+活性炭吸附+15m高排气筒（DA001），处理后废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）

废水
生产废水循环利用，职工生活污水排入防渗化粪池，定期委托市政部门清掏，液体拉运至庆安县污水处理厂处理后外排，下部沉淀物运至粪便无害化厂。

噪声

选用低噪声设备，对噪声源进行减振和隔声处理，必要时加装隔声罩、消声器等。

固体废物
生活垃圾集中收集，定期由环卫部门统一清运处理；废油桶集中收集，交由黑龙江京盛华环保科技有限公司转运处置。
4、现有工程监测计划

根据现有工程环境影响评价文件以及排污许可证的相关要求，现有工程监测计划见表2-11。
表2-11 现有工程监测要求一览表
监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

DA001
非甲烷总烃
半年/次

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及修改单中表4大气污染物排放限值
DA002
臭气浓度
1年/次

《恶臭污染物综合排放标准》（GB 14554-1993）二级标准要求
颗粒物
1年/次

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及修改单中表4大气污染物排放限值

非甲烷总烃
半年/次

DA003
颗粒物

1年/次

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及修改单中表4大气污染物排放限值

非甲烷总烃
半年/次

DA004
非甲烷总烃
半年/次
《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准
厂界

颗粒物、非甲烷总烃
1年/次
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）
臭气浓度
1年/次

《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中新改扩建二级标准限值要求
厂区内
非甲烷总烃
1年/次
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值
厂界
噪声
半年/次

厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准
注：本项目为非重点排污单位

经资料核查核实，企业近一年严格依照现有工程自行监测方案，全面落实各项环境监测工作，监测执行规范、落实到位。

5、现有工程污染物排放情况

庆安县华利塑业有限公司于2024年6月28日、2024年10月25日、2025年4月15日、2025年5月6日委托黑龙江泓泽环境检测评价有限公司进行了监测。

（1）废气

根据监测报告，彩印车间（DA001）非甲烷总烃排放浓度为3.23～8.66mg/m3；圆织车间（DA002）颗粒物排放浓度10.3～13.7mg/m3，非甲烷总烃排放浓度为3.36～9.59mg/m3；拉丝车间（DA003）颗粒物排放浓度9.57～13.4mg/m3，非甲烷总烃排放浓度为3.39～9.31mg/m3；覆膜车间（DA004）非甲烷总烃排放浓度为3.32～9.31mg/m3。废气污染物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及其修改单中表4大气污染物排放限值要求。

现有工程无组织废气颗粒物浓度为0.171～0.284mg/m3，非甲烷总烃浓度为0.50～0.78mg/m3，臭气浓度为14～19（无量纲），满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及其修改单中表9企业边界大气污染物浓度限值要求。
（2）噪声
根据监测报告，项目现有工程厂界四周昼间噪声监测值为50～54dB（A），夜间噪声监测为40～43dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值的要求。

5、与项目有关的主要环境问题

（1）存在问题
①现有工程未设立危废贮存库；未建立危险废物管理台账。

②尚未建立起完善的环境监督管理体系。

（2）整改措施

①危险废物贮存库需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中要求对危险废物贮存库地面涂刷防渗层，防渗层采用2mm厚的高密度聚乙烯土工膜，渗透系数10-10cm/s，并建立危险废物管理台账；

③建立完善的环境监督管理体系，负责工程运行期间的环境保护工作。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	1、环境空气质量现状

（1）基本污染物
项目所在区域大气环境属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段浓度限值中的二级标准。根据《绥化市环境质量年报（2024年度）》，绥棱县2024年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为7μg/m3、19μg/m3、57μg/m3、43μg/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.0mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为120μg/m3；有效监测天数为366天，达标天数为305天，达标率为83.3%。

表3-4  2024年绥化市环境空气质量统计表

污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值（μg/m3）

占标率（%）

达标情况

细颗粒物（PM2.5）

年平均质量浓度

43
30
143.33

超标
可吸入颗粒物（PM10）

年平均质量浓度

57
60
95.00

达标

二氧化硫

年平均质量浓度

7
60

11.67
达标

二氧化氮

年平均质量浓度

19
40

47.50
达标

一氧化碳

第95百分位数日平均

1000
4000

25.00
达标

臭氧

第90百分位数8h平均质量浓度

120
160

75.00
达标

细颗粒物（PM2.5）年平均浓度均劣于《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段浓度限值中的二级标准，本项目所在区域为不达标区。

超标原因：采暖期污染物排放远超环境承载能力为主要原因；秋冬季气象条件总体不利导致重污染天气频现；春季清除秸秆根茬产生一定影响；区域性污染与本地排放叠加加重了重污染程度。

（2）其他污染物
根据本项目工程分析，项目排放其他污染物为TSP，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》要求，对其他污染物进行补充监测。
①监测因子

监测因子为TSP。

②监测点位

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中区域环境质量现状，本项目选择当季主导风向下风向居民区作为监测点。

表3-2 补充监测点位基本信息

监测点名称

监测点坐标

监测因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂界距离/m

X

Y

当季主导风向下风向

127°28′47.23″
46°51′37.13″
TSP
2026年4月23日至2026年4月25日
NE
185
[image: image5.jpg]



图3-1 本项目补充监测点位示意图
③监测时间

本项目委托黑龙江省得凡检测有限公司哈尔滨分公司进行监测，监测时间为2026年4月23日至4月25日连续监测3天，TSP监测24小时平均值，每天监测24小时。

④监测分析方法

监测及分析方法按国家颁发的《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）和《环境监测技术规范》中的有关规定和要求进行。

⑤监测结果
TSP监测结果见表3-3。

表3-3 环境空气总悬浮颗粒物（TSP）监测结果（单位：mg/m3）
检测项目

采样时间
检测点位

监测结果

总悬浮颗粒物

2026年4月23日
当季主导风向下风向
0.107
2026年4月24日
0.109
2026年4月25日

0.112
⑥环境空气质量现状评价

评价因子：TSP。

TSP日均值采用国家《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中二级标准。

表3-4 环境空气质量标准
项目名称
平均时间
浓度限值
单位
标准来源

TSP
24小时平均

300
μg/m3
《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准

根据上表统计结果，本项目其他污染物 TSP24h 平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准。经过补充监测可以说明环境空气质量较好，具有一定的环境容量。

2、水环境质量现状

本项目所在区域地表水为格木克河，由于该水体无水质类别及水质现状，因此，本次评价地表水流域选取其汇入河流呼兰河。根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》，本项目位于呼兰河神树镇至绥胜排干汇入口河段，水质目标为Ⅲ～Ⅳ类。根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》，呼兰河该河段现状水体质量为Ⅱ～Ⅲ类，满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准要求。

3、声环境质量现状

根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南》（污染影响类），本项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标。本项目厂区周围50m范围内无声环境敏感点，因此不开展区域声环境质量现状调查。
4、生态环境质量现状

本项目位于黑龙江庆安经济开发区内，并且项目利用现有厂房进行设备安装，无新增永久占地，故本项目不开展生态环境现状调查。

5、地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，本项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目用地范围内进行了硬底化，不存在土壤、地下水污染途径，不开展地下水和土壤环境质量现状调查。

	环境保护目标
	1、大气环境

本项目厂界外500m范围内的环境保护目标见表3-5。
表3-5 大气环境保护目标一览表
序号
环境保护对象
坐标/m
保护对象
保护内容
环境功能区
相对厂址方位
相对厂界距离/m

X
Y
1
张店阁
250
208
居住区
居民
二类区
SE
245
2
乐安新村
49
388
居住区
居民
二类区
N
300
3
保安新城
-71
322

居住区

居民

二类区

N

240
注：坐标以项目中心为原点

2、声环境

声环境保护目标主要是指依据法律、法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。经现场踏勘，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境保护目标

本项目厂界外500m范围内的环境保护目标供水水源为市政供水，水源地为庆安县新水源，水源地与本项目的最近距离为6670m，不在项目厂界外500m范围内。经调查，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境保护目标

本项目用地范围内无生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	1、废气

（1）施工期

①废气
本项目施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中污染源大气污染物无组织排放标准要求，具体标准限值见表3-6。

表3-6 污染源大气污染物排放限值

污染物

无组织排放监控浓度限值
监控点

mg/m3
颗粒物

周界外浓度最高点
1.0

②噪声

本项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025），见表3-7。

表3-7 《建筑施工噪声排放标准》（单位：dB（A））
昼间

夜间

70

55

（2）运营期

①造粒车间有组织排放
造粒车间有组织排放的颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准。

表3-8 造粒车间有组织污染物排放标准
污染物名称
有组织排放监控浓度限制

最高允许排放浓度（mg/m3）
排气筒高度（m）
最高允许排放速率（kg/h）
颗粒物
其他
120
15
3.5
非甲烷总烃
120
15
10
②无组织排放
厂界外无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCS无组织排放限值中厂房外监控点处1h平均浓度值以及任意一次浓度值。

表3-9 厂界无组织污染物排放标准
污染物名称
无组织排放监控浓度限值

监控点
浓度（mg/m3）
颗粒物
周界外浓度最高点
1.0
非甲烷总烃
周界外浓度最高点
4.0
表3-10 厂区内VOCs无组织排放限值（单位：mg/m3）

序号

污染物项目

限值

无组织排放监控位置

1

NMHC

10（监控点处1h平均浓度值）

在厂房外设置监控点

2

30（监控点处任意一次浓度值）

3、噪声

根据《庆安县城市声环境功能区划分方案》（庆政发〔2021〕9号）中庆安县声环境功能区划分图（见附图5），本项目位于3类声功能区，因此，本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB（A））

项目

昼间

夜间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准

65
55
4、固体废物

本项目危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《固体废物分类与代码目录（生态环境部公告2024年第4号）》以及《国家危险废物名录（2025年版）》的相关要求。

	总量控制指标
	根据黑龙江省“十四五”生态环境保护规划的相关要求，本项目总量控制因子为挥发性有机物。本项目建设完成后主要污染物排放量如下：

表3-13 总量控制表（单位：t/a）
名称
预测排放量

挥发性有机物（以非甲烷总烃计）
0.0195
颗粒物
0.0228



四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	1、施工期废气影响及保护措施

本项目利用现有工程的空置厂房安装造粒生产线，涉及土方工程、地基开挖等主体建筑物的施工，仅涉及部分机械设备和环保设施的安装调试等施工内容，设备运输车辆进出厂区和产生的扬尘。

为减少扬尘（颗粒物）的产生，采取以下控制措施：

设备的运输过程中，运输车辆减速慢行，对运输道路及时进行清扫，并进行泼洒抑尘，减少扬尘。通过采取以上扬尘控制措施后，施工期厂界扬尘可达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中污染源大气污染物无组织排放标准要求，对环境空气影响可接受。

2、施工期废水影响及保护措施

施工期废水主要为施工人员的生活污水。施工场地产生的生活污水主要为施工人员盥洗废水，产生量较小且水质简单，其污染因子主要为SS、COD等，依托现有厂区的防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不会对周边地表水环境产生明显影响。

3、施工期噪声影响及保护措施

施工期噪声源主要来自设备安装噪声，此外，设备的运输也可引起交通噪声略有增加。建设单位应注重采取相应的控制措施，防止噪声影响周围环境和人们的正常生活。具体要求如下：

（1）合理安排施工时间，制订施工计划时间。严禁在夜间（22:00-6:00）施工，施工单位严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）标准的要求。

（2）设备选型上，在不影响施工质量的前提下，应采用低噪声、低振动的设备与施工方式进行地基施工与结构施工；经常对施工设备进行维修保养，避免因设备性能减退而使噪声增强的现象发生。对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭。

（3）加强施工车辆管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点限制车辆鸣笛。另外，还要加强项目区内的交通管制，如周边有居民区应尽量避免在周围居民休息期间作业。

综上，施工过程中应文明施工，高噪声施工机械的放置要注意对厂区外环境的影响。合理安排施工时间，杜绝夜间施工现象，最大程度地降低施工产生的噪声影响，使施工期噪声符合《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）要求。

4、施工期固体废物影响及防治措施

施工中产生的固体废物主要是建设过程中产生的设备安装产生的废包装、生活垃圾。废包装收集后外售；生活垃圾收集后由环卫部门处理。

综上，施工期对环境的影响是暂时的，施工结束后，受影响区域环境基本可以得到恢复，通过采取以上必要的防治措施后，施工期对周围环境的影响可接受。

	运营期环境影响和保护措施
	1、废气

（1）废气影响分析

①上料、破碎、搅拌工序废气
本项目采取干法破碎，在上料、破碎、搅拌等工序会产生颗粒物，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-42废弃资源综合利用行业系数手册-4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册中废PE/PP干法破碎环节的产污系数，颗粒物以375克/吨-原料计，本项目原料量为300t/a，则上料、破碎、搅拌工序颗粒物的产生量为0.1125t/a，0.047kg/h。

②挤出、切粒工序废气

本项目塑料造粒温度控制在180℃左右，原料废PP塑料分解温度在300℃以上、废PE塑料分解温度在320℃以上，本项目挤出机设自动控温装置，当温度达到170℃后，自动停止加热，因此，生产中工艺设备加热温度达不到塑料分解的温度，因此无塑料分解废气产生。本项目挤出造粒工序废气污染物主要是非甲烷总烃，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-42废弃资源综合利用行业系数手册-4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册中废PE/PP再生塑料粒子挤出造粒环节的产污系数，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）按350克/吨-原料计，本项目原料量为300t/a，则挤出、切粒工序非甲烷总烃的产生量为0.105t/a，0.044kg/h。

根据《废塑料预处理行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（中国资源综合利用.李飞.2019，Vol.37，No.1：125-127）介绍：挤出、切粒工序颗粒物产生量通常取0.15kg/t原料，本项目原料量为300t/a，则挤出、切粒工序颗粒物产生量为0.045t/a，0.019kg/h。
本项目采用集气装置将各个产污节点产生的废气收集，收集量收集率按90%计，收集的废气采用“布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”串联的方式进行处理设计风量4000m3/h（设计风速15.7m/s），布袋除尘器的处理效率按95%计，每级活性炭吸附的处理效率为70%，综合处理效率为91%，处理后废气通过15m高排气筒（DA005）排放。颗粒物有组织排放量为0.007t/a，0.003kg/h，排放浓度为0.75mg/m3；非甲烷总烃有组织排放量为0.009t/a，0.0036kg/h，排放浓度为0.891mg/m3。
未收集的颗粒物、非甲烷总烃在造粒车间内以无组织形式排放，颗粒物无组织排放量为0.0158t/a，0.0066kg/h，非甲烷总烃无组织排放量为0.0105t/a，0.0044k/h。非甲烷总烃、颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2排放限值要求，非甲烷总烃、颗粒物厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，造粒车间外非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内无组织排放限值。

③非正常工况
本项目以布袋除尘器和活性炭吸附装置失效的情况下计算非正常工况详情见表4-1。

表4-1 非正常排放参数表

非正常排放源

非正常排放原因

污染物

非正常排放速率（kg/h）

非正常排放浓度（mg/m3）
单次持续时间/h

年发生频次/次

补救措施

DA005
布袋除尘器故障，除尘效率按50%计
颗粒物
0.0295
7.383
1
1
立即停止生产并进行检修，待装置正常后投入运行

活性炭吸附装置故障，吸附效率按0%计
非甲烷总烃
0.039
9.844
1

1

立即停止生产并进行检修，待装置正常后投入运行

④排放口基本情况

本项目排放口基本情况见下表。

表4-2 排放口基本情况表

名称
编号
地理坐标
类型
内径（m）
高度（m）
温度
造粒车间排气筒
DA005
127°28′37.30″
46°51′29.20″

一般排放口
0.3
15
常温
（2）环境保护措施及可行性分析

①活性炭吸附装置
本项目非甲烷总烃采取活性炭吸附法进行处理，具体工艺如下：

活性炭吸附装置采用蜂窝活性炭进行吸附，具有密集的细孔结构、比表面积大、吸附性能好、化学性质稳定、不易破碎、对空气阻力小等性能，在处理有机废气时，可通过物理吸附力和化学吸附力将有机废气吸附到活性炭表面并聚集其上，从而使有机废气得到净化处理。采用比表面积大、微孔结构均匀的蜂窝活性炭为吸附材料，具有能耗低、工艺成熟、去除率高、净化彻底、运行费用低等优点。

活性炭吸附工艺特点：

●吸附层前置除雾除湿段，有效保证吸附效率和使用寿命

●吸附剂根据实际情况可选择颗粒状、蜂窝状和纤维

●净化效率高，无二次污染针对不同的有机废气，制定不同的吸附回收工艺可根据需要选择卧式和立式装置体积小、重量轻、占地面积小、设备投资低、运转能耗低。

●自动化程度高，操作简单，维护方便

●设置防火、防爆装置，安全可靠。

依据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）第6.1.3条，‌吸附装置的净化效率不得低于90%‌，该要求适用于包括非甲烷总烃在内的工业有机废气治理场景，是设计、验收与运行的法定基准。本项目采用“二级活性炭吸附装置”进行处理，每级活性炭吸附的处理效率为70%，综合处理效率为91%，满足净化效率不得低于90%的相关要求。
②布袋除尘器

本项目除尘选用布袋除尘器除尘，其工作原理为：含尘烟气由进风口进入袋式除尘器，颗粒物被机械地收集在滤袋上，过滤可以发生在滤袋的纤维上，也可以发生在滤袋表层附着的灰层上。经滤袋及表层灰层过滤后的清洁烟气由排风口排入大气。滤袋表层灰可通过不同的清灰方式进行清除。袋式除尘器的主要有以下几个优点：

●袋式除尘器的除尘，除了纤维层的过滤作用外，还有撞击、扩散、静电、重力沉积等作用，因而可捕集到不同粒径的尘粒，其除尘效率可达99.96%以上；

●袋式除尘器捕集细小灰粒的能力强，粒径仅为0.0025μm的微尘也能加以捕集，故减少了排入大气中的微尘量，特别是对减少大气中重金属污染更有效；

●袋式除尘器处理烟气量大，每小时可达数百万立方米，可与大型锅炉配套特别是对高电阻率的颗粒物来说，使用袋式除尘器尤为有利；

●袋式除尘器的除尘效率不受颗粒物化学成分变化的影响，效率稳定。当除尘器阻力小于1000Pa时，入口含尘浓度即使有较大变化，对其阻力及除尘效率的影响也不明显。

根据《排污许可证申请与核发技术规范  废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）中对废塑料加工污染防治可行技术的要求，本项目采取的“布袋除尘器+活性炭吸附装置”均属于可行技术。
（3）污染源监测计划

本项目运营期环境监控主要是为了项目建成后的环境监测，防止污染事故发生，为环境管理提供依据。本项目运营期大气污染源监测要求对照《排污许可证申请与核发技术规范  废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）中“5.4 自行监测管理要求”执行，具体见表4-3。

表4-3 废气检测要求一览表
监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

DA005
颗粒物
半年/次
《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准
非甲烷总烃
半年/次

厂界

颗粒物、非甲烷总烃
1年/次
《大气污染综合排放标准》（GB 16297-1996）新污染源大气污染物排放限值的无组织排放监控浓度限值
臭气浓度
1年/次

《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中新改扩建二级标准限值要求
厂区内
非甲烷总烃
1年/次
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值
注：本项目为非重点排污单位

（4）排气筒高度合理性分析

根据《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中“7.4 新污染源的排气筒一般不应低于15m，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上”要求，本项目周围200m半径范围的建筑物最高为8.5m，本项目排气筒设置为15m，高于排气筒周围200m半径范围的建筑5m以上，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）要求。

（5）环境影响分析

本项目采取本次评价提出的相关措施，废气排放不会影响周围居民正常生活，也不会影响周围行政单位、学校正常办公。本项目运营期颗粒物有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2排放限值要求；颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放浓度监控限值要求；非甲烷总烃有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2排放限值要求，非甲烷总烃厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，造粒车间外非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内无组织排放限值。
综上所述，本项目有组织及无组织形式排放的颗粒物、非甲烷总烃均可达标排放，大气污染物排放量较小，经周围环境空气稀释后，可被大气环境接受。
（6）评价结论

根据上述分析，本项目废气污染物排放均满足相应污染物排放标准，因此，本项目大气污染物对周边环境及保护目标的影响较小。

2、废水

本项目废水包含职工生活污水以及生产废水。其中，本项目不新增劳动定员，因此不新增职工生活污水。本项目生产废水为挤出造粒工序冷却水，冷却水进入循环池后回用，造粒机配套1个冷却水槽，尺寸为150cm×40cm×50cm，水槽内水量约为0.3m3，造粒机设备冷却水用量约0.25m3/h，日使用时间为8h，则循环水日用量为2m3/d。冷却水进入循环池循环后回用，仅需定期补充水量，补水量按用水量的6%计，则补充水量为0.12m3/d，36m3/a，冷却水不排放。综上，本项目运营期产生的废水得到有效处理，对地表水环境造成的影响较小。

3、噪声
（1）噪声源强分析

本工程噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表4-5。




	表4-4 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
工序/

生产线

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

年排放时间h

核算方法

烟气量

Nm3/h

产生浓度mg/m3
产生量t/a

产生速率kg/h

工艺

效率%

核算方法

排放浓度mg/m3
排放量t/a

排放速率kg/h

造粒车间
DA005
颗粒物
物料衡算法

4000

18.85
0.1417
0.0594
集气装置+布袋除尘器+二级活性炭吸附装置
95
物料衡算法
0.75
0.007
0.003
2400
非甲烷总烃

9.9
0.0945
0.0396
91
0.891
0.009
0.0036
无组织排放
颗粒物
物料衡算法
/

/
0.0158
0.0066
/
/
物料衡算法

/

0.0158
0.0066
2400
非甲烷总烃

/
0.0105
0.0044
/
/
0.0105
0.0044
非正常排放
颗粒物
物料衡算法
4000
18.85

0.1417
0.0594

集气装置+布袋除尘器+二级活性炭吸附装置

50
物料衡算法

7.425
0.0709
0.0297
1
非甲烷总烃

9.9
0.0945
0.0396
0
9.9
0.0945
0.0396
表4-5 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表（本次新建）
序号
声源名称
声压级/dB（A）
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m
室内边界声级/dB（A）
运行时段
建筑插入损失/dB（A）
建筑物外噪声
X
Y
Z
声压级dB（A）
建筑物外距离
1
破碎机
85
隔声、减振、选用低噪声设备
-33
-36
0.5
12.5
63.0
昼间
15
48.0
1
2
搅拌机
80
-25
-34
0.5

14.0
57.1
15
42.1
1
3
挤出机
80
-31
-40
0.5

17.2
55.0
15
40.0
1
4
切粒机
85
-39
-40
0.5
13.8
62.2
15
47.2
1
5
上料机
85
-38
-45
0.5
16.7
60.5
15
45.5
1
注：以项目厂区中心点为原点。

表4-6 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表（本次新建）
序号
声源名称
声压级/dB（A）
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m
室内边界声级/dB（A）
运行时段
建筑插入损失/dB（A）
建筑物外噪声
X
Y
Z
声压级dB（A）
建筑物外距离
1
拌料机
85
隔声、减振、选用低噪声设备
-8
61
0.5
7.8
64.2
昼间
15
49.2
1
2
上料机
85
17
51
0.5

12.6
60.0
15
45.0
1
3
拉丝机
85
40
-6
0.5

17.2
57.3
15
42.3
1
4
编织机
90
22
18
0.5
12.5
65.1
15
50.1
1
5
切带机
85
-32
-65
0.5
9.4
62.5
15
47.5
1
6
冷却水泵
90
30
45
0.5

13.7
64.3
15

49.3

1

7
罗茨风机
90
25
41
0.5

11.6
65.7
15

50.7

1

注：以项目厂区中心点为原点。




	
	（2）噪声影响预测

本项目声环境影响预测分析参照《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2021）进行分析，根据拟建项目设备声源特征和声学环境的特点，视设备声源为点源，声场为半自由声场，参照以下公式。

①声级计算

建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值（Leqg）计算公式：
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式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

tj ——在T时间内j声源工作时间，s。

②预测点的噪声预测值（Leq）计算公式
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式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb——预测点的背景噪声值，dB。

③室内声源

首先计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：
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式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

计算出所有室内声源在围护结构处产生i倍频带叠加声压级：
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式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB（A）；

Lp1ij ——室内j声源i倍频带的声压级，dB（A）；

N——室内声源总数。
计算出靠近室外围护结构处的声压级：
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式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB（A）；

Lpli（T）——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。

将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：


[image: image11.wmf](

)

S

T

L

L

p

w

lg

10

2

+

=


式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB（A）；

Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB（A）；

S——透声面积，m2。

根据项目的设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界噪声进行预测计算，得到项目建成后各预测点的噪声级，噪声影响预测结果见下表。
表4-7 噪声预测结果（单位：dB（A））
预测点位

预测时段

厂界最大贡献值

标准限值

东厂界

昼间
52.2
厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类标准（昼间噪声≤65，夜间噪声≤55）

南厂界

昼间
50.2
西厂界

昼间
55.7
北厂界

昼间
48.8
经预测，本项目运行后厂界昼间噪声贡献值在48.8～55.7dB（A）之间，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准要求。

（3）噪声污染防治措施

①设备选型上采用国家推荐使用的低噪声设备，并针对不同的噪声源采取不同的防噪减振措施。

②合理布置噪声源。尽量将高噪声设备集中布设于厂房中部，有效利用距离衰减。

③加设隔音门窗，进排气口加设消声接头，采用减振基础和柔性接头等，以减少振动对建筑物和管路系统的影响。

④加强厂区的绿化等。

（4）监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017），噪声监测要求详见表4-8。

表4-8 噪声环境监测计划一览表

类别

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

噪声

厂界

Leq（A）

1次/季度

厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准

若建设单位不具备监测条件进行上述污染源及环境质量监测，可委托有资质的环境监测单位进行监测。

4、固体废物

（1）固体废物影响分析
本项目固体废物主要包括：上料工序产生的废包装袋、切粒工序产生的下脚料和不合格产品、废气治理过程中产生的布袋除尘器收集粉尘、废布袋、废活性炭、废机油、废机油桶、含油抹布及废手套、生活垃圾等。其中废活性炭、废机油、废机油桶、含油抹布及废手套属于危险废物。

一般工业固体废物：

①废包装袋
本项目原料废包装袋年产生量约为0.1t/a，废包装袋可以在企业内循环使用，如出现破损可以作为原料进入本项目塑料造粒生产线，回用于生产。

②下脚料和不合格产品

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-42废弃资源综合利用行业系数手册-4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册中废PE/PP再生塑料粒子挤出造粒环节的产污系数，干法破碎中一般固体废物产污系数为50千克/吨-原料，本项目原料量为300t/a，则一般固体废物为15t/a，因此，本项目下脚料和不合格产品的产生量为15t/a，所有下脚料及不合格产品返回生产线，回用于生产，不外排。

③布袋除尘器收集粉尘

根据物料平衡计算，本项目布袋除尘器收集的粉尘量为0.1347t/a，收集的粉尘为塑料颗粒，企业回收回用于生产，不外排。

④废布袋

布袋除尘器运行过程中会产生破损，布袋的破损率约为5%，本项目废布袋的产生量为2.5kg/a。废布袋由厂家更换，更换后统一收集后交由厂家回收处置。

危险废物：
①废活性炭

根据《活性炭纤维在挥发性有机废气处理中的应用》（杨芬、刘品华，2003）：试验结果表明，每公斤活性炭可吸附0.22～0.25kg的有机废气，本次环评以最不利条件计，取每公斤活性炭吸附量为0.22kg/kg，项目有机废气（以非甲烷总烃计）的去除量为0.086‬t/a，经计算，共需活性炭0.389‬t/a。本项目选用碘值≥800mg/g柱状活性炭，为保证活性炭能稳定且有效的吸附有机废气，应在活性炭饱和前将其进行更换，项目活性炭箱装新炭量0.25t，每年更换2次，则本项目新活性炭用量为0.5t/a>0.389t/a，可以满足有机废气的吸附要求，且能在活性炭饱和之前进行更换，保证不会因为活性炭饱和未更换而影响处理效率的情况。因此，本项目废活性炭包含活性炭和被吸附的有机废气，产生量为0.586t/a。本项目每年更换一次活性炭，废气处理过程废活性炭为危险废物（HW49其他废物900-039-49），废弃活性炭收集后暂存于危险废物贮存库，委托有资质单位进行处置。

②废机油

本项目运营期设备运行维修及保养会产生废机油，废机油产生量约为0.1t/a，废机油属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物900-214-08）。废机油以桶装的形式在厂内危险废物贮存库暂存，定期交由有资质单位处置。

③含油抹布及废手套

本项目在更换机油和液压油的时候，会产生含油抹布及废手套，抹布和手套每季度更换一次，年产生的含油抹布及废手套的量约为0.05t/a。含油抹布及废手套属于《国家危险废物名录（2025年版）》中的“HW49其他废物”，含油抹布及棉纱手套废物代码为900-041-49，暂存于危险废物贮存库，定期交由具有危废处理资质的单位处置。

④废机油桶

本项目机油使用量为0.1t/a，机油包装规格为20kg/桶，共产生废机油桶5个，每个包装桶约为2.5kg，废机油桶的产生量为0.0125t/a。
生活垃圾：
本项目不新增劳动定员，因此不新增生活垃圾排放量，生活垃圾集中收集，由市政部门统一收集处理。

本项目固体废物产生情况汇总见表4-9。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，本项目危险废物产生情况见下表4-10。本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表4-11。




	表4-9 本项目固体废物产生情况汇总表

产生环节
固体废物名称
固体废物属性
固体废物代码
产生量t/a
物理性状
利用或处置量t/a
利用处置方式和去向
上料工序
废包装袋
一般工业固体废物
900-003-S17
0.1
固态
0.1
循环利用，破损后返回生产线

切粒工序
下脚料、不合格产品
一般工业固体废物

900-003-S17
15
固态

15
返回生产线，回用于生产
废气治理
布袋除尘器收集粉尘
一般工业固体废物

900-003-S17
0.1347
固态

0.1347
返回生产线，回用于生产
废布袋

一般工业固体废物

900-009-S59

0.0025
固态

0.0025
集中收集，由厂家回收处置
废活性炭

危险废物
HW49其他废物900-039-49

0.586
固态

0.586
暂存于危险废物贮存库，委托有资质单位进行处置

设备维修

废机油
危险废物

HW08废矿物油与含矿物油废物900-214-08

0.1
液态

0.1
暂存于危险废物贮存库，委托有资质单位进行处置

设备维修
废机油桶
危险废物
HW08废矿物油与含矿物油废物900-249-08
0.0125
固态
0.0125
暂存于危险废物贮存点，委托有资质单位进行处置
设备维修

含油抹布及废手套
危险废物
HW49 其他废物900-041-49
0.05
固态
0.05
暂存于危险废物贮存库，委托有资质单位进行处置

表4-10 危险废物产生情况汇总表
危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
产生量/t/a
生产工序及装置
形态
有害成分
产废周期
危险特性
污染防治措施
废活性炭
HW49 其他废物
900-047-49
0.586
废气处理
固态
有机废气
不连续，1次/年
T（毒性）

定期委托有资质单位统一处置
废机油

HW08 废矿物油与含矿物油废物

900-214-08

0.1

设备维修养护

液态

机油

不连续，2-3次/年

T（毒性）、In（易燃性）

定期委托有资质单位统一处置

废机油桶
HW08废矿物油与含矿物油废物
900-249-08
0.0125
设备维修养护
固态
机油
不连续，2-3次/年
T（毒性）、In（易燃性）
定期委托有资质单位统一处置
含油抹布及废手套
HW49 其他废物

900-041-49
0.05
设备维修养护

固态

含油抹布及废手套
不连续，1次/月
T（毒性）、In（易燃性）

定期委托有资质单位统一处置

表4-11 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

序号

贮存场所（设施）名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存能力

贮存周期

1
危险废物贮存库
废活性炭
HW49 其他废物
900-047-49
成品区内东南侧
10m2
专用包装袋

0.5t/a
2～4个月

2
废机油
HW08 废矿物油与含矿物油废物
900-214-08
密封桶
0.1t/a
2～4个月

废机油桶
HW08 废矿物油与含矿物油废物
900-249-08
/
0.0125t/a
2～4个月
3
含油抹布及废手套
HW49 其他废物
900-041-49
专用包装袋
0.2t/a

2～4个月



	
	（2）环境管理要求

1）危险废物贮存设施环境影响分析

危险废物贮存库应满足如下要求：

①在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。

②液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。

③半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。

④具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。

⑤易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。

⑥危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。

⑦应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。

⑧应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。

⑨贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。

⑩应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。

⑪应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。

2）运输过程环境影响分析

本项目产生的危险废物方便运输，且危险废物贮存库设置在厂房内，从产生场所到危险废物贮存库运输过程对环境影响较小。

3）防治措施

危险废物在厂内临时贮存时，应注意环境管理，设定危险废物暂存场所，危险废物在厂内贮存应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的规定。本项目危险废物收集、暂存、运输、处置污染防治措施如下：

①危险废物收集污染防治措施分析

危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。对危险废物进行安全包装，并在包装明显位置附上危险废物标签。

本项目危险固体废物最大存储量小于3t/a，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），要求危险废物贮存库易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。本项目危险废物按照不同类别，分别装入密闭包装物中，不需要建设废气收集和净化设施。
本项目危险固体废物最大存储量小于3t/a，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），要求危险废物贮存库易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。本项目危险废物按照不同类别，分别装入密闭包装物中，不需要建设废气收集和净化设施。

②危险废物运输污染防治措施分析

危险废物运输中应做到以下几点：

a、危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

b、承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

c、载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。

d、组织危险废物的运输单位，在事先需做出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。

③危险废物暂存污染防治措施分析

危险废物应尽快送往有资质单位处置，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到：

a、贮存场所必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）规定的贮存控制标准，必须有符合要求的专用标志。

b、贮存场所内禁止混放不相容危险废物。

c、贮存场所要有集排水和防渗设施。

d、贮存场所符合消防要求。

e、废物的贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。

4）本项目危险废物具体暂存措施如下：

①各类危险废物采用专用包装物包装后暂存在危险废物贮存库中。

②危险废物贮存库按照规范设计，地面采用防渗漏处理，防渗层为2mm高密度聚乙烯，渗透系数≤1×10-10cm/s。不同类型的危险废物不能混合贮存。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙角，地面与裙角要用坚固、防渗材料建造，且必须与危险废物相容，地面与裙角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/10（二者取较大者），并设置警示标识。

③对于不同性质的危险废物需要在包装物上注明危险废物的名称、性质、危害和应急急救措施。

④设置危险废物管理档案，详细记录出、入库情况，做到“责任落实到个人”。

⑤设置专人负责危险废物的收集、厂内运输、入库和出库。

⑥危险废物贮存库设置符合环保要求的专用标志。

（3）环境影响分析

本项目废包装袋、下脚料、不合格产品、布袋除尘器收集粉尘集中收集，返回生产线，回用于生产；废布袋集中收集，由厂家回收处置；生活垃圾由市政部门统一处理；废活性炭、废机油、废机油桶、含油抹布及废手套集中收集后，分区暂存于危险废物贮存库，委托有资质单位进行处置。
本项目所产生的固体废物做到及时收集，妥善处置，本项目一般固体废物满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关规定、危险废物识别标志执行《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022），同时执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）中相关规定。综上所述，本项目产生的固体废物经过妥善处理后，处置率达到100%，不会影响周边环境。

5、地下水、土壤

本项目根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）将厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将厂区建筑区域划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染防治区，并按要求进行地表防渗。正常状况下不会对区域地下水、土壤产生影响。

（1）重点污染防治区

重点防渗区指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的污染物渗漏后不容易被及时发现和处理，或场地水文地质条件相对较差的区域和部位。

本项目危险废物贮存库按照重点防渗区管理，危险废物贮存库防渗要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求执行，为重点防渗区，基础敷设2mm厚的高密度聚乙烯防水层，上部敷设10cm厚水泥层，表面铺设防水树脂层，渗透系数≤10-10cm/s。

（2）一般污染防治区

一般污染防治区指对地下水环境有污染的物料或污染物渗漏后，可及时发现和处理的区域或部位。本项目一般防渗区为生产厂房，采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s，满足《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）表7中一般防渗区防渗技术要求。

6、环境风险影响分析
（1）风险物质调查

本项目涉及的风险物质为废机油，项目产生的废机油属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中物质。

（2）物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C计算危险物质数量与临界量比值（Q）。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下列公式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

[image: image12.png]



式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。

评价结果见下表4-12。

表4-12 风险物质数量与临界量比值表

危险物质名称
最大存在量t
临界量t
Q值
废机油
0.1

2500

0.00004

项目Q值
0.00004
根据计算结果，本项目危险物质的数量与临界值比值Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，根据导则环境风险评价等级为简单分析。

（3）环境风险分析

本项目生产过程中产生的废机油具有潜在的危害，在贮存、运输过程中可能发生火灾，从而引发次生污染物排放污染环境。

（4）环境风险防范措施及应急要求

针对本项目可能发生的环境风险事故，提出以下风险防范措施：

①贮运工程风险防范措施：本项目废机油远离火种热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火装置的车辆出入生产装置区。

②危险废物贮存库防范措施：危险废物贮存库内危险固废应分类收集，远离火种、热源划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求。废机油贮存容器须具备良好的密闭性，应定期检查，如有漏油或污染情况应及时处理。

③管理措施：建立健全厂内安全管理、技术安全体系，制定安全操作规程，严格执行安全操作规程，确保安全生产。严格人员管理，人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。完善安全措施，完善的安全措施是保障安全运营的重要组成部分，对项目区实行全员、全过程、全方位的安全管理，制定安全管理规章和安全管理措施。

④企业应按照《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018年版）设置消防设施装置及防火器材。加强职工安全教育，加强防火，达到消防、安全等有关部门的要求。企业应当按照安全监督管理部门和消防部门的要求，严格执行相关风险控制措施。企业应按要求配备应急器材，在发生泄漏、火灾等事故时控制泄漏物和消防废水进入水环境。企业应完善突发环境事故应急措施。做好总图布置和建筑物安全防范措施。

⑤编制企业应急预案，定期演练。
（5）分析结论
企业应从运行管理培训、生产装置设备风险防范等多方面积极采取防护措施，加强日常风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，一旦风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内，因此只要企业做好安全、环保管理工作，一般此类事故发生概率较小，是可以承受的。实施各项环保措施和本评价所列出的各项环境风险防范措施，建立有效的突发环境事件应急预案体系，在落实各项风险防范及应急措施的前提下，本项目环境风险可防可控的。

表4-13 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称
 庆安县华利塑业有限公司塑料造粒技术改造建设项目
建设地点
（黑龙江）省
（绥化）市
（/）区
（庆安）县
地理坐标
经度
127.47752910

纬度
46.85849550
主要危险物质及分布
主要危险物质：废机油，存放在危险废物贮存库
环境影响途径及危害后果
在贮存过程中遇到高温、明火等，有发生火灾事故的风险，将会对下风向环境空气质量造成一定影响。

风险防范措施要求
①贮运工程风险防范措施：本项目废机油远离火种热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火装置的车辆出入生产装置区。

②危险废物贮存库防范措施：危险废物贮存库内危险固废应分类收集，远离火种、热源划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求。废机油贮存容器须具备良好的密闭性，应定期检查，如有漏油或污染情况应及时处理。

③管理措施：建立健全厂内安全管理、技术安全体系，制定安全操作规程，严格执行安全操作规程，确保安全生产。严格人员管理，人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。完善安全措施，完善的安全措施是保障安全运营的重要组成部分，对项目区实行全员、全过程、全方位的安全管理，制定安全管理规章和安全管理措施。

④企业应按照《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018年版）设置消防设施装置及防火器材。加强职工安全教育，加强防火，达到消防、安全等有关部门的要求。企业应当按照安全监督管理部门和消防部门的要求，严格执行相关风险控制措施。企业应按要求配备应急器材，在发生泄漏、火灾等事故时控制泄漏物和消防废水进入水环境。企业应完善突发环境事故应急措施。做好总图布置和建筑物安全防范措施。

⑤编制企业应急预案，定期演练。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

本项目环境风险潜势为Ⅰ，只需对本项目的环境风险进行简单分析。本项目存在一定潜在事故风险，要加强风险管理，企业应认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施，本项目环境风险影响可控，风险水平可接受。
7、与排污许可证衔接
根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。

根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》〔2016〕81号，（九）分步实现排污许可全覆盖，按行业分步实现对固定污染源的全覆盖，率先对火电、造纸行业企业核发排污许可证，2017年完成《大气污染防治行动计划》和《水污染防治行动计划》重点行业及产能过剩行业企业排污许可证核发，2020年全国基本完成排污许可证核发。

根据《排污许可管理办法》（试行），第三条：环境保护部依法制定并公布固定污染源排污许可分类管理名录，明确纳入排污许可管理的范围和申领时限。纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）应当按照规定的时限申请并取得排污许可证；未纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位，暂不需申请排污许可证。第二十四条：在固定污染源排污许可分类管理名录规定的时限前已经建成并实际排污的排污单位，应当在名录规定时限申请排污许可证；在名录规定的时限后建成的排污单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证。

庆安县华利塑业有限公司排污许可证已于2021年12月22日获得绥化市生态环境局审批与核发，证书编号：91231224551332028E001X，有效期至2026年12月21日；因专家意见修改，排污许可证于2022年10月12日进行变更；由于新增工业噪声、修改专家意见，企业于2023年12月4日重新申请排污许可。

庆安县华利塑业有限公司属于《固定污染源排污许可证分类管理名录》（2019年版）中塑料丝、绳及编织品制造，包装装潢及其他印刷，属于简化管理。排污许可对现有工程排气筒进行编号，排气筒标号为DA001-DA004。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十七、废弃资源综合利用业 42中金属废料和碎屑加工处理421，非金属废料和碎屑加工处理422，废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理”。本项目投产运行前，应按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》及时变更排污许可证。


五、环境保护措施监督检查清单

	  内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA005
	颗粒物
	集气装置+布袋除尘器+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2排放限值要求

	
	
	非甲烷总烃
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2排放限值要求

	
	厂界
	非甲烷总烃
	/
	厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，造粒车间外非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内无组织排放限值

	
	厂界
	颗粒物
	/
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放浓度监控限值

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、氨氮、SS
	职工生活污水排入防渗化粪池，定期委托市政部门清掏，液体拉运至庆安县污水处理厂处理后外排，下部沉淀物运至粪便无害化厂
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准

	声环境
	厂界噪声
	设备噪声
	选择低噪声设备，采取减振措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准

	固体废物
	本项目废包装袋、下脚料、不合格产品、布袋除尘器收集粉尘集中收集，返回生产线，回用于生产；废布袋集中收集，由厂家回收处置；生活垃圾由市政部门统一处理；废活性炭、废机油、废机油桶、含油抹布及废手套集中收集后，分区暂存于危险废物贮存库，委托有资质单位进行处置。本项目所产生的固体废物做到及时收集，妥善处置，本项目一般固体废物满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关规定、危险废物识别标志执行《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022），同时执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）中相关规定。本项目产生的固体废物经过妥善处理后，处置率达到100%。

	土壤及地下水污染防治措施
	本项目危险废物贮存库按照重点防渗区管理，危险废物贮存库防渗要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求执行，为重点防渗区，基础敷设2mm厚的高密度聚乙烯防水层，上部敷设10cm厚水泥层，表面铺设防水树脂层，渗透系数≤10-10cm/s。本项目一般防渗区为生产厂房，采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s，满足《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）表7中一般防渗区防渗技术要求。

	环境风险防范措施
	①贮运工程风险防范措施：本项目废机油远离火种热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火装置的车辆出入生产装置区。

②危险废物贮存库防范措施：危险废物贮存库内危险固废应分类收集，远离火种、热源划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求。废机油贮存容器须具备良好的密闭性，应定期检查，如有漏油或污染情况应及时处理。

③管理措施：建立健全厂内安全管理、技术安全体系，制定安全操作规程，严格执行安全操作规程，确保安全生产。严格人员管理，人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。完善安全措施，完善的安全措施是保障安全运营的重要组成部分，对项目区实行全员、全过程、全方位的安全管理，制定安全管理规章和安全管理措施。

④企业应按照《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018年版）设置消防设施装置及防火器材。加强职工安全教育，加强防火，达到消防、安全等有关部门的要求。企业应当按照安全监督管理部门和消防部门的要求，严格执行相关风险控制措施。企业应按要求配备应急器材，在发生泄漏、火灾等事故时控制泄漏物和消防废水进入水环境。企业应完善突发环境事故应急措施。做好总图布置和建筑物安全防范措施。

⑤编制企业应急预案，定期演练。

	其他环境管理要求
	本项目投产运行前，应按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》及时变更排污许可证。工作区内需指定专门的人员，在本项目实施时严格执行“三同时”制度，保证项目运营时三废均能得到有效处理后达标排放。在日常生产中，应加强环保管理，大力推行清洁生产，并加强职工对污染要“预防为主，防治结合”的认识。另外，应加强对设备运行状况的检查，特别是环保设施要做到定期检查，制定检查方案与实施计划，严防出故障，对三废处理装置要定期检修，以确保污染物达标排放。按照相关要求，对排污口进行规范化管理，在正确的排放点位设置标识，以便进行自行验收和规范化管理。


六、结论

	本项目建设符合国家产业政策要求，项目在采用本次环境影响评价提出的各项污染防治措施后，对项目周围环境及各保护目标环境质量现状影响较小。因此，从环境保护角度而言，本项目建设是可行的。


建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	挥发性有机物（非甲烷总烃）
	0.295t/a
	
	
	0.0195t/a
	
	0.3145t/a
	+0.0195t/a

	
	颗粒物
	0.217t/a
	
	
	0.0228t/a
	
	0.2398t/a
	+0.0228t/a

	一般工业固体废物
	废包装袋
	
	
	
	0.1t/a
	
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	下脚料和不合格产品
	300t/a
	
	
	15t/a
	-300t/a
	15t/a
	-285t/a

	
	布袋除尘器收集粉尘
	
	
	
	0.1347t/a
	
	0.1347t/a
	+0.1347t/a

	
	废布袋
	
	
	
	0.0025t/a
	
	0.0025t/a
	+0.0025t/a

	危险废物
	废活性炭
	1.0t/a
	
	
	0.586t/a
	
	1.586t/a‬
	+0.586t/a‬

	
	废机油
	0.2t/a
	
	
	0.1t/a
	
	0.3t/a
	+0.1t/a

	
	废机油桶
	0.025t/a
	
	
	0.0125t/a
	
	0.0375
	+0.0125t/a

	
	含油抹布及废手套
	0.1t/a
	
	
	0.05t/a
	
	0.15t/a
	+0.05t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附图1 地理位置图
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附图2 厂区平面布置图
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附图3 环境保护目标图
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附图4 庆安县声功能区划图
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附图5 黑龙江庆安经济开发区总体规划（2023-2035年）产业布局规划图

附件1 营业执照
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附件2 现有工程环评批复（庆安县华利塑业有限公司塑料包装制品生产项目）
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附件3 现有工程验收批复（庆安县华利塑业有限公司塑料包装制品生产项目）
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附件4现有工程环评批复（庆安县华利塑业有限公司年产2亿条塑料编织袋技改项目）
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附件5 验收审查意见（庆安县华利塑业有限公司年产2亿条塑料编织袋技改项目）
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附件6 排污许可
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附件7 危废处置协议
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附件8 监测报告
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附件9 关于《黑龙江庆安经济开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》的审查意见（黑环函〔2025〕54号）
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附件10 生态环境分区管控分析报告
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