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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	黑龙江省庆安国有林场管理局新立桦树汁产业孵化基地建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	赵洪军
	联系方式
	18245527123

	建设地点
	黑龙江省绥化市庆安县同乐乡北15公里处大青山林场北50m

	地理坐标
	（127度29分48.419秒，47度10分38.129秒）

	国民经济

行业类别
	C1519其他酒制造、C1529茶饮料及其他饮料制造、D4430热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	十二、酒、饮料制造业15；

25酒的制造151*；其他（单纯勾兑的除外）；
26饮料制造152*；有发酵工艺、原汁生产的；
四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目 

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目 

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	598
	环保投资（万元）
	30

	环保投资占比（%）
	5.02
	施工工期
	2026年8月~10月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	4577.62

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，土壤、声环境不开展专项评价，地下水原则上不开展专项评价。项目专项设置情况参照表1-1专项评价设置原则表，具体见下表。

表1-1  专项评价设置情况一览表

专项评价类别

设置原则

本项目情况

是否设置专项

大气

排放废气含有毒有害污染物①、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标②的建设项目。
本项目排放废气中不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，由于生物质燃料汞含量极低的特点，本项目暂不考虑汞及其化合物的排放。因此，无需做大气专项评价。
否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。

本项目废水用罐车定期拉运至庆安县污水处理厂。
否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量③的建设项目。
本项目涉及危险物质存储量均未超过临界量。
否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
本项目不涉及取水口
否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
本项目不属于向海洋排放污染物的海洋工程建设项目。
否

注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

③临界量及其计算方法参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。
根据上表分析可知，本项目无需开展专项评价工作。

	规划情况
	/

	规划环境影响

评价情况
	/

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	/

	其他符合性分析
	1、“生态环境分区管控”符合性分析
本项目位于黑龙江省绥化市庆安县同乐乡北15公里处大青山林场北50m，根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）、《绥化市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（绥政发[2021]10号）及《绥化市生态环境准入清单》（2023年版）规定，项目所在区域属于重点管控单元。结合生产工艺、排污状况和区域环境质量现状调查结果，本项目与“生态环境分区管控”符合性分析如下。
（1）一图
根据“生态环境分区管控分析报告”分析得出的数据，本项目与环境管控单元叠加图见图1-1，与地下水环境管控区叠加图见图1-2，本项目不在生态保护红线和一般生态空间内，因此项目建设符合生态保护红线要求。
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图 1-1 本项目与环境管控单元叠加图
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图 1-2 本项目与地下水环境管控区叠加图
（2）一表
表1-2  生态环境分区管控要求符合性分析

一、生态保护红线

管控单元类别

一般管控区

管控要求

生态空间包括生态保护红线和一般生态空间，生态保护红线及一般生态空间均属于优先保护区，其余区域属于一般管控区。

符合性分析

本项目位于黑龙江省绥化市庆安县同乐乡北15公里处大青山林场北50m，根据《黑龙江省庆安国有林场管理局新立桦树汁产业孵化基地建设项目生态环境分区管控分析报告》（附件6），所在区域不属于生态保护红线和一般生态空间，因此本项目符合生态保护红线要求。
二、环境质量底线

大气环境
根据《绥化市环境质量年报（2024年度）》，绥化市环境空气质量为不达标区。本项目为酒、饮料制造业项目，本项目所在区域的环境空气功能区划为《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二类区，项目所在区域不属于二氧化硫和酸雨控制区。该项目产生的主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、油烟。该项目生活采暖及生产所用蒸汽由1台4t/h燃生物质蒸汽锅炉提供。各类大气污染物的排放对周边的环境影响较小，不突破大气环境质量上线。因此本项目符合绥化市大气环境质量底线及分区管控的要求。

水环境
本项目为酒、饮料制造业项目，本工程生活水源和生产水源来自原有厂区内地下水井供水。本项目所处地区水体水域功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水体，本项目生产废水与生活污水（食堂废水经隔油处理）排入60m3防渗废水储罐，定期拉运至庆安县污水处理厂，经庆安县污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002，含2025修改单）中一级A标准后排入格木克河。项目不突破水环境质量上线。因此本项目符合绥化市水环境质量底线及分区管控的要求。
土壤环境
项目位于绥化市土地资源一般管控区，不属于附表中建设用地污染风险重点管控区，项目不属于污染地块，未列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，符合绥化市土壤环境质量底线及分区管控的要求。
三、资源利用上线

环境管控区名称
庆安县地下水环境一般管控区

环境管控区编码
YS2312246310001

管控区类型
一般管控区
管控要求
环境风险管控1.土壤污染重点监管单位应当履行下列义务:(一)严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况:(二)建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散:(三)制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。2.重点单位新、改、扩建项目地下储罐储存有毒有害物质的，应当在项目投入生产或者使用之前，将地下储罐的信息报所在地设区的市级生态环境主管部门备案。3.重点单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。重点区域包括涉及有毒有害物质的生产区，原材料及固体废物的堆存区、储放区和转运区等;重点设施包括涉及有毒有害物质的地下储罐、地下管线，以及污染治理设施等。4.化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。5.重点单位通过新、改、扩建项目的土壤和地下水环境现状调查，发现项目用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的，土地使用权人或者污染责任人应当参照污染地块土壤环境管理有关规定开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。

符合性分析
本项目不属于土壤污染重点监管单位，不使用地下储罐储存有毒有害物质，不属于化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场；根据调查区域无历史使用记录，土壤环境、地下水环境良好，本项目水源由厂区原有自打水井供给，水井供给量最大为20t/h，项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较小，均不会突破项目所在区域资源利用上线，因此本项目建设符合资源利用上线要求。
四、环境准入清单

环境管控单元名称

庆安县其他区域
环境管控单元编码

ZH23122430002

管控单元类别

一般管控单元

管控要求

空间布局约束
1.引导工业项目向开发区集中，促进产业集聚、资源集约、绿色发展。2.强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。

符合性分析

本项目不属于电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀行业项目，本项目的建设符合绥化市庆安县生态环境准入清单的相关要求。
（3）一说明
黑龙江省庆安国有林场管理局新立桦树汁产业孵化基地建设项目位置涉及绥化市庆安县;项目占地总面积小于0.01平方公里。与生态保护红线交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与自然保护地整合优化方案数据交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与自然保护地(现状管理数据)交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与饮用水水源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与国家级水产种质资源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。

与环境管控单元优先保护单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与重点管控单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；一般管控单元交集面积为小于0.01平方公里，占项目占地面积的100.00%。与地下水环境优先保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与地下水环境重点管控区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%，与地下水环境一般管控区交集面积为小于0.01平方公里，占项目占地面积的100.00%。

综上，本项目的建设符合《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）、《绥化市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（绥政发[2021]10号）及《绥化市生态环境准入清单》（2023年版）中的相关要求。

2、产业政策符合性分析
本项目为酒、饮料制造业项目。不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中鼓励类、淘汰类和限制类项目。本项目符合国家有关法律、法规和政策规定，为允许类建设项目，符合国家产业政策要求。

本项目拟建1台4t/h生物质燃料锅炉为链条炉排，不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中“每小时35蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉”中的限制类炉型，同时也不属于其中“每小时2蒸吨及以下生物质锅炉”的淘汰类炉型，因此符合产业政策要求。

综上所述，本项目符合国家产业政策。

3、相关政策符合性分析
表1-3  相关政策符合性分析

政策

相关政策要求

符合性分析

《环境空气细颗粒物污染防治技术政策》

产生大气颗粒物及其前体物污染物的生产活动应尽量采用密闭装置，避免无组织排放；无法完全密闭的，应安装集气装置收集逸散的污染物，经净化后排放；在城市郊区和农村地区，推广使用清洁能源和高效节能热风炉，有条件的地区宜发展集中供暖或地热等采暖方式，以替代小型燃煤、燃油取暖炉，减轻面源污染。

本项目生产和生活供热由1台4t/h燃烧生物质燃料锅炉提供，锅炉烟气经低氮燃烧+旋风+布袋除尘器处理后经35m高烟囱排放。
《黑龙江省大气污染防治条例》（2018年修正）

第三十三条 设区的市级城市建成区内，禁止新建额定蒸发量低于每小时二十吨或者额定功率低于十四兆瓦的燃煤锅炉；已经建成的额定蒸发量每小时十吨以下或者额定功率七兆瓦以下的燃煤锅炉，应当在国家规定的期限内淘汰。国家对新建和淘汰燃煤锅炉另有规定的，从其规定。

本项目1台4t/h锅炉采用生物质燃料，为厂区生产供热、厂区及办公楼供暖。

《黑龙江省水污染防治条例》
第三十四条 工业集聚区应当依法配套建设相应的污水集中处理设施。工业集聚区经过处理的废水排入江河、湖泊等水体的应当达标排放，设区的市级人民政府生态环境主管部门应当对排污口开展监测；未达标排放的，必要时应当对污水集中处理设施提标改造。

本项目生活污水与生产废水排入防渗储罐，定期拉运至庆安县污水处理厂。
《饮料酒制造业污染防治技术政策》(环境保护部公告2018年第7号)

源头及生产过程污染防控
葡萄酒与果酒制造业应注重原料生产基地建设，推行适宜的栽培方式，减少和控制农药和化肥使用量。鼓励采用滴灌等节水灌溉技术，鼓励利用本企业处理达标的废水进行灌溉。

项目采购桦树汁，不涉及种植。

污染治理及综合利用
鼓励葡萄酒与果酒企业对洗瓶废水单独收集处理循环利用；

洗瓶废水单独收集后用于地面清洗。
《绥化市空气质量持续改善行动计划实施方案》（绥政发〔2024〕16号）

积极推进燃煤锅炉淘汰改造。各县（市、区）要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。到2025年，基本完成市本级35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉淘汰，全市基本淘汰行政区域内10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，充分释放热电联产、工业余热等供热能力，淘汰管网覆盖范围内的供热燃煤锅炉和散煤。

本项目生产和生活供热由1台4t/h燃烧生物质燃料锅炉提供，锅炉烟气经低氮燃烧+旋风+布袋除尘器处理后经35m高烟囱排放。
《绥化市环境空气质量达标规划》（绥政发〔2023〕5号）
(三)开展锅炉深度治理。持续推进燃煤电厂超低排放。2022年底前，全市电厂全部实现超低排放。深化燃煤锅炉深度治理，持续推进小锅炉淘汰工程，2020-2022年，淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉418台。实施非电燃煤锅炉提标改造工程2022年10月1日前，全域燃煤锅炉完成升级改造，全面执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中特别排放限值，推进65吨以上非电燃煤锅炉超低排放改造。开展生物质锅炉专项整治。建立并动态更新生物质锅炉清单，管理台账保留一年以上。生物质锅炉应采用专用锅炉，禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料，配套建设旋风+布袋等高效除尘设施和脱硝设施。

本项目生产和生活供热由1台4t/h燃烧生物质燃料锅炉提供，锅炉烟气经低氮燃烧+旋风+布袋除尘器处理后经35m高烟囱排放。
对照表1-3，本项目符合《环境空气细颗粒物污染防治技术政策》、《黑龙江省大气污染防治条例》（2018年修正）、《黑龙江省水污染防治条例》、《饮料酒制造业污染防治技术政策》（环境保护部 公告2018年第7号）、《绥化市空气质量持续改善行动计划实施方案》（绥政发〔2024〕16号）及《绥化市环境空气质量达标规划》（绥政发〔2023〕5号）中的相关要求。

4、选址合理性分析

本项目位于黑龙江省绥化市庆安县同乐乡北15公里处大青山林场北50m，锅炉房东侧、西侧、北侧为厂区内空地，南侧为厂区内空地及闲置厂房；生产车间东侧、北侧为农田，南侧为闲置厂房及厂区内空地，西侧为厂区内空地。项目所在地具有方便的交通运输和水电条件，便于项目的运营，与周边环境协调。本项目用地性质为工业用地，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中的限制用地、禁止用地项目，符合土地政策要求。
根据《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2025）等相关规定，食品企业选址不应选择对食品有显著污染的区域，不应选择有毒、有害物质以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址，不应选择在易发生洪涝灾害的地区，周围不应有存在虫害大量孽生潜在风险的场所。本项目位于黑龙江省绥化市庆安县同乐乡北15公里处大青山林场北50m，周边无高污染企业，本项目位于平原地区，远离河湖，不会发生洪涝灾害。项目选址符合相关规划要求，项目排放的污染物浓度能够达到当地国家或地方的污染物排放管理要求，采取本报告提出环保措施后，对周围环境的影响可以被环境所接受。

综上分析，项目选址可行。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目概况

项目名称：黑龙江省庆安国有林场管理局新立桦树汁产业孵化基地建设项目
建设性质：新建

建设单位：庆安国有林场管理局新立林场
建设规模：年产4910吨桦树汁原汁、45吨桦树汁发酵酒、45吨桦树汁酵素
建设地点：黑龙江省绥化市庆安县同乐乡北15公里处大青山林场北50m

劳动定员及工作制度：15人，设置食堂及宿舍，年生产240天，每天运行8小时

占地面积：4577.62m2
总投资：598万元，其中环保投资约30万元，占总投资5.02%

2、工程建设内容

利用现有闲置建筑物建设，建设内容主要为生产车间、锅炉房。建设项目具体组成详表2-1。

表2-1  项目组成一览表

工程类型

建设名称

具体建设内容

备注

主体工程

生产

车间

一层，高6m，建筑面积4112.54m2。车间内设原料预处理间、发酵间、调配间、备品间、灌装间、洗瓶间、杀菌包装间、仓库、更衣间、化验室、食堂、办公室、污水处理站等。建设一条生产线，以外购的桦树汁为原料，主要生产工艺为检测、过滤、灭菌、发酵、灌装等，年产4910吨桦树汁原汁、45吨桦树汁发酵酒，45吨桦树汁酵素。
利用现有闲置建筑物新建
辅助工程  

锅炉房

一层，位于生产车间西侧，高6m，建筑面积465.08m2。建设一台4t/h的生物质蒸汽锅炉供生产和供热使用，配套建设软化水装置和安装低氮燃烧+旋风+布袋除尘器。软化水处理能力为5t/h。
化验室

位于生产车间内，主要为感官及微生物检测，微生物检测采用的检测方法为固体培养基法，不涉及化学试剂。
纯水制备工序
位于生产车间内，设置一条纯水制备工序，采用膜反渗透法，制备效率为80%。纯水制备能力为3t/h。
办公室

位于生产车间内，用于工作人员办公。
食堂
位于生产车间内，食堂设置1个灶头，用餐人数15人，日供3餐。配套设置油烟净化器及油水分离器。
储运工程

库房
位于生产车间内，主要存放原料、产品等。
灰渣、燃料储存

本项目燃料定期密封运输至厂内锅炉房暂存，贮存区域面积为20m2，最大储存能力为10t。项目不设置灰渣仓，灰渣密封收集，暂存于锅炉房内，定期外售综合利用。灰渣每月外运1次。
危险废物贮存库
本项目在生物质锅炉房内设有危险废物贮存库，建筑面积约为5m2，其中设置隔离分区暂存各类危险废物。危险废物贮存库贮存能力约为3t。

CIP用药剂贮存
CIP所用硝酸和烧碱暂存在CIP车间内，硝酸、烧碱的贮存区约10m2，储罐储存能力为2t，最大贮存量均为2t，硝酸浓度为1.5%，硝酸贮存量不超临界量(7.5t)

储罐
建设60m3防渗废水储罐一个，建设60m3防渗废水事故储罐一个。

一般固体废物库房
在生产车间内设置一般固体废物库房，面积约5m2，用于分类存放生产过程中产生的各类一般固体废物。一般固废暂存，及时清运，外售综合利用。一般固体废物最大贮存量约为2t。
公用工程

供电

本项目由市政电网供电。
依托

供热

本项目生产用热和生活供暖由1台4t/h生物质蒸汽锅炉供给。
新建
给水

本项目用水来源于厂区原有1眼地下水井。
依托

排水

本项目洗瓶废水单独收集后用于地面清洗，生活污水（食堂废水经隔油处理）、原汁袋及CIP清洗系统废水、地面清洗废水、化冰废水经自建污水处理站处理后与纯水制备废水、锅炉排污水和冷凝水排入60m3防渗废水储罐，废水满足庆安县污水处理厂污水处理协议标准及《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）表1中的间接排放标准限值，定期拉运至庆安县污水处理厂，处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002，含2025修改单）表1一级A标准后排入格木克河。
新建

环保工程
废气

锅炉烟气经低氮燃烧+旋风+布袋除尘器处理后由1根35m高的烟囱（DA001）排放。食堂采用油烟净化器（处理效率≥60%）处理后，经烟道引至楼顶排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2小型标准。污水处理站池体加盖密闭，定期喷洒除臭剂。
新建

废水

本项目洗瓶废水单独收集后用于地面清洗，生活污水（食堂废水经隔油处理）、原汁袋及CIP清洗系统废水、地面清洗废水、化冰废水经自建污水处理站处理后与纯水制备废水、锅炉排污水和冷凝水排入60m3防渗废水储罐，废水满足庆安县污水处理厂污水处理协议标准及《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）表1中的间接排放标准限值，定期拉运至庆安县污水处理厂，处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002，含2025修改单）表1一级A标准后排入格木克河。污水处理站位于生产车间内，处理能力为15t/d，处理工艺为格栅+水解酸化+好氧+混凝沉淀。
新建

噪声

采用低噪声设备、安装基础加减振垫、距离衰减等措施处理后，项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
新建

固废

锅炉炉渣、除尘器收尘、废包装物集中收集后外售综合利用；滤渣、不合格品作为饲料送至当地养殖场牲畜喂养；废布袋、废反渗透膜、废过滤膜由厂家回收处理；生活垃圾集中收集后交由市政部门处理；厨余、废油脂由专用容器收集，交由有资质单位处置。化验室废物、废紫外灯管、废润滑油、废润滑油桶、含油抹布及手套暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处置。污泥经脱水后利用封闭容器收集，在厂区内暂存，委托交由有能力的处置单位进行统一处置。
新建

防渗
污水处理设施采用2mm厚的HDPE土工膜及无纺布(两布一膜)作为主防渗层。在主防渗层以上采用混凝土浇筑，地面等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数小于1×10-7cm/s。
危险废物贮存库地面与裙脚采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料进行表面防渗。若危险废物直接接触地面，地面同时进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。
新建
风险防范措施
①要求规范厂内原材料，厂内不得随意堆放各种易燃物品。

②厂区内设置严禁烟火的标识，并配置灭火器，同时要求员工不准携带火柴、打火机或其他火种进入车间，不得随意丢弃烟头等。

③定期检查厂区电路，防止电路老化引起火灾事故。

④加强职工管理，进行必要的安全消防教育，并做好个人防护，加强职工培训，提高应急处理能力。
新建
依托工程
庆安县污水处理厂
庆安县污水处理厂，位于庆安县庆安镇庆新路西恒洁米业南侧，于2022年9月27日取得排污许可证编号91231224MA1B134WXD001W，于2013年取得“关于庆安县庆安镇城市排水及污水治理工程环境保护验收意见的函”（黑环建审[2007]57号）；污水处理采用EBIS污水处理工艺，设计规模为40000m3/d。排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002，含2025修改单）中的一级A标准排入格木克河，最后汇入呼兰河。本项目排水量远小于污水处理厂日处理规模，排放浓度满足污水处理厂进水标准。因此本项目污水进入庆安县污水处理厂可行。
依托
3、产品方案

项目产品方案见下表2-2，本项目产品需满足《植物饮料》（GB/T31326-2014）、《植物酵素》（QB/T 5323-2018）、《食品安全地方标准 白桦树汁发酵酒》（DBS 23/004-2018）中相关质量要求，见表2-3~2-8。
表2-2  产品方案

序号

产品名称

产能

规格
备注
1
桦树汁原汁
4910吨/年

330mL
瓶装
2
桦树汁发酵酒
45吨/年
375 ml
瓶装
3
桦树汁酵素
45吨/年
50ml
瓶装
表2-3  桦树汁感官要求表
序号

性能指标

要求

1

色泽

具有标签标示的植物原料制成的饮料所特有的色泽

2

滋味和气味
具有标签标示的植物原料制成的饮料所特有的滋味及气味

3

状态

澄清的产品均匀透明，放置后允许有少量沉淀或絮状物;浑浊的产品无明显分层，状态均匀，允许有少量沉淀或弱凝胶;带谷粒、果粒等的产品允许有相应的粒状物沉淀

4

杂质

无外来杂质

表2-4  桦树汁理化要求

产品类别
项目
指标要求

草本饮料/本草饮料
其他
固形物/（g/L）
≥0.5
表2-5  桦树汁酒感官要求表

项目
要求
检验方法
干、半干白桦树汁发酵酒
半甜、甜白桦树汁发酵酒
色泽

呈相应品种应有的色泽
GB/T15038
香气
具有纯正、优雅、怡悦、和谐的白桦树汁香气与酒香
滋味

具有纯正、优雅、爽怡的口味和悦人的白桦树汁香味，酒体完整

具有甘甜醇厚的口味，酸甜协调，酒体丰满

澄清程度
澄清，有光泽，无明显悬浮物、沉淀物(使用软木塞封口的酒允许有少量软木渣，装瓶超过6个月的产品允许有少量沉淀)

典型性
具有标示产品类型应有的特征和风格

表2-6  桦树汁酒理化指标表

项目
指标
检验方法
酒精度（20℃），%vol
5.0~16.0
GB5009.225
总糖（以葡萄糖计），g/L
干白桦树汁发酵酒 ≤
4.0
GB/T15038
半干白桦树汁发酵酒
4.1~12.0
半甜白桦树汁发酵酒
12.1~50.0
甜白桦树汁发酵酒 ≥
50.1
挥发酸（以乙酸计），g/L                    ≤
1.1
干浸出物，g/L                            ≥

5.0
表2-7  桦树汁酵素感官要求表

项目
要求
食用植物酵素
色泽

具有产品应有的色泽
组织形态
液态、半固态或固态
滋味
具有产品应有的滋味
气味
具有产品应有的气味
杂质
无正常视力可见外来杂质
表2-8  桦树汁酵素一般理化指标表

项目
指标
液态
半固态
固态
pH                ≤
4.5
4.5
-
乙醇含量/（g/100g）  ≤
0.5
0.5
-
注：表中各指标项为酵素 发酵过程产生的非外源添加的物质
4、主要原辅材料

项目原辅材料见下表2-9。
表2-9  原辅材料一览表

序号

名称

性状

年用量

来源

1

桦树原汁

液态

2500t
外购

固态（冷冻）
2500t
2

玻璃瓶
固态
1500万个
外购

3
铝盖

固态
1500万个
外购
4
包装箱
固态
250万个
外购

5
生物质
固态
2240.16t
外购
6
CIP清洗剂
液态（硝酸1.5%）
2t
外购

液态（烧碱）

2t
外购

7
酵母菌（用于酒）
液态
2.5t
外购
乳酸菌（用于酵素）
液态

2.5t
硝酸：常温下为无色透明液体，久置因分解溶解二氧化氮呈淡黄色至红棕色，具有强烈刺激性酸味；分子量63.01，熔点-42℃，沸点83℃，密度约1.40g/cm³；可与水任意比例互溶，稀释时释放大量热量；挥发性极强，挥发硝酸蒸汽遇水汽形成白色酸雾。
本项目冬季供暖期锅炉运行180天，每天12小时，工作时间2160h；非供暖期锅炉运行120天，每天8小时，工作时间960h。
根据生物质燃料特性分析单可知，收到基低位发热量为3979kcal/kg，锅炉热效率为84%，生物质蒸汽锅炉每小时消耗量=60万大卡×吨位/燃料热值/锅炉燃烧效率，则1台4t/h生物质蒸汽锅炉1小时需要燃料量约为718kg，则供暖期锅炉消耗生物质颗粒燃料量为1550.88t，非供暖期锅炉消耗生物质颗粒燃料量为689.28t，每年共计消耗生物质颗粒燃料量为2240.16t。
5、主要设备

项目主要生产设备，见下表2-10。
表2-10  主要设备一览表
序号

设备名称

型号
单位
数量
1

原汁灭菌系统
LZYTY-SS-LG10T
套
1
2
原汁袋输送清洗吹干系统
LZYQCL-SS-PSJ6M
套
1
3
碎冰机
1t/h-S304

台
4
4
碎冰槽
1m3
座
4
5
收汁槽
10m3
套
2
6
化冰用换热器
HRQ-T5.0
套
1
7
泵+过滤器
LZYWP-GLXT-SL20T
套
1
8
管道式紫外线杀菌设备
DN100-3KW

套
1
9
原汁罐
LZYTY-CG-DCG20T
台
2
10
膜前循环罐
LZYTY-CG-DCG20T
台
1
11
泵+布袋过滤器
LZYWP-GLXT-BASL20T
套
1
12
膜过滤系统
LZYTY-GL-BKGL40C
套
1
13
膜清洗罐
LZYTY-CG-DCG1T
台
1
14
清汁罐
LZYTY-CG-DCG20T
台
1
15
物料泵
LZYTY-SSB-BSB20T
台
2
16
无菌型管式全自动超高温杀菌机
LZYTY-SS-LG1T
套
1
17
双头无菌大袋灌装机
LZYWP-GZ-50ML4KA
套
1
18
CIP系统
LZYTY-CIPB-5T
套
1
19
发酵罐

15t
个

6

20
水处理系统
3t
套
1
21
4t/h生物质专用蒸汽锅炉（链条炉排）
DZL4-1.25-S
台
1
22
低氮燃烧+旋风+布袋除尘器
/

套
1
23
风机

/
台

3

24
软化水装置

5t/h
套

1

25
给水泵

5t/h
台

2

26
上料机

3t/h
台
1
27
除渣机

1t/h
台
1
28
pH计
/
台
1
29
折光仪
/
台
1
30
显微镜
/
台
1
31
培养皿
/
台
1
32
废水储罐
60m3
个
2

6、公用及辅助工程

（1）给水

本项目用水来源于厂区原有1眼地下水井。
本项目用水主要为洗瓶用水、原汁袋及CIP清洗系统用水、地面清洗用水、锅炉用水、纯水制备用水及生活用水。
1）生产用水
A洗瓶用水

本项目产品采用购买的新玻璃瓶进行灌装，不回收旧瓶，新瓶使用前采用纯水进行冲洗即可使用，项目消耗新瓶约1500万个/a，洗瓶用水（含瓶盖）按照120mL/个进行计算，则洗瓶用水量为1800t/a（7.5t/d）（其中桦树汁发酵酒生产时洗瓶用水量为337.5t/a，桦树汁原汁及酵素生产时洗瓶用水量为1462.5t/a）。

B原汁袋及CIP清洗系统用水

每日生产结束后利用CIP清洗系统对生产设备及管道进行清洗（含发酵结束后发酵设备清洗），根据建设单位提供材料和结合同行业资料，原汁袋及CIP清洗系统用水量按5t/d计，则原汁袋及CIP清洗系统用水量为1200t/a（其中桦树汁发酵酒生产时原汁袋及CIP清洗系统用水量为225t/a，桦树汁原汁及酵素生产时原汁袋及CIP清洗系统用水量为975t/a）。

C地面清洗用水

本项目投产后需在每天结束生产后对生产车间地面进行清洗，根据《建筑给水排水设计标准》(GB 50015-2019)，用水量按2L/m2·次计，本项目生产车间面积为4112.54m2，则地面清洗水量为1975.2t/a（8.23t/d）（其中桦树汁发酵酒生产时地面清洗用水量为370.35t/a，桦树汁原汁及酵素生产时地面清洗用水量为1604.85t/a），其中1620t来源于洗瓶废水，剩余355.2t来源于新鲜水。

D锅炉补充水
a供暖期锅炉补充水
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表—工业废水量和化学需氧量”进行计算，即生物质燃料锅炉工业废水量（锅炉排污水）的产污系数为0.259吨/吨-原料。供暖期燃料用量为1550.88t/a，锅炉工业废水量（锅炉排污水）为401.7t/a（按180d计）。本项目锅炉提供蒸汽量为4t/h，则蒸汽用水量为32t/d，3840t/a（按120d计），因此，供暖期本项目锅炉补充水量为4241.7t/a。
b非供暖期锅炉补充水
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表—工业废水量和化学需氧量”进行计算，即生物质燃料锅炉工业废水量（锅炉排污水）的产污系数为0.259吨/吨-原料。非供暖期燃料用量为689.28t/a，锅炉工业废水量（锅炉排污水）为178.5t/a（按120d计）。本项目锅炉提供蒸汽量为4t/h，则蒸汽用水量为32t/d，3840t/a（按120d计），因此，供暖期本项目锅炉补充水量为4018.5t/a。
E纯水制备用水

洗瓶用水、原汁袋及CIP清洗系统用水和锅炉补充水均为纯水，纯水总用量为11260.2t/a。纯水由软化水设备制备，采用膜反渗透法，其制备效率为80%，则需要新鲜用水量为14075.25t/a。

2）生活用水

本项目职工人数为15人，工作天数为240天，根据黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2025），生活用水按每人80L/d计，则本项目生活用水（含食堂用水）总量为288t/a（1.2t/d）。

综上，本项目新鲜用水总量为14718.45t/a。
（2）排水

1）生产废水

A洗瓶废水

洗瓶废水产生量约为用水量的90%，则洗瓶废水产生量为1620t/a（6.75t/d），回用于车间地面清洗。

B原汁袋及CIP清洗系统冲洗废水

原汁袋及CIP清洗系统冲洗废水产生量约为用水量的90%，则原汁袋及CIP清洗系统冲洗废水产生量为1080t/a（4.5t/d）（其中桦树汁发酵酒生产时原汁袋及CIP清洗系统冲洗废水量为202.5t/a，桦树汁原汁及酵素生产时原汁袋及CIP清洗系统冲洗废水量为877.5t/a）。

C地面清洗废水

地面清洗废水产生量约为用水量的90%，则地面清洗废水产生量为1777.68t/a（7.407t/d）（其中桦树汁发酵酒生产时地面清洗废水量为333.315t/a，桦树汁原汁及酵素生产时地面清洗废水量为1444.365t/a）。

D纯水制备废水

项目纯水制备设备纯水制备率为80%，新鲜水用量14075.25t/a，则纯水制备废水产生量为2815.05t/a。

E锅炉排污水+冷凝水
a供暖期锅炉排污水+冷凝水
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表—工业废水量和化学需氧量”进行计算，即生物质燃料锅炉工业废水量（锅炉排污水）的产污系数为0.259吨/吨-原料。供暖期燃料用量为1550.88t/a，锅炉工业废水量（锅炉排污水）为401.7t/a（按180d计）。本项目锅炉提供蒸汽量为4t/h，则蒸汽用水量为32t/d，3840t/a（按120d计），其中10%蒸发损耗掉，90%冷凝后作为废水排放，则蒸发水量为3.2t/d，384t/a，冷凝水产生量为3456t/a。因此，本项目供暖期锅炉排污水+冷凝水产生量为3857.7t/a。
b非供暖期锅炉排污水+冷凝水
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表—工业废水量和化学需氧量”进行计算，即生物质燃料锅炉工业废水量（锅炉排污水）的产污系数为0.259吨/吨-原料。非供暖期燃料用量为689.28t/a，锅炉工业废水量（锅炉排污水）为178.5t/a（按120d计）。本项目锅炉提供蒸汽量为4t/h，则蒸汽用水量为32t/d，3840t/a（按120d计），其中10%蒸发损耗掉，90%冷凝后作为废水排放，则蒸发水量为3.2t/d，384t/a，冷凝水产生量为3456t/a。因此，本项目非供暖期锅炉排污水+冷凝水产生量为3634.5t/a。
G化冰废水

根据建设单位提供材料和结合同行业资料，本项目1t冷冻原汁产生约0.02t废水，本项目冷冻桦树汁用量为2500t/a，产生化冰废水为50t/a。

B生活污水

本项目废水主要为生活污水。生活污水（含经隔油池处理后的食堂废水）按用水量的80%计算，排放量为230.4t/a。
综上，本项目废水总产生量为13445.33t/a。
本项目水平衡图见图2-1、2-2。


[image: image5.emf]61.055

生产用水 59.855

生活用水

排入

防渗废水储

罐，定期拉

运至庆安县

污水处理厂

地面清洗

新鲜水

58.375 纯水制备

7.5

洗瓶用水

6

.

75

原汁袋及设备冲洗

锅炉用水

34.2

7.407

化冰废水

0

.

21

污水处理站

13

.

077


图2-1  供暖期水平衡图（t/d）
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图2-2  非供暖期水平衡图（t/d）

（3）供电

项目供电由市政电网供电。

（4）供热

本项目生产用热和生活供暖由1台4t/h生物质蒸汽锅炉供给。
7、总平面布置

本项目位于黑龙江省绥化市庆安县同乐乡北15公里处大青山林场北50m，生产车间位于厂区的北侧，锅炉房位于生产车间西侧。总平面图见附图2。

8、环保投资

本项目拟投资598万元，环保投资合计约30万元，约占总投资额的5.02%，概算见表2-11。

表2-11  项目环保投资一览表
时期
类别

环保设施项目

工程投资

(万元)

运营期
废气

生物质锅炉：低氮燃烧+旋风+布袋除尘器+35m高排气筒；食堂采用油烟净化器（处理效率≥60%）处理后，经烟道引至楼顶排放；污水处理站池体密闭，喷洒除臭剂。
20
废水
污水处理站、防渗废水储罐
2
噪声

隔声、基础减振

1.5
固废

固废收集、处置、危险废物贮存库
0.5
地下水
污水处理站、危险废物贮存库防渗
6
环保投资合计

30
工程总投资

598
环保投资比（%）

5.02


	工艺流程和产排污环节
	（一）施工期
新建项目利用闲置厂房，无需进行土建，施工期主要进行相关设备的调试安装，故施工期影响较小，本次环评不做详细分析。
（二）运营期
1、桦树汁原汁生产工艺及流程

（1）入场检测：本项目原料部分是外购的冷冻桦树汁，部分是新鲜原液，桦树汁原液为袋装，要求无异味、无杂质、清澈透明，进厂前需进行pH值、感官、微生物检测，符合要求后进入桦树汁生产车间的原汁袋输送清洗吹干系统。
（2）原汁袋输送清洗吹干系统：将桦树汁原料袋进行清洗吹干。
（3）破碎、缓化：仅冷冻的桦树汁原液需进行破碎、缓化。

（4）过滤：确定桦树汁原液无异味、无絮状物、清澈透明后，将原料进行初级杂质过滤。

（5）灭菌：项目采用蒸汽锅炉蒸汽超高温瞬杀灭菌，通过杀菌系统在125℃高温下、3s内杀菌，以保护桦树汁活性成分不被破坏。

（6）罐装暂存：过滤后的原料进入原料罐储存。
（7）过滤：原料罐中物料在原料罐中通过泵输送到过滤器中，主要过滤原料中的漂浮物与小颗粒性固体。
（8）灭菌：采用蒸汽锅炉蒸汽杀菌系统进行第二次超高温瞬杀灭菌。

（9）无菌灌装：灭菌后的部分桦树汁经管道输送至双头无菌大袋灌装机，灌装机利用蒸汽对灌装腔加热，从而达到灭菌目的。部分桦树汁作为原料继续生产（检测、过滤、灭菌、精滤、灌装与前段相同）。
（10）贴标、包装、入库：对产品进行贴标，包装入库外售。
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图2-3  桦树汁原汁生产工艺流程图
2、桦树汁发酵酒、桦树汁酵素生产工艺及流程

（1）灭菌：经过桦树汁原汁工艺流程的桦树汁，采用蒸汽锅炉蒸汽超高温瞬杀灭菌，通过杀菌系统在125℃高温下、3s内杀菌，以保护桦树汁活性成分不被破坏。
（2）发酵：将灭菌后的桦树汁及菌种输送至发酵罐，桦树汁发酵酒采用酵母菌发酵，桦树汁酵素采用乳酸菌发酵，发酵温度均为25度~30度，发酵时间均为45天。
（3）过滤：将桦树汁从发酵罐内经管道送入过滤器内，对原料除杂、过滤。
（4）灌装：灭菌后的部分桦树汁经管道输送至双头无菌大袋灌装机，灌装机利用蒸汽对灌装腔加热，从而达到灭菌目的。
（5）灭菌：桦树汁发酵酒采用蒸汽锅炉蒸汽杀菌系统进行第二次超高温瞬杀灭菌。桦树汁酵素无需灭菌。
（6）贴标、包装、入库：对产品进行贴标，包装入库外售。
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图2-4  桦树汁发酵酒、桦树汁酵素生产工艺流程图
本项目排污节点见下表：
表2-12  污染工序及排污节点

污染类别

主要污染源

产生工序

主要污染因子

废气
锅炉房

供汽、供暖
SO2、NOx、颗粒物、烟气黑度
发酵间

发酵

臭气浓度
食堂
食堂
油烟
污水处理站
污水处理
氨、硫化氢、臭气浓度

废水

职工生活

办公
COD、BOD5、SS、NH3-N、TDS、动植物油、TP、TN、色度
锅炉房

供汽、供暖
生产车间

纯水制备

原汁袋清洗
洗瓶

设备清洗

地面清洗

噪声
生产车间
生产设备

机械噪声

锅炉房
风机、水泵
固体废物
办公生活

职工生活

生活垃圾

食堂

餐饮

厨余、废油脂
生产车间
过滤

滤渣、废过滤膜

检测

不合格品
化验室废物

包装
废包装物

纯水制备

废反渗透膜
灭菌

废紫外灯管

污水处理站
污泥
生产车间
维修
废润滑油、废润滑油桶、含油抹布及手套

锅炉房
锅炉房

供汽、供暖
锅炉炉渣

布袋除尘器收尘

废布袋



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，利用现有闲置厂房进行生产，无与项目相关的原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、项目区域环境空气质量现状

（1）基本污染物

本项目位于绥化市。根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，绥化市空气质量级别未达二级标准，达标天数为307天(84.3%)。PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per和O3-8h-90per年均浓度分别为38ug/m3、54ug/m3、6ug/m3、19ug/m3、1.1mg/m3和119ug/m3。

基本污染物现状监测结果经统计列于表3-1中。

表3-1  空气污染物统计一览表  单位：μg/m3

污染物

年评价指标

现状浓度

标准值

占标率%
达标情况

PM2.5
年平均质量浓度
38
30
126.7
超标
PM10
年平均质量浓度
54
60
90
达标
NO2
年平均质量浓度
19
40
47.5
达标
SO2
年平均质量浓度
6
60
10
达标
CO(mg/m3)
第95位百分位数日平均
1.1
4.0
27.5
达标
O3
8h平均质量浓度
119
160
74.4
达标
根据上表统计结果，2025年评价全域基本污染物PM10、SO2、NO2年平均浓度值、CO-95per日平均浓度、O3-90per8小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1过渡阶段浓度限值二级标准，PM2.5年平均浓度值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1过渡阶段浓度限值二级标准，项目所在区域为不达标区。
（2）特征污染物

本项目的特征污染物为TSP、NOx，黑龙江克巽检测技术有限公司于2026.06.06~2026.06.08对项目所在区域进行的环境质量现状监测，项目当季主导风向为西南风，因此在项目当季主导风向下风向设置1个监测点位，具体检测结果如下：

监测点位见图3-1。

[image: image9.png]



图3-1 大气监测点位图
监测点基本信息见表3-2，评价结果见表3-3。
表3-2 监测点基本信息表

名称
坐标
监测因子
监测时段
相对厂址方位
相对厂界距离/m
下风向

E127°29′54.039″
N47°10′42.014″
TSP、氮氧化物
日平均
NE

140
表3-3 监测结果

名称
污染物
评价标准（μg/m3）
浓度范围（μg/m3）
最大占标率%
超标率%
达标情况
下风向

TSP

300

228~246
82
0

达标

氮氧化物
100
20~29
29
0

达标

评价结果表明，监测期间，TSP、氮氧化物日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表2过渡期浓度限值二级标准，评价区环境空气质量较好。

2、水环境质量现状

根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》可知，绥化市地表水国家考核断面共10个，I-III类水质比例为80.0%。无劣V类水质断面。与上年同期相比，I~III类水质比例上升10.0个百分点，均无劣V类水质断面。
3、声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。

本项目周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此本次评价不开展声环境质量现状监测。
4、地下水、土壤环境

本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，不针对上述环境要素开展现状调查、监测与评价工作。
5、生态环境保护目标

本项目占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标。

	环境

保护

目标
	附近居民饮用水源井位于本项目东南侧140m，供水规模约为600人，属于分散式饮用水水源地。本项目选址厂界外50m范围内无声环境保护目标，本项目500m范围无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故无地下水保护目标，本项目不涉及生态环境保护目标。本项目500m范围内环境空气保护目标详见表3-4。
表3-4 环境空气保护目标一览表
环境要素

环境保护对象

坐标/°

保护

对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

东经
北纬
大气环境

林场家属楼及散户居民
127°29′45.889″

47°10′35.136″

居住区

人群

二类区

S
75
127°29′46.681″

47°10′41.948″

N
80



《锅炉大气污染物排放标准》（GB

	3271-2014）


	2

		二氧化硫

	200
	
	3

		氮氧化物

	200
	
	4

		汞及其化合物
	0.05
	
	5
		烟气黑度

	≤1级
	
	6
	食堂油烟
	油烟
	2.0
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

				去除效率60%
	
	7
	无组织废气

	颗粒物
	1.0

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）


	8
		臭气浓度
	20（无量纲）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准

	9
		氨
	1.5
	
	10
		硫化氢
	0.06
	

	2、废水

本项目废水排入庆安县污水处理厂，本公司已与庆安县金河湾污水处理有限公司（庆安县污水处理厂）签订污水处理协议（附件6），因此本项目综合废水排放标准执行庆安县污水处理厂污水处理协议标准及《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）表1中的间接排放标准限值。
表3-7 污水排放标准

序号

污染物项目

《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）表1中的间接排放标准限值
庆安县污水处理厂污水处理协议标准
本项目废水污染物执行标准（从严取值）
单位
1

色度

100
/
100
倍
2

悬浮物

400
300
300
mg/L
3

五日生化需氧量

350
200
200
mg/L
4

pH值

6-9

/
6-9
无量纲
5

化学需氧量

500
400
400
mg/L
6

氨氮

45
45
45
mg/L
7

总氮

70
60
60
mg/L
8

总磷

8
7
7
mg/L
9
动植物油
/
/
/
mg/L
10
单位产品基准排水量

20
/
20
m3/kL
3、噪声

（1）施工期

本项目施工期施工场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中噪声排放限值，本项目施工期噪声排放标准见表3-8。

表3-8  本项目施工期噪声排放标准  单位：dB（A）

标准来源

单位

噪声值
昼间

夜间

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
dB(A)

70

55

（2）运营期

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，标准值见表3-9。
表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

类别

标准值

昼间

夜间

2类

60
50
4、固体废物

本项目运营期产生的一般工业固废应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行处理处置；固废代码执行《固体废物分类与代码目录》。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
	

	总量

控制

指标
	本工程总量控制指标见表3-10。

表3-10 总量控制指标及排放量

总量控制指标

颗粒物
SO2
NOx
COD
NH3-N
预测排放量(t/a)
0.165
0.237
2.094
0.277

0.027

本项目总量控制指标通过区域削减量平衡解决。


四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	新建项目利用闲置厂房进行建设，不另新建厂房，施工期无土建作业，仅在厂房内进行设备的安装调试等，因此，本次环评不对施工期开展评价。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气
1、污染物产生及排放情况
本项目1台4t/h生物质蒸汽锅炉，燃烧生物质成型颗粒燃料量为2240.16t/a。本项目冬季供暖期锅炉运行180天，每天12小时，工作时间2160h；非供暖期锅炉运行120天，每天8小时，工作时间960h。锅炉年运行3120h。锅炉烟气经低氮燃烧+旋风+布袋除尘器（除尘效率99.7%）处理后通过1根35m高的烟囱（DA001）排放。
（1）锅炉烟气
①烟气排放量：

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录C中推荐的方法，本项目生物质燃料成分分析报告中无全部燃料元素分析数据，因此采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中的经验公式估算法计算烟气量。
本项目Qnet,ar（收到基低位发热量）为16.65MJ/kg，Vdaf>15%，则基准烟气量经验公式可定为Vgy=0.393Qnet.ar+0.876，本项目年燃烧生物质燃料总量为2240.16t/a。

则本项目基准烟气量为Vgy=（0.393×16.65+0.876）=7.42Nm3/kg
则生物质锅炉烟气量为：7.42×2240.16×103=16621987.2Nm3/a

②颗粒物（烟尘）排放量
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式中：EA----核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；

R----核算时段内锅炉燃料耗量，2240.16t/a；

Aar----收到基灰分的质量分数，%；取4.08%。（根据生物质成分分析报告换算得出：Aar=Aad×(1-Mt,ar)/(1-Mad)）；
dfh----锅炉烟气带出的灰分份额，%；取50%。（链条炉排炉灰分份额为10%-20%，本项目取20%，燃生物质时飞灰份额加30%，则最终灰分份额取50%）；
ƞc----综合除尘效率，%；取99.7%。
Cfh----飞灰中可燃物含量，%。根据《工业锅炉经济运行》（GB/T 17954-2025），取17%。

由计算可得出，生物质锅炉（DA001）颗粒物（烟尘）排放量为0.165t/a，0.053kg/h，排放浓度9.95mg/m3。
③二氧化硫排放量
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式中：ESO2----核算时段内二氧化硫排放量，t；

R----核算时段内锅炉燃料耗量2240.16t/a；

Sar----收到基硫的质量分数，0.012%，（根据生物质成分分析报告换算得出：Sar=Sad×(1-Mt,ar)/(1-Mad)）；
q4----锅炉机械不完全燃烧热损失，%；取12%，（链条炉排炉不完全燃烧热损失5%-15%）；
ƞs----脱硫效率，%；取0
K----燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。取0.50。

由计算可得出，生物质锅炉（DA001）SO2排放量为0.237t/a，0.076kg/h，排放浓度14.27mg/m3。
④氮氧化物排放量

氮氧化物排放量按下式计算：
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式中：

式中：ENOx——核算时段内氮氧化物排放量，t；

ρNOx——锅炉炉膛出口NOx质量浓度，180mg/m3（根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B表B.4及锅炉生产商提供的氮氧化物控制保证浓度值，本项目取180mg/m3）；

Q——核算时段内标态干烟气排放量，5327.56m3/h；

ηs——脱硝效率，本项目采用低氮燃烧技术，取30%。
由计算可得出，生物质锅炉（DA001）氮氧化物排放量为2.094t/a，0.671kg/h，排放浓度126mg/m3。

⑤汞

根据《直接法测定固体生物质燃料中汞的试验研究》（第35卷第6期2020年11月），每1g生物质燃料含15.47ng汞，汞的含量极微少，属于微量水平，燃烧后产生的汞极少，不会对周边环境质量产生影响，本次评价不做定量分析。

（2）食堂油烟
在烹饪食物时会产生油烟。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“附 3 生活源-附表 生活源产排污系数手册”-第三部分 生活及其他大气污染物排放系数，黑龙江地域分类属于三区，餐饮油烟排放系数为301克/(人·年），本项目食堂供15人就餐，则油烟产生量约为0.005t/a，根据建设单位提供食堂设计基础灶头数1个灶头，运行时间按6h/d计（每天三顿饭），年开餐时间240天，单个灶头处理风量为1000m3/h，油烟产生浓度为3.47mg/m3，食堂油烟经净化措施最低去除效率为60%的油烟净化器处理，油烟排放浓度为1.388mg/m3，可达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）（小型）油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3的要求，经净化后的烟气通过高于楼顶的烟道高空排放。

（3）发酵废气
本项目桦树汁发酵过程会产生发酵尾气，其主要成分为CO2、以及少量的乙醇、有机酸等，直接由抽风机排出扩散。CO2属于空气的组成部分，排放气体会很快扩散到大气中，在低浓度时无毒害，不会造成大环境污染和危害，故不作为本次评价的污染物质；乙醇、有机酸等产生量很少，经抽风机排出扩散后对环境影响较小。
（4）危险废物贮存库废气分析

本项目产生的各类危险废物通过封闭容器收集、暂存在危险废物贮存库内，及时清运，不属于《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的“易产生大气污染物”的危险废物，因此本评价不对危险废物贮存库废气进行分析，也无需设置废气处理装置。

（5）燃料、灰渣废气分析
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）4.4.2.1“料/堆场采用全封闭形式、储罐采用密闭容器的，废气无组织源强可忽略不计”，本项目燃料定期密封运输至厂内锅炉房暂存，灰渣密封收集，暂存于封闭锅炉房内，灰渣每月外运1次。因此产生的无组织源强可忽略不计，对外环境影响较小。

（6）污水处理站废气
污水处理站恶臭废气排放规律为连续排放。恶臭气体为混合性气体，主要污染物质是NH3、H2S及臭气浓度。本次评价臭气污染源强根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。

本项目处理削减的BOD5量为0.048t/a。因此，本项目污水处理站NH3产生量为0.00003kg/h；0.0001t/a，H2S产生量为0.000003kg/h；0.00001t/a。
污水处理站产生恶臭的各单元加盖封闭，定期喷洒除臭剂。采取以上措施后，恶臭去除效率可达40%。污水处理站恶臭气体无组织排放量NH3为0.00006t/a、0.000018kg/h，H2S为0.000006t/a、0.0000018kg/h。
本项目废气污染物源强核算结果见表4-1。
表4-1  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

污染源

污染物

污染物产生情况

治理措施

污染物排放情况

排放时间h
核算方法

烟气量m3/h

产生浓度mg/m3
产生量kg/h
工艺

效率%

核算方法
烟气量m3/h

排放浓度mg/m3
排放量kg/h
生物质锅炉
SO2
物料衡算法
5327.56
14.27 
0.076 
/

/

物料

衡算法

5327.56
14.27 
0.076 
3120
NOx

180
0.959
低氮燃烧
30
126 
0.671 
颗粒物
3316.67
17.67 
旋风+布袋除尘器
99.7
9.95 
0.053 
污水处理站
NH3
产污系数法
/
/
0.00003

池体密闭，定期喷洒除臭剂
40
产污系数法
/
/
0.000018
3120
H2S
/
0.000003

/
0.0000018

臭气浓度
/
＞20
/
＜20
食堂
油烟
产污系数法
1000
3.47
0.003
油烟净化器
60
物料衡算法
1000
1.388
0.0012
1440
非正常工况分析：
本项目非正常工况为生物质锅炉布袋除尘器发生故障时，处理效率按90%计，低氮燃烧器发生故障时，处理效率按0计，本项目污染源非正常排放情况见表4-2。

表4-2  本项目污染源非正常排放情况表

污染源

非正常

排放原因

污染物

非正常排放浓度/mg/m3
非正常排放速率/kg/h

单次持续时间/h

年发生频次/次

应对措施

锅炉
除尘器故障、除尘效率90%
颗粒物
3331.667
1.767
2
1

停产检修

低氮燃烧器故障，处理效率为0
氮氧化物
180
0.959
2、排放口基本情况
表4-3 废气排放口基本情况一览表

编号

排放口名称

高度/m

内径/m

温度/℃

类型

地理坐标

DA001

生物质锅炉烟囱
35
0.35
100
一般排放口
经度：127°29′43.631″

纬度：47°10′39.564″

3、污染物防治措施可行性分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉（HJ953-2018）》表7，生物质锅炉可行技术为低氮燃烧+旋风+布袋除尘组合技术。本项目4t/h生物质锅炉烟气经低氮燃烧+旋风+布袋除尘器处理后，经1根35m高的烟囱（DA001）排放，《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中燃煤锅炉限值要求。因此，本项目污染物防治措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ1033-2019）中的要求，属于可行性技术。

污水处理站池体加盖密闭，定期喷洒除臭剂，无组织排放的NH3、H2S、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中二级标准。食堂油烟通过油烟净化器（净化效率为60%），油烟废气经高于屋顶的排气筒排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中排放浓度2.0mg/m3的标准要求。

本项目燃料定期密封运输至厂内锅炉房暂存，灰渣密封收集，暂存于封闭锅炉房内，灰渣每月外运1次。燃料及灰渣运输车采取加盖苫布或密闭等措施，并按照规定的路线和时间行驶。因此产生的无组织源强可忽略不计，对外环境影响较小，可行。
4、烟囱设置合理性分析
根据《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014）4.5“新建锅炉房的烟囱周围半径200m内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上，锅炉房装机总容量为4-10t/h时，烟囱最低高度为35m”。本项目生物质锅炉烟囱设置高度为35m，烟囱周围200m半径范围内最高建筑物为生产车间及锅炉房，高度6m，因此本项目烟囱高度符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014）烟囱高度的要求。
5、环境监测
本项目监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）以及《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ1085-2020）制定。本项目废气监测计划见表4-4。

表4-4  本项目废气监测计划一览表

要素

监测

点位

监测指标

监测

频次

执行排放标准

废气

锅炉

烟囱

颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度

1次/月

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中燃煤锅炉限值要求

厂界

颗粒物

1次/季度

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准

氨、硫化氢、臭气浓度
1次/半年

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建项目的厂界标准值

二、废水

1、废水源漒分析
本项目运营期产生的废水主要为生活污水、洗瓶废水、原汁袋及CIP清洗系统冲洗废水、锅炉排污水、冷凝水、地面清洗废水、纯水制备废水。

（1）锅炉排污水、冷凝水、纯水制备废水
锅炉排污水、冷凝水、纯水制备废水污染源源强核算采用产污系数法，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-工业废水量和“化学需氧量”进行计算，生物质蒸汽锅炉燃料量为2240.16t/a，COD产生量30克/吨-原料（0.067t/a）。类比TDS浓度为800mg/L，锅炉排污水、冷凝水、纯水制备废水排水量为10307.25t/a，则TDS产生量为8.246t/a。
（2）生活污水

生活污水（含经隔油池处理后的食堂废水）排放量为230.4t/a，参考《给排水设计手册》（第五册城镇排水）典型生活污水水质，确定本项目污水污染物浓度为：COD：400mg/L；BOD5：220mg/L；SS：200mg/L；NH3-N：35mg/L；动植物油：100mg/L。
（3）原汁袋及CIP清洗系统冲洗废水、地面清洗废水、化冰废水
发酵酒废水源强：参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数》1519 其他酒制造行业系数表-果酒：化学需氧量1.00×104克/千升-产品，氨氮120克/千升-产品，总氮1.20×103克/千升-产品，总磷350克/千升-产品。本项目发酵酒产量为45t/a，密度取0.98t/kL，约为45.92千升/年，发酵酒废水量为535.815t/a。化学需氧量产生量为0.459t/a，氨氮产生量为0.006t/a，总氮产生量为0.055t/a，总磷产生量为0.016t/a。
本项目饮料产品为4955t/a，饮料废水量为2371.865t/a。饮料废水源强：参考《152 饮料制造行业系数手册》中其他饮料污染物产生系数：化学需氧量1301克/吨-产品，氨氮17.33克/吨-产品，总氮18.9克/吨-产品，总磷1.16克/吨-产品。化学需氧量产生量为6.446t/a，氨氮产生量为0.086t/a，总氮产生量为0.094t/a，总磷产生量为0.006t/a。

本项目洗瓶废水单独收集后用于地面清洗，生活污水（食堂废水经隔油处理）、原汁袋及CIP清洗系统废水、地面清洗废水、化冰废水经自建污水处理站处理后与纯水制备废水、锅炉排污水和冷凝水排入60m3防渗废水储罐，废水满足庆安县污水处理厂污水处理协议标准及《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）表1中的间接排放标准限值，定期拉运至庆安县污水处理厂，处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002，含2025修改单）表1一级A标准后排入格木克河。

本项目污水处理站处理能力为15t/d，处理工艺为格栅+水解酸化+好氧+混凝沉淀，参考《152 饮料制造行业系数手册》中末端治理技术平均去除效率及查阅资料，COD去除效率为97%，氨氮去除效率取73%，总氮去除效率取90%，总磷去除效率取62%，BOD5去除效率取95%，SS去除效率取90%，动植物油去除效率取70%。
本项目运营期废水污染源源强核算结果及相关参数见表4-5。

表4-5  废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放时间/h

核算方法

产生废水/t/a

产生浓度/mg/L

产生量/t/a

工艺

效率%

核算方法

排放废水/t/a

排放浓度/mg/L

排放量/t/a

原汁袋及CIP清洗系统冲洗废水、地面清洗废水、生活污水
COD
产污系数法
3138.08
2229.7
6.997
格栅+水解酸化+好氧+混凝沉淀
97
产污系数法
3138.08
66.9
0.21
2400
氨氮
31.9
0.1
73
8.6
0.027
总氮
47.5
0.149
90
4.8
0.015
总磷
7
0.022
62
2.7
0.008
BOD5
16.3
0.051
95
0.8
0.003
SS
14.7
0.046
90
1.5
0.005
动植物油
7.3
0.023
70
2.2
0.007
锅炉排污水、冷凝水、纯水制备废水

COD
产污系数法

10307.25
115.5
0.067
废水储罐
/
/
/
/
/
3120
TDS

类比法

800
8.246
/
/
混合废水

COD
物料衡算法
13445.33
20.6
0.277
/

物料衡算法
13445.33
20.6
0.277
3120
NH3-N
2
0.027
2
0.027
BOD5
0.2
0.003
0.2
0.003
SS
0.4
0.005
0.4
0.005
动植物油
0.5
0.007
0.5
0.007
总氮
1.1
0.015
1.1
0.015
总磷
0.6
0.008
0.6
0.008
TDS

613.3
8.246
613.3
8.246
注：本项目生活污水、纯水制备废水、锅炉排污水和冷凝水产品共用，无法单独计算发酵酒基准排水量。
2、排放口基本情况
表4-6  排放口基本情况表
排放口编号

排放口名称

排放口地理坐标
排放去向
排放规律

受纳污水处理厂信息
经度

纬度

名称
污染物种类
国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L)
DW001

废水总排口

127°29′51.162″

47°10′38.049″

进入城市污水处理厂
间断排放

庆安县污水处理厂
COD

50

BOD5
10
SS
10
动植物油
1
氨氮
5（8）
总氮

15
总磷
0.5
色度
30（稀释倍数）
3、污染物防治措施可行性分析
依据《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）表8酒、饮料制造工业排污单位废水治理可行技术参照表“厂内综合污水处理站的综合污水（生产废水、生活污水等）中，间接排放采用的污水处理工艺为：预处理（除油、沉淀、过滤）+二级处理（好氧、水解酸化-好氧、厌氧-好氧、兼氧-好氧、氧化沟、生物转盘）”，综上，本项目采用“格栅+水解酸化+好氧+混凝沉淀”的污水处理措施。因此，本项目废水防治措施为可行技术。
4、依托可行性分析
庆安县污水处理厂，位于庆安县庆安镇庆新路西恒洁米业南侧，于2022年9月27日取得排污许可证编号91231224MA1B134WXD001W，于2013年取得“关于庆安县庆安镇城市排水及污水治理工程环境保护验收意见的函”（黑环建审[2007]57号）；污水处理采用EBIS污水处理工艺，设计规模为40000m3/d。排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002，含2025修改单）中的一级A标准排入格木克河，最后汇入呼兰河。本项目最高污水日排放量为55.752m3，仅占庆安县污水处理厂目前日处理能力（4万m3/d）的0.14%，排放浓度满足污水处理厂进水标准，本项目达标排放的废水不会对庆安县污水处理厂产生较大影响。因此，从污水水质和水量角度考虑，庆安县污水处理厂能满足本项目排水要求，本项目污水排放对外环境影响较小。
5、污染源监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），并结合本项目的实际排污状况制定废水监测计划。本项目废水监测计划见表4-7所示。
表4-7  运行期废水监测计划

监测要素

监测地点

监测项目

监测频次

废水

废水总排口DW001

pH、COD、BOD5、氨氮、SS、TDS、动植物油、总氮、总磷、色度
1次/半年

三、噪声
1、噪声污染源源强核算分析
本项目运行期间噪声主要来自机械设备产生的噪声，设备噪声在70～85dB（A）左右。噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表见表4-8。

表4-8  室内噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

序号

建筑物名称

声源名称

声压级/

dB(A)

降噪措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/

dB(A)

运行时段

建筑物插入损失/

dB(A)

建筑物外

噪声

X

Y

Z

声压级/dB(A)

建筑物外距离/m

1

锅炉房
风机
85
低噪设备、减振、隔声

7
17
2

3
67
昼间、夜间
20

41
1

2
除尘器

75
2
18
4
1
67
20
41
1

3
给水泵

75

10
15
1
1
67
20
41
1
4
上料机

70

4
6
2
2
56
20
30
1
5
除渣机

80

6
12
1
5
58
20
32
1
6
生产车间
原汁灭菌系统
75
126
27
2
2
61
昼间
20
35
1
7
原汁袋输送清洗吹干系统
80
136
21
1
1
72
20
46
1
8
碎冰机
80
123
19
1
2
66
20
40
1
9
碎冰机

80
126
19
1
2
66
20
40
1
10
碎冰机

80
128
18
1
2
66
20
40
1
11
碎冰机

80
125
18
1
2
66
20
40
1
12
泵+过滤器
80
114
27
1
3
62
20
36
1
13
管道式紫外线杀菌设备
70
128
27
1
2
56
20
30
1
14
泵+布袋过滤器
80
124
27
1
3
62
20
36
1
15
膜过滤系统
70
126
24
2
6
46
20
20
1
16
物料泵
80
120
18
2
3
62
20
36
1
17

物料泵

80
122
20
2
3
62
20
36
1
18
无菌型管式全自动超高温杀菌机
75
118
10
2
3
57
20
31
1
19
双头无菌大袋灌装机
75
110
10
2
1
67
20
41
1
20
CIP系统
80
110
24
1
1
72
20
46
1
21
水处理系统
75
136
27
2
1
67
20
41
1
22
风机
85
3
24
3
1
77
20
51
1
23
风机
85
70
24
1
1
77
20
51
1
24
给水泵
75
132
24
1
1
67
20
41
1
注：以各车间西南角为原点。

2、污染防治措施及环境影响分析
本项目运营期采取如下降噪措施：

①在厂区总体布置中应注意防噪间距，以减少噪声的污染；

②设备选型上尽量选择低噪声设备；

③定期对设备进行检查、维修，保持设备最佳运行状态，减少噪声产生量；

④风机设置软连接减振措施；

⑤加强对作业人员的个人防护和保护，如采用隔声耳罩等； 

本项目运营期噪声主要为设备运行的机械噪声。设备置于密闭车间内，墙壁会起到隔声作用，限制噪声向外传播，最大限度地减少对外环境产生不利影响；选用低噪声设备、安装基础加减振垫，经过各降噪措施以及围墙对噪声强度的削减，本项目噪声治理措施可行，厂界噪声可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。因此，通过落实以上噪声治理措施，项目噪声对周围声环境影响不大。
3、监测计划

本项目监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）等制定噪声监测计划。

表4-9  运行期噪声监测计划

类别

监测点位

监测指标

监测频次

噪声

厂界

Leq（A）

1次/季度

若建设单位不具备监测条件进行上述污染源及环境质量监测，可委托有资质的环境监测单位进行监测。

四、固体废物
1、固体废物产生情况
本项目运营期产生的固体废物主要为锅炉炉渣、除尘器收尘、废包装物、滤渣、不合格品、化验室废物、废布袋、废反渗透膜、废过滤膜、生活垃圾、厨余及废油脂、废紫外灯管、废润滑油、废润滑油桶、含油抹布及手套、污水处理站污泥。
（1）锅炉炉渣

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中“8.1.1燃煤、燃生物质锅炉灰渣产生量计算公式”：
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式中：Ehc----核算时段内灰渣产生量，t；

R----核算时段内锅炉燃料耗量，2240.16t；

Aar----收到基灰分的质量分数，%；取4.08%。（根据生物质成分分析报告换算得出：Aar =Aad×(1-Mt,ar)/(1-Mad)）；
q4----锅炉机械不完全燃烧热损失，%；取12%，（生物质锅炉取12）；
Qnet，ar----收到基低位发热量，kJ/kg。取16.65×103；（根据生物质成分分析报告）；

经计算，本项目锅炉产生的灰渣量为92.72t/a，其中飞灰量为55t/a，则锅炉炉底渣产生量为37.72t/a，集中收集外售综合利用。

（2）除尘器收集粉尘

本项目生物质锅炉采用低氮燃烧+旋风+布袋除尘器，除尘效率99.7%，除尘器收集的除尘灰量为54.835t/a，除尘器收集的除尘灰袋装暂存于锅炉房内，集中收集后，定期外售综合利用。
（3）不合格品
项目对原料及产品进行质检后，会有少量的不合格品，根据同行业经验，不合格桦树汁约为0.5t/a，集中收集后，作为饲料送至当地养殖场牲畜喂养。
（4）废包装物
本项目废包装物主要为废纸箱、废玻璃瓶和废瓶盖，产生量约3t/a，收集后外售综合利用。
（5）废布袋

本项目更换下来的废布袋产生量为0.1t/a，废布袋集中收集，定期交由厂家回收处置。

（6）废反渗透膜、废过滤膜
本项目纯水制备、过滤过程分别会产生废反渗透膜、废过滤膜，产生量分别为0.05t/a、0.1t/a，定期交由厂家回收处置。

（7）化验室废物
本项目检测结束后会有化验室废物产生，根据同类项目的类比调查，产生量约为0.1t/a。暂存于危险废物贮存库，交由有资质单位处理。
（8）滤渣

项目过滤过程中会产生滤渣，主要成分为桦树茎秆及发酵菌渣等，产生的滤渣量为1t/a，集中收集后，作为饲料送至当地养殖场牲畜喂养。

（9）生活垃圾

运营期劳动定员为15人，生活垃圾产生量约为每人0.5kg/d，生活垃圾产生量为1.8t/a，集中收集后，交由市政部门统一清运处理。

（10）厨余、废油脂

本项目每日有15人次在食堂就餐（按1日3餐计），食堂厨余垃圾产生量按0.2kg/d•人计，则产生量为0.003t/d，0.72t/a。隔油池产生的废油脂约为厨余的5%，产生量为0.00015t/d，0.036t/a。厨余、废油脂由专用容器收集，交由有资质单位处置。

（11）废紫外灯管
本项目需定期更换紫外灯管，每次产生量约20kg，废灯管产生量0.02t/a，根据《国家危险废物名录（2025版）》（中华人民共和国环境保护部部令第15号）分类，废灯管属于HW29含汞废物，危废代码为900-023-29（生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源），暂存危险废物贮存库，定期委托有资质单位处理。

（12）废润滑油、废润滑油桶、含油抹布及手套

项目生产过程中检修设备会产生少量的废润滑油，根据类比分析，产生量约为0.02t/a，更换维护过程会产生废润滑油桶、含油抹布及废手套，总产生量约为0.01t/a，暂存于危险废物贮存库，交由有资质单位处理。

（13）污水处理站污泥

根据《饮料制造废水治理工程技术规范》（HJ2048-2015），污泥产泥率一般可按0.3~0.7kgDS/kgBOD5设计，污泥含水率99.3%~99.4%；本项目取0.5kg/kg，本项目削减BOD5的量为0.048t/a，则污水处理站污泥产生量0.024t/a，经脱水后，含水率低于60%，污水处理站污泥排放量约为0.00036t/a，污泥经脱水后利用封闭容器收集，在厂区内暂存，委托交由有能力的处置单位进行统一处置。
表4-10  固废产生及排放情况

固废

名称

产生装置或工艺单元

废物类别

类别代码

产生情况

处理措施

最终去向

核算方法

产生量t/a

工艺

处置量/t/a

滤渣

过滤
SW59其他工业固体废物
900-099-S59
类比法

1
送当地养殖场
1
送当地养殖场
不合格品

检测
SW59其他工业固体废物
900-099-S59
0.5
0.5
废包装物

包装

SW17可再生类废物
900-005-S17、900-004-S17
3
外售综合利用

3
外售综合利用

锅炉炉渣

锅炉
SW03炉渣
900-099-S03
物料衡算法
37.72
37.72
除尘器收尘

锅炉
SW02粉煤灰
900-002-S02
54.835
54.835
废布袋

锅炉

SW59其他工业固体废物

900-099-S59

类比法
0.1
厂家回收

0.1
厂家回收
废反渗透膜
纯水制备
SW59其他工业固体废物

900-009-S59

0.05

0.05

废过滤膜
过滤

SW59其他工业固体废物

900-009-S59

0.1
0.1
生活垃圾

职工生活办公
SW64其他垃圾
900-099-S64
产污系数法

1.8
市政
1.8
市政
厨余、废油脂
食堂

SW61厨余垃圾
900-002-S61
0.756
专用容器收集
0.756
委托有资质单位处置
污泥
污水处理站
SW07污泥
150-001-S07
类比法

0.00036
封闭收集

0.00036
委托交由有能力的处置单位进行统一处置

化验室废物
检测
HW49其他废物
900-047-49
0.1
有资质单位
0.1
有资质单位处置
废紫外灯管
灭菌
HW29含汞废物
900-023-29
0.02
0.02
废润滑油
设备维修

HW08废矿物油与含矿物油废物
900-214-08
0.02
0.02
含油抹布及手套
HW49其他废物
900-041-49
0.01
0.01
废润滑油桶

HW08废矿物油与含矿物油废物

900-249-08

项目危险废物产生及处置情况见下表。

表4-11 危险废物产生及排放情况

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量

（吨/年）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险

特性

污染防治措施

1

废紫外灯管
HW29含汞废物
900-023-29
0.02
灭菌
固态
含汞
汞
每年
T

暂存危废贮存库，委托有资质单位处置
2
废润滑油
HW08废矿物油与含矿物油废物
900-214-08
0.02
设备维修
液态
含油
油
随生产产生

T、I
3
含油抹布及手套
HW49其他废物
900-041-49
0.01
固态
T、In
4
废润滑油桶
HW08废矿物油与含矿物油废物
900-249-08
固态
T、I
5
化验室废物
HW49其他废物
900-047-49
0.1
检测
固态
微生物
微生物
T/C/I/R
表4-12建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表
序号

贮存场所（设施）名称
危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
位置

占地面积

贮存方式

贮存能力

贮存周期

1
危险废物贮存库
废紫外灯管
HW29含汞废物
900-023-29
危险废物贮存库
5m2
桶装密闭
≤3t
年度
2
废润滑油
HW08废矿物油与含矿物油废物
900-214-08
3
含油抹布及手套
HW49其他废物
900-041-49
4
废润滑油桶
HW08废矿物油与含矿物油废物
900-249-08
5
化验室废物
HW49其他废物
900-047-49
一般工业固废贮存区的建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求。具体为:贮存区采取防风防雨措施;各类固废应分类收集;贮存区按照《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2)的要求设置环保图形标志;指定专人进行日常管理。

固体废物应实行源头减量、分类管理、全过程管控、信息化追溯，按“一般工业固废”与“危险废物”分类执行。

产废单位对固废全生命周期负责，固废防治设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，验收合格并公开报告后方可投产。

收集、贮存、运输、利用、处置各环节必须采取防扬散、防流失、防渗漏措施;严禁擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒，严禁向江河湖泊等禁倒区域排放。

建立完整管理台账，如实记录种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息;按规定在全国固废管理信息系统申报，台账保存期限一般固废≥5年，危废≥10年。

委托外单位利用、处置时，必须核验对方资质许可;严禁委托无资质单位，双方承担连带责任。

(1)一般工业固体废物环境管理要求

按《固体废物分类与代码目录》分类分区存放一般工业固体废物，严禁混入生活垃圾或危险废物:设置符合GB15562.2的环保图形标志。贮存场须落实防雨淋、防扬尘、防渗、渗滤液导排、雨污分流;暂存库地面应硬化、防渗，堆场设置防风抑尘与防洪系统。跨省转移贮存、处置一般固体废物的需审批，转移利用需备案并通报；综合利用产物须符合国家用途与标准;停止使用的贮存设施须按标准封场并长期管护。一般工业固体废物台账保存≥5年。

（2）危险废物环境管理要求
危险废物按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》进行暂存，具体内容如下：

1）危险废物贮存总体要求

a产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。b贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。c贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。d贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物(简称渗漏液)、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。e危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。f贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。

2）贮存设施污染防控要求

a贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。b贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。c贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。d贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。e同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺(包括防渗、防腐结构或材料)，防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。f贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

3）贮存库环境管理要求

a贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。b在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。c贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB 16297要求。
4）危险废物的转移及运输

按照《危险废物转移管理办法》(部令第23号)，危险废物产生单位在转移危险废物前，须对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任，制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量(数量)和流向等信息；建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量(数量)和接受人等相关信息。填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量(数量)、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等。

5）危险废物其他要求

按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》(HJ1259-2022)的要求，建立危险废物记录台账，危险废物的收集、登记和转移设有专人管理；危险废物的收集运输采用专用密闭容器，厂区暂存危废定期由专用运输车运走处置，运输过程中需防止散落和流洒。

综上所述，采取评价要求的措施后，一般固体废物均得到综合利用或妥善处置，不会对周围环境造成大的不良影响；在严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求建设危险废物贮存库，定期委托有资质的危险废物处置单位运走安全处置的情况下，危险废物的暂存不会对周围环境造成大的不良影响，防治措施可行。
五、地下水、土壤
本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，运营期无地下水、土壤跟踪监测要求。

污水处理设施采用2mm厚的HDPE土工膜及无纺布(两布一膜)作为主防渗层。在主防渗层以上采用混凝土浇筑，地面等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数小于1×10-7cm/s。
危险废物贮存库地面与裙脚采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料进行表面防渗。若危险废物直接接触地面，地面同时进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。
六、环境风险
（1）环境风险物质

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，本项目风险物质为废润滑油最大存在量0.02t、硝酸最大存在量1t。
将本项目建成后本项目相关的所有风险物质与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中重点关注的危险物质及临界量进行对照，得到的本项目Q值确定情况见表4-13。
表4-13  建设项目Q值确定表
序号

物质名称

厂内最大存在量（t）

临界量（t）

Q值

1

油类物质
0.02
2500

0.000008
2
硝酸
2
7.5
0.266667
合计

0.266675
（2）环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B中表B.2其他危险物质临界量推荐值。
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——每种危险物质的最大存在总量，t。
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——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10（2）10≤Q＜100（3）Q≥100

本项目Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。
（3）风险源识别

硝酸、废润滑油若操作不当发生泄漏，从而引发火灾或爆炸。
（4）风险防范措施
①要求规范厂内原材料，厂内不得随意堆放各种易燃物品。

②厂区内设置严禁烟火的标识，并配置灭火器，同时要求员工不准携带火柴、打火机或其他火种进入车间，不得随意丢弃烟头等。

③定期检查厂区电路，防止电路老化引起火灾事故。

④加强职工管理，进行必要的安全消防教育，并做好个人防护，加强职工培训，提高应急处理能力。

（5）环境风险评价结论

本项目发生重大事故时对厂区外的危害相对较轻，火灾、爆炸等重大事故发生时一般只对厂区内人员及财产影响较大。加强安全管理是防范重大事故的有效途径，通过采取各方面的安全防范措施后，风险能降到可接受水平。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	锅炉烟囱

（DA001）
	颗粒物
	锅炉烟气经低氮燃烧+旋风+布袋除尘器处理后由35m高烟囱排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中燃煤锅炉限值要求

	
	
	SO2
	
	

	
	
	NOx
	
	

	
	
	林格曼黑度
	
	

	
	食堂烟道
	油烟
	油烟净化器+烟道楼顶排放
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2小型标准

	
	厂界
	颗粒物
	燃料定期密封运输至厂内锅炉房暂存，灰渣密封收集，暂存于锅炉房内
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准

	
	
	氨、硫化氢、臭气浓度
	车间加强通风，污水处理站池体加盖密闭，定期喷洒除臭剂
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建项目的厂界标准值

	地表水环境
	洗瓶废水、生活污水、原汁袋及CIP清洗系统废水、地面清洗废水、化冰废水、纯水制备废水、锅炉排污水和冷凝水
	pH、COD、氨氮、BOD5、SS、TDS、动植物油、总氮、总磷、色度
	本项目洗瓶废水单独收集后用于地面清洗，生活污水（食堂废水经隔油处理）、原汁袋及CIP清洗系统废水、地面清洗废水、化冰废水经自建污水处理站处理后与纯水制备废水、锅炉排污水和冷凝水排入60m3防渗废水储罐，定期拉运至庆安县污水处理厂
	庆安县污水处理厂污水处理协议标准及《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）表1中的间接排放标准限值

	声环境
	设备
	噪声
	选用低噪声设备，合理布局噪声源，并设置减振底座进行降噪处理
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348(2008）2类标准

	电磁辐射
	无

	固体废物
	锅炉炉渣、除尘器收尘、废包装物集中收集后外售综合利用；滤渣、不合格品收集后作为饲料送至当地养殖场牲畜喂养，废布袋、废反渗透膜、废过滤膜由厂家回收处理；生活垃圾后集中收集后交由市政部门处理。厨余、废油脂由专用容器收集，交由有资质单位处置。化验室废物、废紫外灯管、废润滑油、废润滑油桶、含油抹布及手套暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处置。污泥经脱水后利用封闭容器收集，在厂区内暂存，委托交由有能力的处置单位进行统一处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	污水处理设施采用2mm厚的HDPE土工膜及无纺布(两布一膜)作为主防渗层。在主防渗层以上采用混凝土浇筑，地面等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数小于1×10-7cm/s。
危险废物贮存库地面与裙脚采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料进行表面防渗。若危险废物直接接触地面，地面同时进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	①要求规范厂内原材料，厂内不得随意堆放各种易燃物品。

②厂区内设置严禁烟火的标识，并配置灭火器，同时要求员工不准携带火柴、打火机或其他火种进入车间，不得随意丢弃烟头等。

③定期检查厂区电路，防止电路老化引起火灾事故。

④加强职工管理，进行必要的安全消防教育，并做好个人防护，加强职工培训，提高应急处理能力。

	其他环境

管理要求
	1、衔接排污许可证制度

根据《固定污染源排污许可管理名录（2019年版）》（部令第11号），本项目应实行排污许可简化管理，因此，建设单位应在项目运营或者产生实际排污之前，在全国排污许可证管理信息平台申请排污许可证。

2、竣工环境保护验收
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应该如实检查、监测、记录建设项目环境保护设施建设和调湿情况，编制验收监测报告表。

3、排污口规范管理
废水排放口、固定噪声源、固体废物贮存和排气筒必须按照国家和黑龙江省的有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照国家环保部制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。
（1）排气筒设置取样口，并具备采样监测条件，排放口附近竖立图形标志牌。
（2）排污口管理。建设单位应在各个排污口处竖立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，由生态环境主管部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建设排污口管理的专门档案；排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。
（3）环保保护图形标志
在厂区的废水排放口、废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995 执行。环境保护图形符号见表5-1，环境保护图形标志的形状及颜色见表5-2。
表5-1环境保护图形符号
序号
提示图形符号
警告图形符号
名称
功能
1
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废水排放口
表示废水向水体排放
2
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废气排放口
表示废气向大气环境排放
3
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噪声排放源
表示噪声向外环境排放
4
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一般固体废物
表示一般固体废物贮存、处置场
5
/
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危险废物

危险废物贮存、处置场

表5-2环境保护图形标志的形状及颜色
标志名称
形状
背景颜色
图形颜色
警告标志
三角形边框
黄色
黑色
提示标志
正方形边框
绿色
白色



六、结论

	本项目符合国家产业政策及“生态环境分区管控”的相关要求，项目选址合理。在采取环评提出的各项污染控制措施基础上，污染物可确保达标排放，污染物对周围环境的影响控制在可接受范围内。从环境保护角度分析，该建设项目可行。



附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.165t/a
	/
	0.165t/a
	0.165t/a

	
	SO2
	/
	/
	/
	0.237t/a
	/
	0.237t/a
	0.237t/a

	
	NOx
	/
	/
	/
	2.094t/a
	/
	2.094t/a
	2.094t/a

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.277t/a
	/
	0.277t/a
	0.277t/a

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.027t/a
	/
	0.027t/a
	0.027t/a

	一般工业固体废物
	滤渣
	/
	/
	/
	1t/a
	/
	1t/a
	1t/a

	
	不合格品
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	0.5t/a

	
	废包装物
	/
	/
	/
	3t/a
	/
	3t/a
	3t/a

	
	锅炉炉渣
	/
	/
	/
	37.72t/a
	/
	37.72t/a
	37.72t/a

	
	除尘器收尘
	/
	/
	/
	54.835t/a
	/
	54.835t/a
	54.835t/a

	
	废布袋
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	0.1t/a

	
	废反渗透膜
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	0.05t/a

	
	废过滤膜
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	0.1t/a

	
	污泥
	/
	/
	/
	0.00036t/a
	/
	0.00036t/a
	0.00036t/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.8t/a
	/
	1.8t/a
	1.8t/a

	厨余、废油脂
	厨余、废油脂
	/
	/
	/
	0.756t/a
	/
	0.756t/a
	0.756t/a

	危险废物
	化验室废物
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	0.1t/a

	
	废紫外灯管
	/
	/
	/
	0.02t/a
	/
	0.02t/a
	0.02t/a

	
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.02t/a
	/
	0.02t/a
	0.02t/a

	
	废润滑油桶、含油抹布及废手套
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	0.01t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附图1：本项目所在位置
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附图2：总平面布置图
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附图3：周边概况及保护目标图
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附件1：营业执照
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附件2：土地证明
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附件3：生物质检测报告
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附件4：现状检测报告
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附件5：生态环境分区管控分析报告
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附件6：污水处理服务协议
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