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关于庆安县格木克河改道项目环境影响

报告表的批复
庆安县中小型水利工程建设管理中心：

你单位报送的《庆安县格木克河改道项目环境影响报告表》及该项目《审批申请》已收悉，我局从省专家库中聘请有关专家对报告表进行审查，结合专家审查意见，现批复如下：

一、基本情况：

项目建设地点位于庆安县域内，吉庆路附近河段，项目建设内容：河道改道783m，起点东经127°30'49.509"，北纬46°51'46.302"，终点坐标为东经127°30ʹ25.891"，北纬46°52'02.745"。沿原南侧河道方向对河道进行改道，形成新的过流通道，桩号0+000~0+783，设计河道比降1/1800，设计河道底宽为25m，两岸连接坡比1:2.0。起、末点与现状河底高程平顺连接。本次新增永久征收土地面积为41.38亩，临时占地面积35.54亩，本工程不涉及占用永久基本农田。项目总投资85.31万元，环保投资31.17万元，环保投资占总投资的比例为36.54%。

二、项目建设的污染防治措施及管理要求

你单位必须全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施要求，并重点做好以下工作。

（一）落实生态环境保护措施。在施工期间，尽量减少施工临时占用土地，要加强施工过程中植物和野生动物的保护，临时占地在施工结束后，通过土地翻耕、平整，恢复为原地类。提高施工人员的生态环境保护意识，保护工程施工区域的动植物资源和水生生物资源，严禁捕鱼，严禁猎杀野生动物，严禁随意破坏植被。加强水土保持，防止水土流失现象的发生。加强黑土地保护，建设项目占用黑土地的，应当按照规定的标准对耕作层的土壤进行剥离，剥离的黑土根据《中华人民共和国黑土地保护法黑土地保护法》等法律法规的规定，做好黑土地保护存放和利用工作。

（二）落实水污染防治措施。生活区设置防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，施工废水采用沉淀池集中收集，经过沉淀及中和后回用，禁止直接排入河道。

（三）落实噪声污染防治措施。加强施工期管理工作，选用低噪声设备，采取隔声、降噪措施，加强设备的维修和养护。运输车辆行经居民点时限速行驶，禁止使用高音喇叭，高噪声设备。合理安排作业时间，禁止夜间（22:00～06:00）施工。运输车辆速慢行，运输路线路过居民区时减速慢行，禁止鸣笛。超标敏感点设置声屏障降低周边环境的影响。

（四）落实大气污染防治措施。施工场地定期洒水降尘，物料的运输、堆存全部放入仓库或加盖苫布，不露天堆放，有效减少二次扬尘对环境空气的影响。建筑用粉状材料在运输时应对运输车辆加盖篷布，减速慢行，防止运输过程中的二次扬尘污染。

（五）落实固体废物污染防治措施。建筑垃圾中可回收建筑材料送交废旧物资回收站处理，无法回收利用的采用运输车运至市政指定地点堆存，使建筑垃圾得到妥善处理，不得污染周边环境。禁止就近随意堆放，影响景观。在临时生活区布设垃圾箱，运输垃圾的设施要密闭，以免对环境造成二次污染，定期运往指定地点统一进行集中处理。 

（六）环境风险及保护措施。在施工过程中，运输车辆和机械在指定运输路线行驶，在进出口加设限速、“谨慎驾驶”等标识牌，提醒工程周边社会车辆降低车速安全通行，减小交通事故发生概率，加强工程运输车辆安全管理，定期检修相关车辆，保证上路车辆车况良好。

三、该项目的性质、地点、规模或采用的生产工艺发生重大变化必须报有审批权的环保部门重新审批。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护措施与主体工程同时设计、施工、投入使用的“三同时”制度，竣工后,建设单位要按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，对配套建设的环境保护设施进行验收。

五、绥化市庆安生态环境保护综合执法队负责该项目生态环境保护事中事后监管。你单位应在接到本批复后3日内，将批复文件及《报告表》送至绥化市庆安生态环境保护综合执法队，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。
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