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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	庆安县科磊捷运石材销售有限公司建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	尤海亮
	联系方式
	17675439444

	建设地点
	黑龙江省绥化市庆安县庆强村龙王庙屯1号

	地理坐标
	127度33分29.689秒，46度52分9.835秒

	国民经济

行业类别
	C3021非金属矿物制品业——水泥制品制造；

C3032建筑用石加工
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业30、55石膏、水泥制品及类似制品制造302

56砖瓦、石材等建筑材料制造303，粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	无
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	150
	环保投资（万元）
	48

	环保投资占比（%）
	32%
	施工工期
	2026.09-2026.11

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	91583.84

	专项评价设置情况
	本工程专项评价具体设置情况见表1-1。
表1-1专项评价设置情况一览表
专项评价类别

设置原则

本项目情况

是否设置专项

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。

本项目排放废气不含有毒有害污染物

否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。

本项目不属于工业废水直排建设项目以及废水直排的污水集中处理厂。

否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。

本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质。

否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。

本项目不涉及取水口。

否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。

本项目不属于向海洋排放污染物的海洋工程建设项目。

否

地下水

地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作

本项目500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。

否



	规划情况
	/

	规划环境影响

评价情况
	/

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	/

	其他符合性分析
	1、产业政策相符性
本项目为商品混凝土制造项目主要是以水泥、砂石、粉煤灰制成，根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”项目，根据“目录”中相关说明“鼓励类、限制类和淘汰类之外的，且符合国家有关法律、法规和政策规定的属于允许类。”本项目依法进行环境影响评价，符合“生态环境分区管控”要求，本项目各污染物均设置相应的污染防治措施，污染物排放均可达到相应标准。综上，本项目属于“允许类”，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求。
综上所述，本项目建设符合国家产业政策要求。
2、“生态环境分区管控”符合性分析

本项目位于黑龙江省绥化市庆安县庆强村龙王庙屯1号，根据黑龙江省生态分区管控数据应用平台出具的《庆安县科磊捷运石材销售有限公司建设项目生态环境分区管控分析报告》可知，本项目属于重点管控单元。根据《绥化市生态环境准入清单（2023年版）》，本项目与“生态环境分区管控”符合性分析见表1-2。
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图1-1项目与环境管控单元叠加图
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图1-2项目与地下水环境管控单元叠加图
表1-2本项目与生态环境分区管控符合性分析
环境管控单元名称

庆安县城镇空间
环境管控单元编码

ZH23122420002
管控单元类别

重点管控单元

管控要求
符合性分析
空间布局约束

1.严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。2.禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、
养殖小区。
本项目为碎石加工和混凝土生产项目，不属于危险化学品生产项目及养殖项目，生产过程中不使用锅炉，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥处理；设备清洗废水及车辆清洗废水经沉淀池隔油沉淀后回用于生产用水，不外排。对周围环境影响较小，不会导致地表水环境功能区发生变化。
污染物排放管控

加快65t／h以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。
环境风险防控

化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“邻避”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸1公里范围内布局化工园区
资源开发效率要求
1.推进污水再生利用设施建设。2.公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。
根据《庆安县科磊捷运石材销售有限公司建设项目生态环境分区管控分析报告》可知，庆安县科磊捷运石材销售有限公司建设项目位置涉及绥化市庆安县；项目占地总面积0.09平方公里。
与生态保护红线交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。

与自然保护地整合优化方案数据交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与自然保护地（现状管理数据）交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。

与饮用水水源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与国家级水产种质资源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。

与环境管控单元优先保护单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与重点管控单元交集面积为0.09平方公里，占项目占地面积的100.00%；一般管控单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。

与地下水环境优先保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与地下水环境重点管控区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%，与地下水环境一般管控区交集面积为0.09平方公里，占项目占地面积的100.00%。

综上，本项目符合《绥化市生态环境准入清单（2023年版）》、《关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（黑环发〔2024〕1号）要求。

3、选址合理性分析

（1）选址相符性

本项目建设地点位于黑龙江省绥化市庆安县庆强村龙王庙屯1号，用地类型为工业用地，土地证见附件。本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目选址不属于生活饮用水源地和地下水补给区、风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域，符合《庆安县国土空间总体规划（2021—2035年）》。
本项目所用的原辅料不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的风险物质，产生的颗粒物等污染物，通过相应的环保措施进行治理后可达标排放，满足省及市下达的大气污染防治要求，维修工序就近委托附近机械维修站，车辆、机械设备每半年更换一次机油，更换的废机油、废机油桶集中收集至危险废物贮存库，委托有资质单位回收处置。

依据《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB51186-2016）第4.2.1条及第4.2.2条，本项目选址符合性分析如下：规范要求厂址应选择在工程地质和水文地质较好的地带，并避开山洪、滑坡、泥石流等地质灾害易发地段，本项目周边无矿山开采活动，不存在爆破安全风险。综上，本项目选址符合GB51186-2016的各项规定，选址合理。，本项目距G222国道较近，交通便利，供电、供水等公用工程依托条件良好；此外，规范严禁将工厂布置在矿山爆破危险区范围内，本项目周边居民点较分散且已按要求远离居民区设置，且位于庆安县下风向；规范要求厂址应具有良好的外部建设条件，并有利于外部协作，本项目用地不占用农田、林地，不涉及村庄动迁，符合土地利用原则；规范要求位于城镇周围的工厂应位于城镇和居住区全年最小频率风向的上风侧，本项目所在区域地势平缓，无不良地质作用，符合该要求；规范要求厂址宜利用荒山地、山坡地，不占或少占农田、林地，不宜动迁村庄
本项目评价范围内没有自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感目标；本项目具有良好的经营条件，给水、供电等公用设施齐备；通过严格落实本项目提出的各项污染物防治措施，本项目各项污染物均能达标排放，固体废物均能做到安全处置，不会改变现有的环境质量现状，对外环境的影响是可以接受的。

（2）外环境相容性

本项目位于黑龙江省绥化市庆安县庆强村龙王庙屯1号，厂区西侧紧邻庆安鑫利达米业有限公司，其余三侧均为空地。

项目选址地势较平坦，交通便利，厂区出入口在西北侧。

本项目位于庆安县庆强村龙王庙屯1号，西侧紧邻庆安鑫利达米业有限公司（大米加工企业），其余三侧为空地。
    本项目主要废气污染物为颗粒物，本项目运营期混凝土搅拌站搅拌过程粉尘经管道收集后进入布袋除尘器处理后通过1根18m高排气筒排放；筒仓粉尘经顶部脉冲布袋除尘器（处理效率为99%）处理后通过仓顶排气筒排放；料石加工生产线破碎、筛分工序分别安装集气罩，收集后的含尘废气经两个布袋除尘器处理后（除尘效率为99.5%），再由1根15m高排气筒排放（DA002）。

由于米业生产对空气中颗粒物极为敏感，本项目对无组织粉尘进一步采取措施，料石加工生产线中未被集气罩收集的粉尘，采用密闭厂房、仅保留原料、成品以及工作人员进出口，洒水降尘后无组织排放。原料及成品暂存设置堆棚并洒水抑尘；上料仓处设置喷淋装置，洒水抑尘；采用封闭车辆运输，且对厂区进行洒水抑尘。处理后，能够满足相关排放要求。在严格落实本报告表提出的污染防治措施，保证各项污染物稳定达标排放前提下，本项目对外环境的影响很小。

综上，评价认为本项目选址合理可行。

4、与《黑龙江省大气污染防治条例》符合性分析

根据《黑龙江省大气污染防治条例》（2018年修订本）中第五十六条“运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆，应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒、泄漏，并按照规定的路线和时间行驶”。第五十七条“暂时不能开工的工业用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖”。
本项目原料砂石采用汽车运输，运输车辆采用苫布覆盖，并按照规定的路线和时间行驶。水泥运输过程采用全封闭形式运输，运输过程不超载，不滴、散、漏。因此，本项目建设与《黑龙江省大气污染防治条例》相符。

与《绥化市环境空气质量达标规划》符合性分析

根据《绥化市环境空气质量达标规划》中环境空气质量达标措施中第五条“加强扬尘综合治理。加强扬尘综合治理。定期动态更新施工工地管理清单，严格落实施工工地“六个百分之百”扬尘防控要求，落实建设单位和施工单位扬尘防控责任，加强自动冲洗、自动喷淋、雾炮、洒水等扬尘防控作业，建立健全建筑工地扬尘在线监测与联网。提高环卫机械化作业水平，对主要街路洒水降尘每日不少于4次（冰冻期除外），针对重污染天气、高温天气、大风扬尘天气分别制定差异化机扫和洒水频次标准。做好施工单位出入口清扫工作，加大货车密闭运输检查力度。堆场应当建立高于堆放高度的围挡，硬化内部道路，设立堆场责任标识牌，堆场出入口设立清洗设备，场地内定期洒水、喷淋降尘，除作业面外，所有物料必须进行高密度苫盖。”。第七条“优化产业布局。严格执行环境准入制度，加强建设项目重点污染物总量准入，完善二氧化硫、氮氧化物削减替代制度，建立挥发性有机废气的削减替代制度。按照国家最新颁布的《产业结构调整指导目录》压减过剩产能和淘汰落后产能。强化规划环评，引导重点产业合理布局。严格执行环境功能区划，根据不同区块的主要功能进行产业布局，对不符合的产业进行逐步调整。通过整体搬迁、关停淘汰等方式，推进城市建成区内高污染企业的搬迁改造，促进企业绿色转型。”。
本项目施工工地设置硬质围挡，新建初期雨水收集池、在出口设置车辆冲洗设施，施工期工程内容主要为设备的购置和安装、废气处理措施的安装以及池体的建设。施工过程建筑材料堆存，对易起尘物料实行库存或加盖苫布；运输车辆装载不宜过满、控制车速、减少卸料落差等内容，工地四周设置围挡。本项目混凝土搅拌站搅拌过程粉尘经管道收集后进入布袋除尘器处理后通过1根18m高排气筒排放；筒仓粉尘经顶部脉冲布袋除尘器（处理效率为99%）处理后通过仓顶排气筒排放；料石加工生产线破碎、筛分工序分别安装集气罩（收集效率85%），收集后的含尘废气经两个布袋除尘器处理后（除尘效率为99.5%），再由一个15m高排气筒排放（DA002），未被集气罩收集的粉尘，采用密闭厂房、仅保留原料、成品以及工作人员进出口，洒水降尘后无组织排放。成品及原料堆存设置堆棚并洒水抑尘；上料仓处设置喷淋装置，洒水抑尘；采用封闭车辆运输，且对厂区进行洒水抑尘。
本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中压减过剩产能和淘汰落后产能。综上，本项目的建设满足《绥化市环境空气质量达标规划》相关要求。
6、与《绥化市扬尘综合治理集中整治行动方案》符合性分析
《绥化市扬尘综合治理集中整治行动方案》提出：施工单位要在施工工地设置硬质围挡，并负责维护；公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息；在出口设置车辆冲洗设施，车辆不得带泥上路，施工工地通道以及出入口周边的道路禁止存放建筑垃圾；施工工地出入口、主要通道、加工区等应采取硬化处理措施；对施工工地内堆存的建筑土方、工程渣土、建筑垃圾，应采取密闭式防尘网遮盖；施工工地建筑结构脚手架外侧应设置有效抑尘的密闭式防尘网；采取封闭方式及时清运建筑垃圾；有效防尘、降尘的其他措施。
本项目施工工地设置硬质围挡，新建初期雨水收集池、在出口设置车辆冲洗设施，施工期工程内容主要为设备的购置和安装、废气处理措施的安装以及池体的建设。施工过程建筑材料堆存，对易起尘物料实行库存或加盖苫布；运输车辆装载不宜过满、控制车速、减少卸料落差等内容，工地四周设置围挡。本项目混凝土搅拌站搅拌过程粉尘经管道收集后进入布袋除尘器处理后通过1根18m高排气筒排放；筒仓粉尘经顶部脉冲布袋除尘器（处理效率为99%）处理后通过仓顶排气筒排放；料石加工生产线破碎、筛分工序分别安装集气罩（收集效率85%），收集后的含尘废气经两个布袋除尘器处理后（除尘效率为99.5%），再由一个15m高排气筒排放（DA002），未被集气罩收集的粉尘，采用密闭厂房、仅保留原料、成品以及工作人员进出口，洒水降尘后无组织排放。原料及成品堆存设置堆棚并洒水抑尘；上料仓处设置喷淋装置，洒水抑尘；采用封闭车辆运输，且对厂区进行洒水抑尘。
综上，本项目的建设满足《绥化市扬尘综合治理集中整治行动方案》相关要求。
7、与《绥化市空气质量持续改善行动计划实施方案》符合性分析
根据《绥化市空气质量持续改善行动计划实施方案》：严格执行《产业结构调整指导目录》要求，加快退出淘汰或限制大气污染物排放强度高、治理难度大的产能、工艺和装备。严格控制生产和使用高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。提高水性、高固体分、无溶剂、粉末等低（无）VOCs含量产品的比重。工业涂装、包装印刷、电子等行业企业要加大低（无）VOCs含量原辅材料的源头替代力度。在房屋建筑和市政工程中，全面推广使用低（无）VOCs含量涂料和胶粘剂；推动除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和道路交通标志喷涂使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。
根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，本项目不产生VOCs不属于“限制类”和“淘汰类”项目，为允许类项目。项目生产过程不涉及产生有机废气。
综上，本项目的建设符合《绥化市空气质量持续改善行动计划实施方案》相关要求。

8、与《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》》符合性分析
1、应将排放细颗粒物和前体污染物排放量较大的行业作为工业污染源治理的重点，包括：火电、冶金、建材、石油化工合成材料、制药、塑料加工、表面涂装、电子产品与设备制造、包装印刷等。工业污染源的污染防治，应参照燃煤二氧化硫、火电氧化物和冶金、建材、化工等污染防治技术政策的具体内容，开展相关工作。

产生大气颗粒物及其前体物污染物的生产活动应尽量采用密闭装置，避免无组织排放；无法完全密闭的，应安装装置收集逸散的污染物，经净化后排放。

本项目属于“C3021非金属矿物制品业”和“C3032建筑用石加工”，本项目混凝土搅拌站搅拌过程粉尘经管道收集后进入布袋除尘器处理后通过1根18m高排气筒排放（DA001)；水泥及粉煤灰筒仓粉尘经顶部脉冲布袋除尘器（处理效率为99%）处理后以无组织形式排放；料石生产车间密闭，料石加工破碎、筛分工序分别安装集气罩（收集效率85%），收集后的含尘废气经两个布袋除尘器处理后（除尘效率为99.5%），再由一个15m高排气筒排放（DA002），未被集气罩收集的粉尘，采用密闭厂房、仅保留原料、成品以及工作人员进出口，洒水降尘后无组织排放。原料及成品堆存设置堆棚并洒水抑尘；上料仓设置喷淋装置采用洒水抑尘措施，处理效率74%；采用封闭车辆运输，且对厂区进行洒水抑尘。综上本项目符合《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》的相关要求。

9、《粮油仓储管理办法》(国家发展改革委令第5号）符合性分析
根据《粮油仓储管理办法》(国家发展改革委令第5号）办法适用于中华人民共和国境内的粮油仓储单位从事粮油仓储活动。此办法所称粮油仓储单位，是指仓容规模500吨以上或者罐容规模100吨以上，专门从事粮油仓储活动，或者在粮油收购、销售、运输、加工、进出口等经营活动过程中从事粮油仓储活动的法人和其他组织。仓容规模500吨以下或者罐容规模100吨以下从事粮油仓储活动的经营者，其管理办法由省、自治区、直辖市人民政府粮食行政管理部门参照本办法制定。
粮油仓储单位的固定经营场地至污染源、危险源的距离应当满足以下要求：一、距有害元素的矿山、炼焦、炼油、煤气、化工（包括有毒化合物的生产）、塑料、橡胶制品及加工、人造纤维、油漆、农药、化肥等排放有毒气体的生产单位，不小于1000米；二、距屠宰场、集中垃圾堆场、污水处理站等单位，不小于500米；三、距砖瓦厂、混凝土及石膏制品厂等粉尘污染源，不小于100米。

本项目为混凝土及料石加工项目，不排放有毒气体，在生产过程中主要排放颗粒物，项目西侧为庆安鑫利达米业有限公司，与本项目紧邻，企业为农产品初加工，本项目距离其库房最近的生产区域为混凝土搅拌站，距离最近相邻的库房距离为160m，本项目厂区内库房用于存储车辆、配件等不用于存储粮食，位置关系图见附图5。

本项目混凝土搅拌站搅拌过程粉尘经管道收集后进入布袋除尘器处理后通过1根18m高排气筒排放（DA001)；水泥及粉煤灰筒仓粉尘经顶部脉冲布袋除尘器（处理效率为99%）处理后以无组织形式排放；料石生产车间密闭，料石加工破碎、筛分工序分别安装集气罩（收集效率85%），收集后的含尘废气经两个布袋除尘器处理后（除尘效率为99.5%），再由一个15m高排气筒排放（DA002），未被集气罩收集的粉尘，采用密闭厂房、仅保留原料、成品以及工作人员进出口，洒水降尘后无组织排放。原料及成品堆存设置堆棚并洒水抑尘；上料仓设置喷淋装置采用洒水抑尘措施，处理效率74%；采用封闭车辆运输，且对厂区进行洒水抑尘。在落实相关措施后污染物产生量较小，无组织颗粒排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（含2025年修改单）（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值，不会对周围企业造成影响，因此符合《粮油仓储管理办法》(国家发展改革委令第5号）管理要求。
10、与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》(工信部联原(2019)239号)符合性分析
根据《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》中要求：五、推动绿色发展提升本质安全（十）发展绿色制造。机制砂石企业要坚持绿色低碳循环发展，按照相关规范要求建设绿色矿山。生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用，鼓励利用生产过程中的伴生石粉生产绿色建材，实现近零排放。提高设备整体能效、节水水平，降低单位产品的综合能耗、水耗，鼓励有条件的企业实施输送带势能发电、开展合同节水管理。

四、优化产业结构促进产业融合（七）推动联合重组。鼓励企业以资源、资本、技术、品牌、市场等为纽带，通过市场化法治化手段实施兼并重组，压减、改造机制砂石低效产能，提升产业集中度。培育打造管理先进、装备精良、质量可靠、本质安全、环境优美、品牌突出的跨区域砂石企业集团。支持企业开展技术、业态和商业模式创新，推进装备、建工、水泥、混凝土、物流等企业协同发展。

本项目在建设碎石生产线的同时，新建一条混凝土搅拌生产线，进行混凝土和碎石协同发展。本项目在有组织排放控制方面，针对混凝土搅拌、筒仓、破碎筛分等主要产尘点，均配套了高效布袋除尘器及高排气筒，确保粉尘达标排放；在无组织排放控制方面，通过封闭式厂房、皮带输送廊道及密闭仓储设施，辅以喷淋、洒水抑尘、防风抑尘网及封闭车辆运输等措施，有效抑制了粉尘逸散；同时，通过设置初期雨水收集池实现废水回用抑尘，符合清洁生产和循环用水要求。
综上本项目符合《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》的相关要求。

11、与《促进绿色建材生产和应用行动方案》符合性分析

本项目与《促进绿色建材生产和应用行动方案》（工信部联原〔2015〕309号）的符合性分析如下：该方案提出“支持利用尾矿、产业固体废弃物，生产新型墙体材料、机制砂石等”，本项目利用矿山固废生产机制砂石，体现了循环经济理念。综上，本项目在资源综合利用、清洁生产、绿色制造等方面均符合该行动方案要求。
，本项目按规范设计生产线并落实各项环保措施，符合绿色化发展方向；方案鼓励“以建筑垃圾处理和再利用为重点，加强再生建材生产技术和工艺研发”，本项目针对各产尘点配套布袋除尘器、喷淋装置及封闭厂房等措施，废水经隔油沉淀处理后循环使用，符合清洁生产要求；方案提出“加快机制砂石工业化、标准化和绿色化”，本项目以矿山碎石、尾矿为原料生产机制砂石，符合资源综合利用导向；方案要求“全面推行清洁生产”，配套建设抑尘收尘、水处理等污染防治设施
12、与《大气污染防治行动计划》符合性分析
根据《大气污染防治行动计划》中：一、加大综合治理力度，减少多污染物排放（二）深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模。
    二、调整优化产业结构，推动产业转型升级（四）严控“两高”行业新增产能。修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。（五）加快淘汰落后产能。结合产业发展实际和环境质量状况，进一步提高环保、能耗、安全、质量等标准，分区域明确落后产能淘汰任务，倒逼产业转型升级。

本项目不属于两高项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰落后产能。本项目施工工地设置硬质围挡，新建初期雨水收集池、在出口设置车辆冲洗设施，施工期工程内容主要为设备的购置和安装、废气处理措施的安装以及池体的建设。施工过程建筑材料堆存，对易起尘物料实行库存或加盖苫布；运输车辆装载不宜过满、控制车速、减少卸料落差等内容，工地四周设置围挡。本项目混凝土搅拌站搅拌过程粉尘经管道收集后进入布袋除尘器处理后通过1根18m高排气筒排放；筒仓粉尘经顶部脉冲布袋除尘器（处理效率为99%）处理后通过仓顶排气筒排放；料石加工生产线破碎、筛分工序分别安装集气罩（收集效率85%），收集后的含尘废气经两个布袋除尘器处理后（除尘效率为99.5%），再由一个15m高排气筒排放（DA002），未被集气罩收集的粉尘，采用密闭厂房、仅保留原料、成品以及工作人员进出口，洒水降尘后无组织排放。原料及成品堆存设置堆棚并洒水抑尘；上料仓处设置喷淋装置，洒水抑尘；采用封闭车辆运输，且对厂区进行洒水抑尘。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、建设内容

本项目位于黑龙江省绥化市庆安县庆强村龙王庙屯1号，占地面积91583.84m2，场内拟新建一条料石加工生产线，及1条混凝土生产线，配套建设办公楼等辅助工程，不设置食堂及住宿。年加工料石共30万t（部分自用于厂区混凝土生产线），年产商品混凝土10万m3。本项目组成一览表见表2-1。

表2-1工程内容一览表

建设内容

建设规模及内容

备注

主体工程

商品混凝土搅拌站
在厂区室外新建1条混凝土生产线，包括上料区、输送系统、计量系统、搅拌系统及配套排气筒等，搅拌机、输送系统均为密闭，搅拌机高15m，占地面积约800m2，年产混凝土10万立方米。
新建
碎石生产车间
1层，建筑面积2000m2，厂房高度为5.2m，新建一条料石加工生产线，内设颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛等设备，年加工料石共30万t。
新建

辅助工程

办公室

1层，建筑面积150m2，砖混结构，主要用于人员值班及办公。

新建

检验室

1层，建筑面积140m2，对成品进行抽样检测，对其外观、凝结时间、强度等进行检测均为物理实验，不涉及化学品的使用
新建

储运工程

水泥筒仓

2座水泥筒仓（无动力除尘），每座筒仓储能300t，高24m
新建

粉煤灰筒仓
2座粉煤灰筒仓（无动力除尘），每座筒仓储能200t，高24m
新建

外加剂储罐
1座封闭式外加剂储罐，储能为20t
新建

库房1
位于厂区西侧，占地面积5956.41m2，高8m，用于存贮车辆配件等
依托厂区现有
库房2
位于厂区西侧，占地面积8115m2，高8m，闲置，不用于存储粮食
厂区现有

库房3
位于厂区西侧，占地面积8400m2，高8m，闲置，不用于存储粮食

厂区现有

危险废物贮存库
位于北侧检验室内，建筑面积20m2，最大储存能力2t，进行重点防渗底部采用2.0mm厚高密度聚乙烯膜或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。
新建
初期雨水收集池

厂区设置雨水导流槽，地势最低处建设收集池，容积400m3，用于存储厂区初期雨水
新建
沉淀池

厂区设置50m3沉淀池，用于搅拌机冲洗废水隔油沉淀，回用于生产
新建
料石原料堆棚
占地面积3000m2，为硬化水泥地面，物料堆存过程中采用苫布覆盖，设置堆棚，堆棚高度6m，存储能力5000t。
新建
混凝土原料堆棚
占地面积1000m2，为硬化水泥地面，物料堆存过程中采用苫布覆盖，设置堆棚，堆棚高度6m，存储能力5000t。
料石成品堆棚
占地面积约为2000m2，为硬化水泥地面，设置堆棚，堆棚高度6m，存储能力4000t。料石成品及时拉运出厂，不在厂区内长期存放。
石粉暂存间
新建石粉暂存间，位于生产车间内，建筑面积为40m2，厂房高度为2.8m，用于暂存筛分产生的石粉，最大存储量为168t。本项目日最大石粉产生量为27.4t，可满足6天暂存需求，石粉暂存间全封闭管理，每3天转运一次，可满足企业周转能力。
物料运输

混凝土砂石原料通过装载机、铲车送至料仓，再通过皮带输送机运入搅拌机，皮带输送机设置在密闭廊道内运行；料石经铲车运输至主传送带进行传输，输送机设置在密闭廊道内运行
公用工程

供水

由市政管网提供

新建

排水

生活污水排入防渗旱厕，定期清掏；设备清洗和运输车辆清洗废水经沉淀池隔油沉淀后回用于生产用水，不外排；初期雨水经初期雨水沉淀池隔油沉淀后回用于生产，不外排。

新建

供热

本项目冬季生活供热采用电采暖，生产无需供暖。

/

供电

用电由所在地供电电网提供

/
环保工程

废气防治措施

①混凝土搅拌站搅拌过程粉尘经管道收集后进入布袋除尘器处理后通过1根18m高排气筒排放（DA001)；

②水泥及粉煤灰筒仓粉尘经顶部脉冲布袋除尘器（处理效率为99%）处理后以无组织形式排放；

③原料及成品设置堆棚，堆棚高度6m，原料及成品由苫布遮盖，并设置移动雾炮喷淋装置采用洒水抑尘；

④料石皮带输送采取封闭式输送带（设有侧挡板及上隔板）及皮带输送机采取固定喷淋措施；
⑤上料仓设置固定喷淋装置采用洒水抑尘措施，处理效率74%；

⑥料石加工破碎、筛分工序分别安装集气罩（收集效率85%），收集后的含尘废气经两个布袋除尘器处理后（除尘效率为99.5%），再由一个15m高排气筒排放（DA002），未被集气罩收集的粉尘，采用密闭厂房、仅保留原料、成品以及工作人员进出口，洒水降尘后无组织排放；

⑦采用封闭车辆运输，且对厂区进行洒水抑尘；

⑧运输过程中避开早晚高峰，减少拥堵导致的尾气排放。
新建

噪声防治措施

对产生噪声的设备采取减振基础降噪措施，料石生产设备采取隔声减振基础降噪措施。运输车辆控制车速，禁止使用超过噪声限值的运输车辆，22：00—次日6:00禁止生产运输工作。运输路线尽可能避开学校、医院、居民区等敏感区域

新建

废水防治措施

生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥处理；设备清洗和运输车辆清洗废水经沉淀池隔油沉淀后回用于生产，不外排；初期雨水经初期雨水沉淀池隔油沉淀后回用于生产，不外排。

新建

固体废物防治措施

生活垃圾：分类收集，交由环卫部门统一清运。

混凝土物料搅拌工序及各筒仓收尘灰，回用于生产；除尘器收尘回用生产；料石破碎生产线各工段布袋除尘器收尘集中收集后，与石粉一同外售综合利用；废布袋厂家回收处置；沉淀池沉淀物及不合格品回收用于生产；石粉集中收集后，外售综合利用。

设备维修过程中所产生的废润滑油、含油抹布、劳保手套、废油桶采用专用桶装分类收集、沉淀池及初期雨水收集池中隔油装置收集产生的废油脂暂存于危险废物贮存库，由有资质单位处理。

新建

环境风险

①各类危险废物应分类存放，定期交由委托单位处置，液体危险废物需由加盖的储存桶收集，危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的管理规定；

②原料砂石以及产品等采用载重卡车运输、运输砂石等物料时采用苫布覆盖，水泥采用封闭罐车运输进厂，且运输车辆应按固定且远离敏感点路线行驶，极端天气下应禁止运输；

③铲车等用油由加油站定期配送，不在厂区设置加油储罐。

新建

地下水

重点防渗：危险废物贮存库、沉淀池、初期雨水沉淀池采用重点防渗，防渗层至少为1m厚粘土层（K≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，K≤10-10cm/s。
一般防渗：防渗旱厕一般防渗，防渗等级应满足《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)一般防渗区防渗等级规定：“等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1x10-7cm/s”；工程上可通过抗渗混凝土、土工膜等组合材料实现等效防渗性能。

简单防渗：其他区域简单防渗，采取地面硬化措施（如水泥混凝土硬化）即可，主要功能为防止地表水下渗并满足基础地面使用要求。
新建

2、主要设备

本项目混凝土生产线主要设备见下表2-2，料石加工生产线主要设备见表2-3。

表2-2混凝土生产线主要设备表

序号

设备名称

数量

单位

备注

1

混凝土搅拌站
1

座

/

2

粉煤灰筒仓
2

座

200t
3

外加剂罐
1

台

20t
4

水泥筒仓
2

座

300t
5

铲车
3

台

/

6

传输带
2

套

/

7

运输车
4

台

/

8

布袋除尘器

1

套

位于混凝土搅拌站
9

脉冲除尘器

4

套

分别位于水泥筒仓及粉煤灰筒仓
表2-3料石加工生产线项目主要设备一览表

序号

设备名称

数量

单位

备注

1

颚式破碎机

1

台

-

2

圆锥破碎机

1
台

-

3

给料机

1

台

-

4

封闭式输送带（设有侧挡板及上隔板）

4
条

-

5

振动筛

6
台

-

6

布袋除尘器

2

套

-

7

装载机

1
台

-

8

钩机

5
台

-

9

风机

2

组

-

10

集气罩

2

套

-

3、主要原辅材料及能耗情况

表2-4混凝土原辅材料一览表

序号

名称

年耗量（t/a）

存储位置

1

水泥
20000
筒仓储存
2

砂子
85000

混凝土原料堆棚
3

碎石
105000

4

外加剂

1008.8128
罐存
5

粉煤灰

9000

仓筒储存

6

水

20000
用水来自市政管网
水泥：主要成分是硅酸钙，是由白色硅酸盐水泥熟料加入石膏，磨细制成的水硬性胶凝材料。

砂子：主要成分是二氧化硅（SiO2）。二氧化硅的化学性质不活泼，不与水反应，也不与酸（氢氟酸除外）反应，但能与碱生成盐。

粉煤灰：是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰，粉煤灰是燃煤电厂排出的主要固体废物。我国火电厂粉煤灰的主要氧化物组成为：SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2等。粉煤灰外观类似水泥，颜色在粉煤灰外观类似水泥，颜色在乳白色到灰黑色之间变化。粉煤灰的颜色是一项重要的质量指标，可以反映含碳量的多少和差异。在一定程度上也可以反映粉煤灰的细度，颜色越深粉煤灰粒度越细，含碳量越高。粉煤灰就有低钙粉煤灰和高钙粉煤灰之分。通常高钙粉煤灰的颜色偏黄，低钙粉煤灰的颜色偏灰。粉煤灰颗粒呈多孔型蜂窝状组织，比表面积较大，具有较高的吸附活性，颗粒的粒径范围为0.5~300μm。并且珠壁具有多孔结构，孔隙率高达50%-80%，有很强的吸水性。

外加剂：主要为聚羧酸，聚羧酸减水剂是一种高性能减水剂，是水泥混凝土运用中的一种水泥分散剂，化学上可以分为两类，以主链为甲基丙烯酸，侧链为羧酸基团和MPEG(Methoxypolyethyleneglycol)，聚酯型结构。另外一种主链为聚丙烯酸，侧链为VinylalcoholpolyethyleneIglycol，聚醚型结构。为液态物质，属于环保型产品，全部进入到产品，不会形成挥发，对环境不会造成不良影响。

表2-5料石加工项目主要原辅材料一览表

序号

原辅材料

年用量

备注

1

青毛石
300000t/a

外购

4、产品方案

项目产品方案见表2-6。

表2-6项目混凝土产品方案一览表

序号

产品名称

产量

（年/吨）
产量

（年/立方米）
备注

1

商品混凝土

24万

10万

密度约2.4t/m3，随时外运，不在厂内储存

本项目建成后年产料石共300000t/a。具体产品产量见下表。

表2-7项目料石产品方案

序号

名称

数量

单位

备注

1

料石
120000

t/a

粒径7-15cm，外售

2

料石

85000

t/a

粒径2-4cm，外售

3

料石
85000

t/a

粒径0.5-2cm，外售

注:1m3=1.5吨

5、物料平衡

表2-8本项目物料平衡表

进料
出料
序号
名称
单位
数量
名称
单位
数量
备注
1
砂子
吨
85000

混凝土
吨
240000

/

2
碎石
吨
105000

有组织和无组织排放粉尘
吨
8.8128
/

3
水泥
吨
20000

/

4
粉煤灰
吨
9000

5
外加剂
吨
1008.8128
6

水
吨
20000
合计
240008.8128
合计
240008.8128
表2-9物料平衡表

原料

进料量（t/a）

产生物名称

产生量（t/a）

青毛石

300000

物料装卸、堆存产生粉尘
105.36
/

/

皮带输送
59.10
/

/

破碎及筛分工段粉尘
209.94
/

/

石粉
9625.60
/

/

料石，粒径7-15cm
120000
/

/

料石，粒径2-4cm
85000
/

/

料石，粒径0.5-2cm
85000
总计
300000

总计

300000

6、建设周期及实施进度

本项目计划于2026年9月开工建设，于2026年11月建成。

7、员工及工作制度

本项目劳动定员15人，料石加工生产线全年运行，年工作时间365天，混凝土生产线年工作时间180天（4月-11月），两条生产线均为1班制，每班8小时。

8、公用工程

（1）给排水

本项目用水来自市政管网，用水主要为生活用水及生产用水。

1）生活用水

本项目劳动定员为15人，年工作时间为365d。本项目工作人员生活用水量参考黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2025）中U983农村居民用水量为80L/人·d进行计算，本项目每天生活用水量约为1.2t/d，全年生活用水量为438t/a。

②混凝土搅拌用水
参照黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2025）C3021“水泥制品制造中预拌混凝土”用水定额通用值为0.2m3/m3，年用水量=0.2（m3/a）×100000（m3）=20000m3（111.11m3/d），全部进入产品。

③搅拌设备冲洗用水

混凝土搅拌机在暂时停止生产时必须清洗干净，搅拌机每天清洗一次，搅拌机冲洗用水以2m3/d计，则项目搅拌机冲洗用水量为2m3/d，360m3/a。
④混凝土运输车及轮胎冲洗水

项目平均日运输混凝土量为556m3，单车每次运输量按15m3，项目配备4辆运输车，每辆车运输10车次，运输完需要进行冲洗，车辆冲洗用水为0.4m3/辆·次，则日用水量为16m3/d，2880m3/a。
⑤洒水降尘用水

厂区内运输通道、原料堆棚以及上料等需要洒水抑尘，需要洒水抑尘的面积为10000m2。参照黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2025）“环境和公共设施管理业用水定额”N782浇洒道路用水定额通用值为2L/（m2•d），绥化地区冬季结冰期约为150天（11月-3月），因此需要洒水天数为215天，则浇洒道路用水量20m3/d，4300m3/a，全部消耗不外排。

（2）排水

①生活污水

生活污水排放量按照用水量的80%计算，则生活污水量为0.96m3/d，350.4m3/a。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥处理。

②冲洗废水

搅拌设备冲洗废水产生量按用水量的80%计，则冲洗废水量为1.6m3/d，288m3/a。

运输车辆及轮胎冲洗废水产生量按用水量的80%计，则运输车辆冲洗废水量为12.8m3/d，2304m3/a；搅拌机冲洗废水和混凝土运输车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后回用于生产用水，全部消耗不外排。

③初期雨水

初期雨水：初期雨水的估算方法，以暴雨量的前20min雨量作为初期雨水量。本评价采用暴雨强度及雨水流量计算公式进行估算，计算公式如下：

V=q×ψ×F

式中：

t——降雨历时，min，参照《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T50483-2019）中2.0.8规定：“初期污染雨水指污染区域降雨初期产生的雨水。宜取一次降雨初期15min~30min雨量，或降雨初期20mm~30mm厚度的雨量。”，本项目按15分钟计算；

F——汇水面积，hm2，本项目厂区汇水面积为4.5hm2。（西侧空地进行玉米种植约15000m2，厂区库房1和库房2为闲置库房，占地面积约31000m2为非污染区，因此本项目雨水汇水面积为45000m2）

ψ——径流系数，取0.9；

q——设计暴雨强度，L/(s·hm2)，

当地暴雨强度（参照哈尔滨市）：q＝2889（1+0.91·lgP）/（t+10）0.88，

其中P为设计重现期，取2a，t为降雨历时，取20min，计算可得q值为216.118L/(s·hm2)，雨水流量为875.26L/s。

经以上公式计算得出厂区场地20min内收集的初期雨水量为787.73m3。则初期雨水经四周排水沟汇入厂区一座800m3初期雨水收集池内，暴雨情况下，初期雨水收集池内的厂区雨水经过隔油沉淀后，回用于生产用水可行。
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图2-1本项目日最大水量平衡图（单位：m3/d）

（2）供热

本项目冬季生活供热采用电采暖，生产无需供暖。

（4）供电

用电由所在地供电电网提供。

8、总平面布置

本项目位于黑龙江省绥化市庆安县庆强村龙王庙屯1号，厂区西侧为庆安鑫利达米业有限公司，其余三侧为空地。本项目用地性质为工业用地。厂区地理位置示意图见附图1。

根据厂区“分区合理、工艺流畅、物流短捷；突出环保与安全”的原则，结合场地的用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、绿化、劳动卫生等要求，办公室建设在厂区西北侧，料石生产车间位于厂区中部，料石原料堆棚及成品堆棚位于厂区西侧，混凝土原料堆场位于厂区南侧，混凝土生产线位于厂区西南侧，沉淀池及初期雨水沉淀池位于堆场西侧，实验室紧邻办公室位于其东侧，危险废物贮存库位于实验室内，石粉暂存间位于料石生产车间内，大门位于厂区西北侧，项目所在地道路系统完善，有利于原料及产品的运输，整个厂区的平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷，人流、物流互不交叉干扰，有效地协调了投入与产出、建设与保护的关系，具体平面布置见附图，项目平面布置合理。

9、投资情况

本项目总投资为150万元，其中环保投资为48万元，环保投资比例为32%。

表2-10环保投资一览表

时期
投资项目
采取措施或设备
环保投资（万元）
施工期

废气、废水、噪声、固体废物
施工扬尘施工边界设置围挡、洒水降尘；安装机械噪声采用低噪声设备，运输车辆均；固废为少量建筑生活垃圾与废弃包装及时交由市政环卫处置
2

运营期
废气治理
混凝土搅拌站经布袋除尘器处理后分别通过1根18m高排气筒排放（DA001）
10
水泥筒仓，粉煤灰筒仓有配套除尘器，其除尘效率99%，粉尘分别经各自脉冲反吹除尘器处理后无组织排放
4
原料及成品堆存设置堆棚并洒水抑尘，上料过程、采用封闭车辆运输，且对厂区进行洒水抑尘
3
料石加工破碎、筛分工序分别安装集气罩（2套），收集后的含尘废气经两个布袋除尘器处理后（2套），再由1根15m高排气筒排放
15
料石皮带输送采取封闭式输送带（设有侧挡板及上隔板）及皮带输送机采取喷淋措施
5
废水治理
防渗旱厕
1
沉淀池、初期雨水沉淀池
3
噪声治理
基础减振、距离隔声等
1
固废治理
生活垃圾
设置垃圾收集箱，生活垃圾分类收集，定期由环卫部门清运。
0.5
危险废物贮存库
设置1间危险废物贮存库
2
运行、维护和环境管理
环保措施的运行与维护、环境管理
0.5
自行监测费用
1
环保投资
环保投资合计（万元）
48
总投资（万元）
150
环保投资占比（%）
32%


	工艺流程和产排污环节
	一、施工期污染分析

项目施工期基建工程包括场地平整、生产厂房建设、设备安装等工程内容，施工期项目主要产污环节见下图2-2。


[image: image5.emf]土方开挖 构筑建造

扬尘、噪

声、弃方

扬尘、噪声、

施工废水

设备安装 场地修整

扬尘、噪

声、固废

扬尘、噪

声、固废

投入使用

废水、废气、噪

声、固废


图2-2施工期工艺流程及产污节点图

施工期产污环节：

地面清理、开挖、回填过程中产生的扬尘、残土、地面材料和施工垃圾等；

施工设备在施工过程中产生噪声、扬尘；

施工过程中产生施工废水；

施工人员产生的生活污水和生活垃圾。
二、运营期污染分析

（一）混凝土生产线
混凝土生产工艺流程及产污节点图：
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图2-3生产工艺流程图及产污节点图

工艺流程简述：
混凝土工艺混合、搅拌过程，为物理反应，无化学反应。

（1）预选原材料：对各厂商提供的水泥、砂、碎石、外加剂进行品质及价格比对，择优选择，统一采购。

（2）物料装卸：水泥等粉状原辅料，由封闭式罐车运入厂区，砂石原料在运输过程中保持湿度并加盖苫布，场区地面进行硬化，铺置水泥路面，定时洒水抑尘。

本工序主要污染为石子和砂子等骨料在卸载过程中产生的粉尘和噪声。

（3）储料：将水泥、粉煤灰加入筒仓，外加剂加入外加剂罐，砂、石堆放在原料堆棚。

本工序主要污染源为水泥、粉煤灰在进入粉料罐仓时从仓顶排气筒排放的粉尘。

（4）计量：砂、石通过铲车运送至上料仓，提升以封闭式皮带输送方式完成。水泥等则以压缩空气经封闭管道吹入散装水泥筒仓，辅以螺旋输送机给水泥秤进行计量。

本工序主要污染为投料粉尘和噪声。

（5）配料搅拌：计量完成后加入原辅材料搅拌机，并有水泵泵入水进行强制搅拌。

本工序主要污染为搅拌过程中产生的粉尘和噪声。

装入罐车：搅拌完成后将产品装入搅拌车运输交付客户。

产排污环节分析：

本项目运营期主要产生的污染物如下：

1、废气：原料运输粉尘、原料堆存、卸料粉尘、水泥筒仓呼吸粉尘、搅拌粉尘。

2、废水：生活污水以及生产废水。

3、噪声：主要噪声来自生产线设备、搅拌机、风机、吊车等设备。

4、固废：生活垃圾、设备清洁混凝土、生产线布置的袋式除尘器收集尘、废布袋、设备养护维修的废矿物质油。

（二）料石加工生产线

料石工艺流程及产污节点图见下图。
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图2-4生产流程及产污环节图

料石工艺流程及产污环节简述

本项目原料为山皮石，采用通过汽运运输（此过程会产生物料运输粉尘），进场后进行装卸（此过程及成品装卸时段会产生物料装卸粉尘），堆存（此过程及成品堆存时段会产生物料堆存粉尘）在设置围挡罩棚的区域内。原料通过给料机进入颚式破碎机进行头破，<15cm料石通过输送带送入振动筛，筛分出规格为7-15cm料石的产品，>15cm料石返回颚式破碎机再进行再次破碎，筛分后的石料用输送带传到圆锥破碎机进行粉碎，粉碎后的物料通过输送带进入振动筛，筛分出规格为2-4cm、0.5-2cm料石的产品，筛分出成品料运输至成品存放区暂存，成品暂存后及时拉运出厂，不在厂区内长期存放。

产排污环节分析：

本项目污染物主要为生产过程中产生的废气，设备噪声，生产固废。

1、废气：破碎筛分过程产生的粉尘；堆棚扬尘、运输过程粉尘、上料过程粉尘。

2、噪声：主要噪声来自于颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛等设备。

3、固废：除尘器收集粉尘、废布袋、废润滑油（类别：HW08，代码：900-209-08）、含油抹布及劳保手套（类别：HW49，代码：900-041-49）。

表2-11本项目运营期工程主要产排污节点一览表

污染类别

主要污染源

产生工序

主要污染因子

运行小时

废气

生产区

上料粉尘
颗粒物

1440h
原料装卸、存储粉尘

颗粒物

混凝土原料卸料及储存过程中粉尘4320h；料石原料卸料及储存过程中粉尘8760h
筒仓

颗粒物

粉煤灰筒仓46h，水泥筒仓102h
搅拌粉尘

颗粒物

1440
运输粉尘
颗粒物

/

破碎筛分粉尘
颗粒物

2920
废水

生活污水

职工生活

COD、SS、BOD5、NH3-N等
/

生产废水

搅拌机冲洗废水

SS

/

运输设备冲洗废水

/

噪声

搅拌机、颚式破碎机、圆锥破碎机等
机械设备运行

机械噪声

/

固体废物

生产废物

除尘器

除尘器收尘、废布袋

/

料石加工
石粉

/

沉淀池及初期雨水收集池
沉淀池沉渣

/

沉淀池及初期雨水收集池
废油脂

/
混凝土搅拌
不合格品
/

职工

生活垃圾

生活垃圾

/

危险废物

设备维修
废润滑油、废油桶
/



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、项目区域环境空气质量现状

一、大气环境
（1）空气质量达标区判定

根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，绥化市空气质量级别未达二级标准，达标天数为307天(84.3%)。PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per和O3-8h-90per年均浓度分别为38μg/m³、54μg/m³、6μg/m³、19μg/m³、1.1mg/m³和119μg/m³。具体见下表。

表3-1区域空气质量现状评价表单位：μg/m3

污染物

年平均质量浓度（μg/m3）

标准值/（μg/m3）

占标率%

达标情况

SO2
6

60

10
达标

NO2
19
40

47.5

达标

PM10
54
60

90
达标

PM2.5
38
30

126
不达标

CO第95百分位数

1100
4000

27.5
达标

O3第90百分位数浓度

119
160

74.4
达标

根据上表统计结果，区域基本污染物PM10、二氧化硫、二氧化氮相应年平均质量浓度值、一氧化碳相应百分位数日平均浓度值及臭氧相应百分位数日最大8小时平均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值要求，PM2.5年平均质量浓度值不符合过渡阶段二级浓度限值要求，区域属于环境空气质量不达标区。

（2）特征污染物

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南污染影响类（试行）》可知，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限制要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据，现引用《庆安鑫鹏物业管理有限公司锅炉建设项目》中的监测数据，该监测点位于本项目西侧，距离3600m，该项目的其他污染物为TSP，环境质量现状监测委托黑龙江中邺检测技术有限公司于2025年4月2日~4月4日对项目所在区域进行[image: image68.png]


的环境质量现状监测，TSP连续监测24小时，连续监测3天，在项目下风向设置1个监测点位，检测结果如下：
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图3-1环境质量现状监测布点图
表3-2项目环境空气现状监测布点一览表

名称
坐标
监测因子
监测时段
相对厂址方位
相对厂界距离/m
下风向

127.51088620

46.86689472

TSP
24小时平均
W

3600
环境空气质量现状监测结果见下表。

表3-3其他污染物环境质量现状监测结果表

名称
污染物
评价标准（μg/m3）
浓度范围（μg/m3）
最大占标率%
超标率%
达标情况
下风向

TSP

300

198-209
69.7
0

达标

由上表可以看出，本项目TSP日平均浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2二级浓度限值要求。

2、水环境质量现状

本项目所在区域纳污水体为格木克河，格木克河是松花江二级支流。根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，2025年，松花江干流15个国、省控断面，水质状况为优，其中Ⅲ类水质占100%，无劣Ⅴ类水质断面。与上年同期相比，Ⅰ~Ⅲ类水质比例不变，均无劣Ⅴ类水质断面。

3、声环境质量现状

根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，2025年绥化市区域昼间声环境质量为二级，等效声级为52.9dB(A)；道路交通昼间声环境质量为二级，等效声级为68.3dB(A)；功能区昼间达标率94.0%，功能区夜间达标率80.5%。
4、生态环境

本项目占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标，项目所在地无国家级、省、市级自然保护区、风景名胜区、文物保护对象。
5、地下水、土壤环境

本项目为碎石加工和商品混凝土制造项目，工艺过程不存在地下水、土壤环境污染途径，且项目周边无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水保护目标。因此，本次评价不进行地下水、土壤环境质量现状监测。

	环境

保护

目标
	1、大气环境保护目标

本项目大气环境保护目标见下表。

表3-4大气环境保护目标

名称

坐标/m

保护对象

保护内容

环境

功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

东经

北纬

富文海
127.55208458
46.86712148
农村地区中人群较集中的区域
居民
二类

WS
约250m
2、声环境保护目标
本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。
3、地下水环境保护目标

根据现场踏勘，本项目所在厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境保护目标

企业占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标，项目所在地无国家级、省、市级自然保护区、风景名胜区、文物保护对象。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气

施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值标准。
表3-5《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）单位：mg/m3
污染物名称

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度mg/m3
颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

项目搅拌废气排气筒的颗粒物排放标准执行《水泥工业大气污染物排放标准》（含2025年修改单）（GB4915-2013）表1标准。料石加工项目的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。厂界无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（含2025年修改单）（GB4915-2013）表3无组织排放限值要求。
表3-6《水泥工业大气污染物排放标准》（含2025年修改单）（GB4915-2013）
污染物名称

散装水泥中转站及水泥制品生产

无组织排放监控位置

颗粒物

水泥仓及其他通风生产设备

厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点

20mg/m3
监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）

1小时浓度值的差值：0.5mg/m3
表3-7《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

颗粒物

有组织颗粒物

最高允许排放浓度（15m）

120mg/m3
最高允许排放速率（15m）

3.5kg/h

2、噪声

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。本项目施工期厂界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。

表3-8噪声排放标准

标准名称

类别

昼间

夜间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）

3类

65dB（A）

55dB（A）

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
/
70dB（A）

55dB（A）
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图3-2庆安县庆安镇声环境功能区划图
3、固废标准

一般固废的暂存和处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定。危险废物的储运参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。

	总量

控制

指标
	本项目无生产废水外排，所产生的废气污染物在经过治理后均可达标排放。本项目运行后主要污染物排放量见下表，预测排放量即为核定排放量。
表3-9本项目污染物总量控制指标一览表

类别

污染因子

核定排放量（t/a）

废气

颗粒物

8.8128



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	项目施工期间会给周围环境造成一定影响。因此，应加强施工期的污染防治措施，将污染物对环境及周围环境敏感目标的影响降低到最小程度。施工期污染以施工废水、施工大气、施工噪声和施工固体废物为主。施工期污染物源强及防治措施如下：

1、环境空气
本项目施工期产生的废气主要为整理场地、运输车辆行驶、建筑材料加工、施工材料装卸、施工机械填挖土方以及弃土临时堆存引起的扬尘与运输车辆汽车尾气对大气环境的影响。

施工期废气主要为三部分：运输车辆产生的尾气和扬尘、施工过程中产生的扬尘以及废弃建筑材料堆放产生的扬尘。

（1）运输设备的车辆产生的尾气和扬尘

运输车辆产生的尾气和扬尘，建议采取如下措施：

①运输车辆尾气：加强往返于施工区车辆的管理和维修，使用有害物质量少的优质燃料，以减少尾气排放污染大气。

②运输车辆扬尘：采取厂区道路定期清理清扫，洒水降尘（该措施依据季节选择性使用），以避免扬尘。限制运输车辆的行驶速度，保证运输石灰、砂子、水泥等粉状材料的车辆覆盖篷布，以减少洒落和飞灰。

（2）施工过程产生的扬尘

厂区不设置混凝土拌和站，使用商品混凝土均有罐车外运进场，施工过程中会产生一定量的扬尘，避免大风天进行土方作业，采取洒水、覆盖等措施，施工期土建工程是暂时的，伴随施工期结束，该影响会消除，不会对周围的大气环境造成影响。

（3）废弃建筑材料堆放产生的扬尘

废弃建筑材料堆放产生一定量的扬尘，如果是室外存放遇到大风天气，将会使扬尘量大量增加。建议采取以下措施：

①应保持废弃建筑材料临时堆放处四周设置围挡，并定期清扫。

②对易起尘废弃建筑材料实行库存或加盖苫布。

综上，采取以上措施后，场界扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准要求。

2、水环境

本项目施工期污水主要为施工人员生活污水和施工废水。生活污水水量较少，施工人数为20人，1.6t/d，施工30天，生活污水产生量为48t。

工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面污水的排放进行组织设计，严禁乱排和污染道路、环境等，严禁将施工污水散排。施工过程中产生的施工废水应进行收集、沉淀处理后用于场内洒水压尘。施工期生活污水排污临时防渗旱厕，统一收集后定期拉运。在认真落实上述措施的基础上，施工废水对施工现场周围的环境影响较小，伴随施工期的结束也将结束。

3、噪声

施工期噪声主要来自各类施工机械及运输车辆，在5米范围内一般为70~90dB(A)，施工期间会对周围环境产生一定的影响，选取低噪声设备，采取减振、隔声措施。

施工噪声的防治主要是通过合理安排施工时间、距离防护、使用低噪声机械设备等措施来实施的。

（1）合理安排施工时间，可避免施工噪声扰民。

（2）选用低噪声机械、设备从声源上对噪声进行控制，淘汰高噪声施工机械，推广使用低噪声的施工机械，产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，对控制施工噪声的影响很有效，如液压机械较燃油机械平稳，噪声低10dB（A）以上。夜间22时至次日6时禁止施工。

经上述治理后，施工期产生的厂界噪声场界满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中要求。

4、固体废物

固体废物主要为生活垃圾、建筑垃圾，生活垃圾按0.4kg/人·天计算，施工人数为20人，施工期30天，产生量为0.24t；建筑垃圾约50m3，生活垃圾由市政部门统一处理，建筑垃圾运至市政指定地点堆存。

本项目施工时产生的固废主要为建筑垃圾、装修垃圾以及施工人员的生活垃圾。
（1）施工场界设垃圾桶，生活垃圾定期交由环卫部门收集处置。
（2）施工期的建筑垃圾应集中收集并尽可能的回收再利用，不能回收利用的则应定期送至城市建筑垃圾指定地点处置。
经上述治理后，施工期产生的固体废物对周围环境的影响较小。

综上，施工期间企业将加强施工过程中的粉尘、噪声、废水和建筑垃圾等管理，通过采取上述合理的措施后，施工过程基本不会对周边环境造成不良影响，且上述污染随着施工期的结束而消失。




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气

本项目运营期大气污染物主要为原料卸料及储存过程中粉尘、物料搅拌粉尘、筒仓粉尘、上料粉尘、运输过程扬尘以及料石加工破碎筛分粉尘。

（1）源强核算

①混凝土物料搅拌粉尘

搅拌过程是将砂石原料、水泥、粉煤灰、外加剂及新鲜水一并混入搅拌机内并连续搅拌的过程。其砂石原料储存于送料斗，利用提升机提升至进料口后卸入搅拌机内；散装水泥通过气压泵从水泥筒仓底部泵入搅拌机内；水通过水泵直接泵入搅拌机。本项目原料（砂石、水泥、粉煤灰）加入时，搅拌机缓慢旋转并按配比注入水和外加剂，水的加入可有效的抑制原料粉尘的产生。物料通过密闭管道输送及收集，搅拌机搅拌过程中为密闭状态。但在原料（砂石、水泥）落料的过程中仍会有粉尘产生，物料投料时存在负压、物料投料过程中主机产生的气流等因素，易造成粉尘外逸。

搅拌粉尘根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“3021水泥制品制造业（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业产排污系数表”可知混凝土制品在物料混合搅拌工序颗粒物的产污系数为0.13千克/吨-产品，该项目产品量为10万m3/a，合计24万t/a，则通过产污系数可算出搅拌过程颗粒物产生量31.2t/a。本项目在搅拌机上设置袋式布袋除尘器，项目搅拌过程产生的粉尘经统一管道收集后进入布袋除尘器收集处理，除尘器在密封（本项目生产过程均为密闭操作）的情况下集气率可以达100%，本项目除尘效率99%，风量为15000m3/h，年工作1440h，处理后通过1根18m高排气筒排放（DA001)，经计算搅拌机投料过程排气筒粉尘排放量均为0.312t/a，排放速率0.217kg/h，排放浓度为14.47mg/m3。经采取措施后厂界颗粒物浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（含2025年修改单）（GB4915-2013）表1中现有与新建企业大气污染物排放限值。

②筒仓粉尘

本项目设置2个300t水泥筒仓（1#、2#），及2个粉煤灰筒仓（3#、4#），在每个筒仓顶部安装脉冲反吹除尘器，粉尘经收集过滤后只有少部分从除尘器出口顶部排出，收集过滤的粉尘通过除尘器上的振动返回筒仓，除尘器的除尘效率可达到99%。

本项目原料（水泥、粉煤灰）用密封的专用运输车运至厂内水泥筒仓及粉煤灰筒仓进行储存，水泥筒仓及粉煤灰筒仓排放口会产生粉尘，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“302水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册，水泥、砂子、石子物料输送储存时产尘系数为产生粉尘0.12kg/t。

本项目进入水泥筒仓中物料为20000t/a，则在此过程中水泥筒仓粉尘产生量总量为2.4t/a，每个水泥筒仓粉尘产生量为1.2t/a；进入粉煤灰筒仓中物料为9000t/a，粉煤灰筒仓粉尘产生量总量为1.08t/a，每个粉煤灰筒仓粉尘产生量为0.54t/a。水泥每次卸料时间为3h，每个水泥筒仓平均周转次数为34次/年，年运行时间102h。粉煤灰每次卸料时间为2h，粉煤灰筒仓平均周转次数为23次/年，年运行时间46h。本项目筒仓带有配套除尘器，除尘器在密封的情况下集气率可以达100%，其除尘效率99%，粉尘分别经各自脉冲反吹除尘器处理后高空排放，水泥筒仓（1#-2#）粉尘排放量均为0.012t/a，粉煤灰筒仓（3#-4#）粉尘排放量为0.0054t/a。

③原料卸料及储存过程中粉尘

根据相关资料分析，堆棚主要的大气环境问题是粒径较小的沙粒、灰渣在风力作用下引起，会对下风向大气环境造成污染。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中固体物料堆存颗粒物产排污核算系数计算方式。

工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：
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式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；

ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）；

FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；

Nc指年物料运载车次（单位：车），本项目砂石装载车运载量为30t/车，原料（混凝土原料砂子及料石加工原料青毛石）运载车次取12834车（砂子2834车，青毛石10000车），料石成品运载车次9667车；
D指单车平均运载量（单位：吨/车），取30；

（a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，取0.0015，b指物料含水率概化系数，本项目砂石料为采石场生产的矿石，因此计算取值参照《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》附录2中混合矿石的物料含水率概化系数，为0.0084；

Ef指堆场风蚀扬尘概化系数（单位：千克/平方米），本项目砂石料为采石场生产的矿石，因此计算取值参照《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》附录3中混合矿石的风蚀扬尘概化系数，为0；取0；

S指堆场占地面积（单位：平方米）。

工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下： 
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式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；

Uc指颗粒物排放量（单位：吨）； 

Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），原料堆棚设置洒水降尘和苫布遮盖，根据《工业源固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4，洒水降尘效率为74%，编织覆盖效率为86%，本项目取值按74%进行计算；

 Tm指堆场类型控制效率（单位：%），根据《工业源固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录5，本项目原料堆棚为密闭式，因此取99%。 
经计算，颗粒物排放量为0.313t/a（其中混凝土原料排放量为0.039t/a，料石原料及产品排放量为0.274t/a），以无组织排放。
④混凝土输送、计量、投料粉尘

砂、碎石存放在原料堆棚，通过铲车运送料仓，再通过密闭输送带运入搅拌机，该过程采用密闭的传输带进行输送，输送过程主要在物料卸至过程会产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中第十三章、水泥厂，表13-2水泥生产的逸散尘排放因子，原料装入以及破碎机产尘系数为0.00015-0.02kg/t物料，本项目砂石等原料粒径较大，产尘系数以0.01kg/t物料计，则砂石等通过装载机、铲车送至料仓过程中产生的粉尘量约为1.90t/a，设置喷淋装置采用洒水抑尘措施，处理措施以74%计，则颗粒物排放量约为0.494t/a，颗粒物以无组织形式排放。

⑤料石加工皮带输送粉尘

本项目石料经铲车运输至主传送带进行传输，根据《3024轻质建筑材料制品制造行业系数手册》中物料运输排放颗粒物系数为0.197kg/t，本项目卸料量为300000t/a，产生颗粒物量为59.10t/a，产生速率为20.24kg/h。传送带密闭，对颗粒物抑制效率为90%，卸料点处设置喷淋装置，除尘效率为70%；生产过程中破碎筛分车间全封闭管理，仅保留原料、成品以及工作人员进出口，且在风机作用下，各进出口处呈负压，对落料产生的无组织粉尘的抑尘效率为80%。则颗粒物排放量为0.355t/a，排放速率为0.122kg/h。

⑥破碎及筛分粉尘

1）颚式破碎工段及筛分粉尘：

本项目对原料进行颚式破碎及筛分的过程中会产生一定量的粉尘。本项目颚式破碎工序进料为300000t/a，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989）的数据可知，一级破碎及筛分粉尘产生量为0.25kg/t·原料，则颚式破碎及筛分工序粉尘产生量为75t/a，25.68kg/h。

颚式破碎及筛分工段上方设置集气罩（风机风量为25000m3/h），粉尘由集气罩（收集效率85%，收集效率参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》）收集经布袋除尘器处理（效率为99.5%）后，通过15m高排气筒DA002排放。

则集气罩收集的粉尘量为63.75t/a，21.83kg/h；经布袋除尘器处理措施处理后的有组织粉尘排放量为0.329t/a，0.113kg/h。未被集气罩收集的无组织粉尘量为11.25t/a，3.85kg/h，采用密闭厂房洒水降尘（处理效率为80%）措施处理后的无组织粉尘排放量为2.25t/a，0.771kg/h。

2）圆锥破碎及筛分工段粉尘

经颚式破碎及筛分后进入圆锥破碎机进行二次破碎，破碎、筛分的过程中会产生一定量的粉尘。本项目经颚式破碎及筛分后进入圆锥破碎工序进料为179925t/a，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989）的数据可知，二级破碎及筛分粉尘产生量为0.75kg/t·原料，则圆锥破碎、筛分工序粉尘产生量为134.94t/a，46.21kg/h。

圆锥破碎及筛分工段上方设置集气罩（风机风量为25000m3/h），粉尘由集气罩（收集效率85%）收集经布袋除尘器处理（效率为99.5%）后，通过15m高排气筒DA002排放。

则集气罩收集的粉尘量为114.70t/a，39.28kg/h；经布袋除尘器处理措施处理后的有组织粉尘排放量为0.574t/a，0.196kg/h；未被集气罩收集的无组织粉尘量为20.24t/a，6.93kg/h，采用密闭厂房洒水降尘（处理效率为80%）措施处理后的无组织粉尘排放量为4.05t/a，1.39kg/h。
⑦运输过程扬尘

根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中对于已铺装道路，扬尘排放系数计算公式如下：
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式中：EPi—铺装道路扬尘中PMi排放系数，g/km（机动车行驶1km产生的道路扬尘质量）；

ki—产生的扬尘中PMi的粒度乘数，TSP取3.23g/km；

sL—道路积尘负荷，g/m2，取1.5；

W—平均车重，取30t；

η—污染控制技术对扬尘的去除效率，本项目采取洒水2次/天，控制效率取66%。

通过上式计算，EPi为51.00g/km，厂区内道路长度为0.2km，年运输9858次，排放道路扬尘0.101t/a。
本项目运输物料量较大，因此要求本项目车辆运输过程中时，要求建设单位采取加盖苫布，运输路线途经村屯时采取控制车速，夜间不运输，合理规划行驶路线，尽量避让途经村屯等措施，具体措施如下：
（1）全封闭运输：对于扬尘风险极高的物料，优先采用全封闭式车厢的运输车辆，从根本上防止抛洒和扬尘。
（2）苫盖强化：对于采用苫布覆盖的车辆，必须做到苫盖严密、捆扎牢固，确保运输途中无任何部分裸露。苫布材质应满足防风、防雨要求。建立出车前的苫盖检查制度。
（3）装载限高：装载物料不得超过车厢挡板高度，严禁超载、冒尖装载，防止行驶中物料颠簸洒落。
（4）车辆清洁：在厂区出口处设置车辆自动冲洗装置（配备沉淀池，实现水循环利用），确保所有运输车辆车轮、底盘、车身冲洗干净后方可驶离项目区，严禁带泥上路。
（5）道路硬化与清扫：对厂区内及厂区出口连接市政道路的路段进行硬化，并安排专人定期（特别是在运输高峰期后）进行清扫和洒水抑尘。
运输过程动态管理：
（6）控速降尘：重申在途经村屯、学校等敏感区域时，严格执行低速行驶规定，降低气流扰动引起的扬尘。
（7）天气应急响应：在大风（如风力达4级以上）、干燥等易产生扬尘的天气条件下，加大厂区及周边道路的洒水频次，必要时暂停粉状物料的运输作业。


	
	本项目大气污染源排放汇总表见下表。
表4-1本项目主要大气污染产生及排放源强

产污环节
污染因子
排放形式
废气产生量/m3/h
产生情况
治理
排放情况
时间
产生量(t/a)
产生
速率kg/h
产生浓度
mg/m3
措施
排放量（t/a)
排放速率kg/h
排放浓度mg/m3
混凝土搅拌站DA001
颗粒物
有组织
15000
31.2
21.67
1447
布袋除尘器99%+18m高排气筒（DA001）
0.312
0.217
14.47
1440
颚式破碎工段及筛分粉尘DA002
25000
75
25.68
1027.2
集气罩(85%+布袋除尘器（99.5）+15m高排气筒（DA002）
0.903
0.309
6.18
2920
圆锥破碎工段及筛分粉尘DA002
25000
134.94
46.21
1848.4
混凝土原料卸料及储存过程中粉尘
无组织
-
15.182
3.51
-
密闭堆棚+洒水抑尘
0.039
0.009
-
4320
料石原料卸料及储存过程中粉尘

-

105.359
12.03
-

0.274
0.031
-

8760
水泥筒仓粉尘1#
-

1.2
11.76
-

脉冲式布袋除尘器99%
0.012
0.118
-

102
水泥筒仓粉尘2#
-

1.2
11.76
-

0.012
0.118
-

粉煤灰筒仓粉尘3#

-

0.54
11.74
-

0.0054
0.117
-

46
粉煤灰筒仓4#

-

0.54
11.74
-

0.0054
0.117
-

混凝土上料粉尘
-
1.90
1.32
-
洒水抑尘
0.494
0.343
-
1440
料石输送
-

59.10
20.24
-

密闭输送+洒水降尘
0.355
0.122
-

2920
颚式破碎工段及筛分未收集粉尘
-
11.25
3.85
-
厂房密闭+洒水降尘
2.25
0.771
-
圆锥破碎工段及筛分未收集粉尘
-
20.24
6.93
-
4.05
1.39
-
运输粉尘
-
0.297
-
-
洒水抑尘
0.101
-
-
-



	
	（2）非正常工况分析

本项目废气非正常工况排放主要为废气设备故障，以最不利情形分析，即废气未经处理全部排出。假定非正常工况年发生频次≤1次且1h内可以对异常情况进行紧急处理，故障发生后，立即停止生产，组织专业维修人员进行设备抢修，环保设备维修好后，再进行生产。

非正常工况下，持续时间按1h计。污染源非正常排放量核算情况见下表。

表4-2污染源非正常排放核算表

工序/生产线
污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放

时间

核算方法

废气产生速率kg/h

工艺

效率%

核算方法

排放速率

kg/h

搅拌

混凝土搅拌站DA001

颗粒物

系数法

21.67
除尘器故障

80
系数法

4.334
1h
破碎筛分

破碎筛分工段DA002

颗粒物

系数法

71.89
除尘器故障

80

系数法

14.89
1h

筒仓

呼吸

水泥筒仓1#-2#
颗粒物

系数法

11.76
除尘器故障

80
系数法

2.352
1h
粉煤灰筒仓3#-4#
颗粒物

系数法

11.74
除尘器故障

80

系数法

2.348
1h

由上表可知，非正常工况下，排放颗粒物较正常工况排放量明显偏大。因此，为杜绝生产过程中出现大气污染物非正常排放，建设单位应采取以下措施来确保废气达标排放：

加强废气治理设施的日常维护和检修，保证各污染物治理设施高效率正常运转；加强监管，制定严格的生产管理制度和责任制度，发现废气处理设施故障后，应及时停工并进行修复处理，待废气处理设施运转正常后，再进行生产加工，以确保废气污染物稳定达标排放。

（3）破碎生产车间负压可行性分析

为确保破碎车间内粉尘得到有效控制，防止含尘废气无组织逸散至外环境，本评价提出对破碎车间实施整体微负压控制。依据《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019-2015）及同类工程实践经验，当车间内气压低于外界环境5~10 Pa时可形成有效的单向气流屏障，本次按维持负压值不低于5 Pa进行设计。采用整体换气次数法核算维持车间负压所需的理论排风量，具体核算参数如下：车间总体积为9360 m³（净面积1800 m²×层高5.2 m），参考同类产尘车间运行经验，结合本项目已设置两套局部除尘系统（1#服务于颚式破碎工段、2#服务于圆锥破碎，单套风量25000 m³/h，合计50000 m³/h）对主要产尘点进行捕集的实际情况，车间整体换气次数取5次/h，则理论所需排风量为46800 m³/h；参照《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）中关于风管系统漏风附加5%~10%的规定，本次漏风附加系数取1.05，确定设计总排风量为49140 m³/h。本项目两套除尘系统合计排风量为50000 m³/h，大于理论核算所需排风量（49140 m³/h），可满足车间负压排风需求。
（4）废气处理措施可行性分析

混凝土搅拌机上方设布袋除尘器，废气经除尘器处理后通过1根18m高排气筒DA001排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范水泥工业》（H847-2017），颗粒物治理采用布袋除尘器是可行技术；处理后颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（含2025年修改单）（GB4915-2013）中表1现有与新建企业大气污染物排放限值。根据《水泥工业大气污染物排放标准》（含2025年修改单）（GB4915-2013）要求，排气筒高度应不低于15m，排气筒高度应高出本体建（构）筑物3m以上，本项目混凝土搅拌站高度15m，因此，排气筒高度设置为18m符合要求。

本项目原料及成品暂存设置堆棚，堆棚高度6m，整体密闭内部并设置喷淋装置进行洒水抑尘；原料的输送、计量及投料过程中传输带密闭，并进行洒水降尘；装卸过程洒水抑尘；原料水泥、粉煤灰采用封闭式罐车运入厂区，原料砂石料采用汽车运输，砂、石料运输车辆全部采用苫布覆盖，厂区内定期洒水抑尘；筒仓均配备脉冲式布袋除尘器，废气经处理后由仓顶排气口无组织排放。通过采取以上降尘措施后，颗粒物厂界外无组织排放监控点浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（含2025年修改单）（GB4915-2013）表3中标准要求。

根据《排污许可证申请与核发技术规范水泥工业》（H847-2017），颗粒物治理采用布袋除尘器是可行技术；根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3021水泥制品制造行业系数手册”中“3021水泥制品制造行业系数表”袋式除尘效率为99.7%，本项目除尘效率不大于99.7%；根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算方法系数手册》附录4，洒水控制措施，处理效率为74%，因此洒水抑尘除尘效率取74%；本项目废气采用的处理设施均属于《排污许可证申请与核发技术规范水泥工业》（HJ847—2017）中提出的可行性技术。

根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）本项目料石加工破碎筛分工段排气筒高于200m范围内建筑物5m以上，破碎工段、筛分工段排气筒高度设置15m合理。本项目周围200m范围内最高建筑物高度为厂区西侧庆安鑫利达米业有限公司的仓库，高度约为8m，因此本项目排气筒高度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）排气筒高度的要求。

布袋除尘器是一种干式除尘装置，主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体（灰斗）、清灰系统和排灰机构等部分组成，适用于捕集细小、干燥非纤维性颗粒物。当废气进入布袋除尘器，颗粒大、比重大的颗粒物，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小颗粒物的气体在通过滤料时，颗粒物被阻留，使废气得到净化。采用布袋除尘器处理后，颗粒物去除效率可达99.5%以上，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值要求。根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018），废气污染治理选用布袋除尘器为可行性技术。
本项目采取的废气环境保护措施可行，可实现污染物达标排放，对区域大气环境影响较小。

（5）大气环境影响分析

本项目在严格落实大气污染防治措施后，颗粒物排放总量较少，可以满足达标排放要求。建设单位应加强污染治理设施运行管理和维护，避免非正常排放，则运营期对环境空气质量和周边保护目标影响小。

综上，本项目建设对大气环境的影响可接受。

（6）废气监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）以及《排污单位自行监测技术指南水泥工业》（HJ848-2017）要求，结合工程与环境特点，确定项目运行期的环境监测内容，各个指标的监测均按国家标准监测方法进行，委托有资质单位监测。环境监测计划见下表。

表4-3废气监测要求一览表
类别

监测指标

监测点位

监测频次

控制标准

废气

颗粒物

厂界

1次/季度

《水泥工业大气污染物排放标准》（含2025年修改单）（GB4915-2013）表3限值要求

废气

颗粒物

DA001

1次/两年

《水泥工业大气污染物排放标准》（含2025年修改单）（GB4915-2013）表1限值要求

废气

颗粒物

DA002
1次/年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求

（7）废气排放口基本情况

本项目废气排放口基本情况见下表。

表4-4废气排放口基本情况

序号

排放源

排放口编号

污染物种类

排放口名称

排放口类型

坐标（度）

排气筒情况

其他信息

经度

纬度

高度（m）

内径（m）

排气温度（℃）

1

混凝土搅拌站
DA001

颗粒物

排气口

一般排放口

127.55692003
46.86867457

18
0.6
常温

/

2

料石破碎筛分
DA002

颗粒物

排气口

一般排放口

127.55839120
46.86899456

15
1.0
常温

/

二、废水

（1）废水产排情况
本项目产生的废水为生活污水、冲洗废水。

①生活污水

生活污水排放量按照用水量的80%计算，则生活污水量为0.96m3/d，350.4m3/a。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥处理。

②冲洗废水

搅拌设备冲洗废水产生量按用水量的80%计，则冲洗废水量为1.6m3/d，288m3/a。
运输车辆冲洗废水产生量按用水量的80%计，则运输车辆冲洗废水量为12.8m3/d，2304m3/a；搅拌机冲洗废水和运输车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后回用于生产用水，全部消耗不外排。

③初期雨水

厂区场地20min内收集的初期雨水量为787.73m3。则初期雨水经四周排水沟汇入厂区一座800m3初期雨水收集池内，暴雨情况下，初期雨水收集池内的厂区雨水经过隔油沉淀后，回用于生产。

本项目废水源强产生情况见表4-5。

表4-5废水源强产生情况表

工序

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放时间

产生浓度

(mg/L)
废水产生量(t/a)

产生量

(t/a)
工艺

综合效率

核算方法

排放废水量

(t/a)
排放浓度

(mg/L)
排放量(t/a)
生活污水

COD
350

350.4
0.123
生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。

/

系数法

/

/

/

/

氨氮

35

0.012
/

/

BOD5
180

0.063
/

/

SS

200

0.070
/

/

冲洗废水

SS

2000
2888
5.78
经沉淀池隔油沉淀后回用于生产用水，不外排。

/

类比法

/

/

/

/

石油类

10

0.029
（2）初期雨水收集池容积设置合理性
雨水通过厂区雨水管道进行收集后经隔油沉淀回用于生产。
本次新建一座初期雨水收集池收集混凝土搅拌、破碎加工、厂区运输道路及堆棚污染区的初期雨水，收集区面积约为45000m2，初期雨水的估算方法，以暴雨量的前20min雨量作为初期雨水量。本评价采用暴雨强度及雨水流量计算公式进行估算，计算公式如下：

V=q×ψ×F

式中：

t——降雨历时，min，参照《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T50483-2019）中2.0.8规定：“初期污染雨水指污染区域降雨初期产生的雨水。宜取一次降雨初期15min~30min雨量，或降雨初期20mm~30mm厚度的雨量。”，本项目按15分钟计算；

F——汇水面积，hm2，本项目厂区汇水面积为4.5hm2。（西侧空地进行玉米种植约15000m2，厂区库房1和库房2为闲置库房，占地面积约31000m2为非污染区，因此本项目雨水汇水面积为45000m2）

ψ——径流系数，取0.9；

q——设计暴雨强度，L/(s·hm2)，

当地暴雨强度（参照哈尔滨市）：q＝2889（1+0.91·lgP）/（t+10）0.88，

其中P为设计重现期，取2a，t为降雨历时，取20min，计算可得q值为216.118L/(s·hm2)，雨水流量为875.26L/s。

经以上公式计算得出厂区场地20min内收集的初期雨水量为787.73m3。则初期雨水经四周排水沟汇入厂区一座800m3初期雨水收集池内，暴雨情况下，初期雨水收集池内的厂区雨水经过隔油沉淀后，回用于生产用水可行。初期雨水池采用传统钢筋混凝土池半地下式矩形结构，初期雨水收集池设计800m3，能够满足暴雨量的前20min最大雨量。

（3）沉淀池容积设置合理性
该项目沉淀池废水主要为运输车辆冲洗废水与设备清洗废水，每日最大清洗废水量为10.56m³，50m³的池容提供了约4.7天的理论水力停留时间，远高于常规数小时的设计标准，具备极强的缓冲能力和运行弹性，足以应对瞬时高峰排水，并为污泥沉积与定期清运留出了充足余量，本项目采用隔油收集器+平流式沉淀池，其构造简单、造价经济且对水量水质波动适应性强。设计时，池体宜为矩形，池底设置不小于1%的纵坡并坡向污泥斗（底坡不小于5%），同时进水端设挡板、出水端设溢流堰以保证水流均匀，还可考虑将池体分为多格或设置多个污泥斗，以便交替清理；沉淀后的上清液回用生产。
（4）废水治理措施可行性分析
项目产生的生产废水回用于生产不外排，既做到了废水资源化利用，又不会对环境造成影响；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥处理。本项目初期雨水及冲洗废水经隔油沉淀后直接回用于生产，在技术、标准与环保层面均合理可行。废水经隔油收集+平流式沉淀池（设计容积50m³，远超日最大产生量10.56m³）充分沉淀处理后，石油类和SS可有效去除，出水水质完全满足混凝土拌和、生产用水需求，该工艺属于HJ1119-2020附录A推荐的可行技术。同时，废水全部回用不外排，既避免了对外部水体的环境影响，又减少了新鲜水取用量，符合国家工业废水“零排放”和节水政策导向，因此本项目初期雨水及冲洗废水隔油沉淀后直接回用于生产的方案合理可行。本项目运营过程中产生的废水能够很好处理，不会污染周边地表水环境，故本项目废水处理措施是可行的。

三、噪声
（1）主要源强
本项目运营期噪声主要为生产设备运行产生的机械噪声，本项目夜间不生产及运输，噪声均为昼间噪声，运输路线不经过居民区，其噪声源强见下表。

表4-6工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

序号

建筑物名称

声源名称

声功率/dB(A)

声源控制措施

空间相对位置/m

降噪效果

排放强
度
/dB(A)

持续

时间

X

Y

Z

1

生产区

搅拌站1#
85
安装减振垫、加强检修、维护、禁止生产运输工作等
-42

31

5
20

65
1440h
3

运输车1#
80
56

56

1
20

60
4

运输车2#

80

40

111

1
20
60
5

运输车3#
80
29

68

1
20

60
6

运输车4#

80

44

39

1
20
60
7

铲车1#
80

87

101

1
20

60
8

铲车2#

80

128

149

1
20

60
9

铲车3#

80

91

53

1
20

60
10

风机
75
-29

40

1
20

60
11

风机

75
-66

46

1
20
60
12

风机

75
-60

33

1
20
55
13

风机

75

-26

19

5
20

55

表4-7室内噪声源强调查清单

序号

建筑物名称

声源名称

型号

声源

源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声

声功

率级/dB(A)

X

Y

Z

声压级/dB(A)

建筑物外距离

1

1#

生产车间

颚式破碎机

/

100
选用低噪设备，房屋封闭、减振、隔声处理

133
81
1
16
66
2100h

25

41
1

圆锥破碎机

/

100
144
100
1
13
68
25

43
1

输送带

/

80
136
91
1
18
55
25

30
1

输送带

/

80

139
106
1
22
53
25

28
1

输送带

/

80

152
106
1
8
62
25

37
1

输送带

/

80

143
109
1
19
54
25

29
1

输送带

/

80

130
74
1
16
56
25

31
1

振动筛

/

80

135
88
1
17
55
25

30
1

振动筛

/

80

146
82
1
3
70
25

45
1

振动筛

/

80
148
110
1
14
57
25

32
1

振动筛

/

80

154
104
1
5
64
25

39
1

给料机

/

80

128
69
1
16
56
25

31
1

注：坐标原点位置见图4-1。

本项目采取的噪声治理措施如下：
①选用低噪声设备，设备均安置于生产车间内，建筑采取隔声、降噪措施；

②对产噪设备安装减振垫；

③对生产设备进行日常检修、维护，提高润滑度，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振等；

④夜间不生产，避免设备空开、空转；
⑤建设单位制定运输计划，将运输任务安排在白天，夜间禁止运输，22：00—次日6:00禁止生产运输工作；运输车辆控制车速，经过沿线村庄时将车速控制在20km/h以下、禁止鸣笛，禁止使用超过噪声限值的运输车辆；加强运输车辆和运输道路的日常维护；建设单位与沿途敏感目标加强沟通，达到共建和谐社会的目的。



⑥
源头控制：要求所有进入项目区的运输车辆，特别是大型货运车辆，必须符合国家规定的噪声排放标准。优先选用低噪声型号的运输车辆。

⑦定期维护：建立运输车辆（尤其是自有或长期合作车队）的定期维护保养制度，确保发动机、排气系统、刹车系统等状态良好，避免因部件磨损、故障产生异常噪声。



⑧
路线固化：在合理规划行驶路线的基础上，固定运输路线，并主动向沿线村屯的社区或村委会进行告知，接受社会监督。确保路线选择最大限度地利用现有主干道，绕避人口密集区域。
（2）预测模式
室外声源
室外设备噪声影响预测采用室外声场扩散衰减模式，具体如下：
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式中：LA（r）——预测点的噪声值，dB；

LA（r0）——参照点的噪声值，dB；

r、r0——预测点、参照点到噪声源处的距离，m；

A——户外传播引起的衰减值，dB；

Adiv——几何发散衰减，Adiv=20lg（r/r0），dB；

Aatm——空气吸收引起的衰减，Aatm=a（r-r0）/1000，dB；

Abar——屏障引起的衰减，dB；

Ag——地面效应衰减，dB（计算了屏障衰减后，不再考虑地面效应衰减）；

Amisc——其他多方面原因引起的衰减，dB（0.025dB/m）。

室内声源

首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

式中：Loct,1​为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lwoct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。
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计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

[image: image16.png]| 10““'1:m|
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在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级：

[image: image17.png]Ly2i(T) = Loy (T) — (TL; + 6)




将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：
[image: image18.png]Lo (T)+ 101gS




式中：S为透声面积，m2。

（3）噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为：
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上式中各符号的意义和单位见HJ2.4-2021。
（4）预测结果
根据项目的机械设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界噪声进行预测计算，得到项目运营期厂界噪声级，具体见下图及下表。
[image: image20.png]



图4-1噪声预测图
表4-8噪声源对厂界噪声预测结果一览表单位：dB（A）

预测方位

时段

贡献值（dB(A)）

标准限值（dB(A)）

达标情况

东侧

昼间

16.3
65
达标

南侧

昼间

29.5
65
达标

西侧

昼间

16.4
65
达标

北侧

昼间

21.3
65
达标

项目运行期产生的噪声主要来源于各设备运行时产生的噪声。本项目采取选购低噪声设备，在安装时采取减振、软连接、隔声措施，噪声经过厂区距离衰减后对外环境影响较小，厂界外1m处能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。项目产生的噪声可以被周围环境接受。

4）监测要求
项目运营期间噪声监测要求见下表。
表4-9噪声监测要求一览表

监测点位

监测因子

监测频次

控制标准

厂界外1m各1个

Leq(A)

1次/季度，昼间

满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

四、固体废物

（1）产生情况
本项目运营期产生的固体废物情况如下：
①生活垃圾

项目劳动定员15人，按每人每天产生垃圾0.5kg计算，生活垃圾年产生量为2.7t。厂区设置垃圾收集箱，生活垃圾分类收集，定期由环卫部门清运。

②除尘器收尘
除尘器收尘根据废气核算结果，混凝土物料搅拌工序及各筒仓收尘灰约34.33t/a，回用于生产；料石破碎生产线各工段布袋除尘器收尘总量约为178.45t/a，布袋除尘器收尘集中收集后，外售综合利用。

③废布袋

本项目采用布袋除尘器，布袋每3年更换一次，产生量约1t/3a，更换后的废布袋由厂家回收处置。

④沉淀池沉淀物

冲洗废水经沉淀池沉淀处理，沉淀池沉淀物产生量约为6t/a，沉淀物主要来自生产工序，因此，沉渣可以回用于生产工序，措施可行。

⑤不合格品

根据建设单位提供资料，不合格产品产生量约为1.5t/a，经检验不合格产品重新返回生产工序重新加工。

⑥石粉

根据企业提供资料及物料平衡，本项目石粉产生量为9625.60t/a，石粉集中收集后，外售综合利用。
⑦危险废物

本项目设备中的润滑油循环使用，定期更换，循环使用约1年更换一次，每次更换量约0.1t，则废润滑油年产生量为0.1t，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油属于HW08类危险废物，废物代码为900-214-08，废润滑油采用专用桶装分类收集、暂存；废油桶年产生量为0.1t，属于HW08类危险废物，废物代码为900-249-08，设备维修过程中所产生的废润滑油、废油桶暂存于危险废物贮存库；检修过程中产生的含油抹布、劳保手套统一收集暂存于危险废物贮存库，年产生量为0.01t，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油属于HW49类危险废物，废物代码为900-041-49，设备维修过程中所产生的废润滑油、废油桶、含油抹布、劳保手套暂存于危险废物贮存库，由有资质单位处理；沉淀池及初期雨水收集池中隔油装置收集产生的废油脂年产生量为0.1t，属于HW08类危险废物，废物代码900-210-08，暂存于危险废物贮存库，定期由有资质单位处理。
表4-10项目固体废弃物产生情况一览表

工序/生产线

装置

固体废物名称

固废属性

代码

产生量（t/a）

处置措施

最终去向

工艺

处置量（t/a）

职工生活

/

生活垃圾

生活垃圾

900-099-S64

2.7
垃圾桶收集

2.7
按市政部门要求处置

生产线

混凝土除尘装置

袋式除尘器收尘

一般固废

900-099-S17

34.33
集中收集回用生产

34.33
回收用于生产

料石加工除尘装置
一般固废

900-099-S17

178.45
集中收集外售

178.45

外售综合利用

沉淀池

沉淀池沉淀物

一般固废

900-099-S17

6

集中收集回用生产

6

回收用于生产

布袋除尘器
废布袋
一般固废

900-099-S17

1t/3a
厂家更换

1t/3a
厂家回收处置
不合格品

废混凝土

一般固废

900-099-S17

1.5
重新加工

1.5
回收用于生产
石粉

石粉

一般固废

900-099-S17

9625.60
集中收集外售

9625.60
外售综合利用

设备检修

废润滑油
HW08-900-214-08
0.1
危险废物贮存库暂存后，定期委托有危废处理资质的单位处理

0.1

危险废物贮存库暂存后，定期委托有危废处理资质的单位处理
废油桶
HW08-900-249-08
0.1
0.1

含油抹布、劳保手套
HW49-900-041-49
0.01

0.01
表4-11工程分析中危险废物汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（吨/年）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险特性

污染防治措施

1

废润滑油
HW08
900-214-08

0.1

设备维修

液态

矿物油

矿物油

1年

T、I

危险废物贮存库暂存后委托有危废处理资质的单位处理

2

废油桶

HW08

900-249-08

0.1

设备维修

固态

矿物油

矿物油

1年

T、I

3

含油抹布、劳保手套
HW49
900-041-49
0.01

设备维修

固态

矿物油

矿物油

1年

T、I

4
废油脂
HW08
900-210-08
0.1
废水处理
液态
机油、刹车油、液压油、润滑油、废机油滤芯；废柴油、煤油；废油泥等
机油、刹车油、液压油、润滑油、废机油滤芯；废柴油、煤油；废油泥等
1年
T、I
表4-12建设项目危险废物贮存场所基本情况表

序号
贮存场所名称
危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
位置
建筑面积
贮存能力
贮存周期
1
危险废物贮存库
废润滑油
HW08
900-214-08
厂区北侧
20m2
2t
1个月
2

危险废物贮存库

废油桶

HW08
900-249-08
2t
1个月
3

危险废物贮存库

含油抹布、劳保手套
HW49
900-041-49
2t

1个月

4

危险废物贮存库

废油脂
HW08
900-210-08
2t

1个月

（2）环境管理要求
①生活垃圾
厂区设置垃圾收集桶，生活垃圾分类收集，定期由环卫部门清运。
②一般工业固废
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等相关法律法规的要求，针对项目一般工业固废贮存提出如下要求：

1）混凝土生产线除尘器收尘和沉淀池沉淀物直接回用生产，不在厂区暂存；

2）一般工业固体废物禁止危险废物和生活垃圾混入；

3）本项目石粉密闭储存在生产车间内，料石加工生产线收尘集中收集暂存在石粉暂存间内，外事欧总结和利用，并进行防雨、防渗措施。石粉及除尘器收集粉尘均为固态，不存在溢流现象。

③危险废物

1）危险废物贮存库设置要求

贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置，贮存点应及时清运贮存的危险废物。

本项目设置一间全封闭面积20m2危险废物贮存库，用于储存设备维修维护产生的废润滑油、废油桶，采用专用桶装分类收集、暂存，危险废物贮存库的设置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行隔离、防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散、防渗等措施。

2）一般规定

贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

3）运输过程

危险废物在转运过程中如遇恶劣天气、驾驶人员操作不当或运输车辆行驶部件、装卸系统、安全附件、储运容器的安全性能不好均会造成危险废物的泄漏，对沿线居民和环境质量造成影响。本次环评提出对运输人员加强专业培训、定期对运输车辆进行检修、对储存容器定期检查、配备齐全的安全附件、做好包装外的识别标识等措施，可大大降低危险废物泄漏的风险。

危险废物储运过程中应严格执行《危险废物转移管理办法》、《道路危险废物运输管理规定》、《危险品运输管理规范》、《道路运输危险货物车辆标志》以及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)和《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)等相关规定和要求。根据国家有关危险废物贮运法规要求，采取运输、储存全过程的安全和环保措施。对于危险固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将危险废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃危险废物。
4）委托利用或者处置方式

建设单位在运行投产前，应委托有危险废物处置资质的单位并签订委托协议。

综上所述，本项目产生的固体废物按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，经妥善处理后，处置率达到100%，不会影响周边环境。

五、环境风险
（1）环境风险识别

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，确定本项目风险物质主要为废润滑油。

（2）评价等级的确定

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的有关规定，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价工作等级。

1）危险物质数量与临界量的比值Q

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：
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式中：q1,q2,...,qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1,Q2,...,Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
表4-13建设项目Q值确定表

序号

物质名称

CAS号

最大贮存量（t）

临界量（t）

Q值

1

废润滑油

-

0.1

2500

0.00004
合计

0.00004
根据上表，Q=0.00016<1，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。
（3）环境风险防范措施

各类危险废物应分类存放，定期交由委托单位处置，液体危险废物需由加盖的储存桶收集，危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的管理规定，对贮存点做好防风、防雨、防晒、防渗措施，设有事故槽，以防泄漏后，造成二次污染等，外运过程要防止抛洒泄漏、扬尘等二次污染，企业内部应建立危险废物产生、外运、处置及最终去向的详细台账，按照《危险废物转移联单管理办法》的要求做好危险废物转移联单填报登记工作，危废必须坚持交由资质单位处理，如资质单位在处理能力不能满足的情况下，企业应提前积极寻找其他资质单位并签订协议，不得擅自处理或排放。

项目应根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物，确保危废得到妥善处置。

（4）火灾事故风险防范对策

发生火灾事故时，应迅速撤离事故区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。洒湿冰或冰水冷却。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置，建立风险事故应急对策和预案。

（5）运输过程物料渗漏风险防范对策

原料砂石以及产品等采用载重卡车运输、运输砂石等物料时采用苫布覆盖，水泥采用封闭罐车运输进厂，且运输车辆应按固定且远离敏感点路线行驶，极端天气下应禁止运输。发生泄漏事故时应在安全区域停车，重新完成封闭后方可行驶。

（6）废润滑油渗漏风险防范对策

废润滑油在存储过程中，应从源头控制，定期对设备进行检查，减少跑冒滴漏发生，并在危险废物贮存库配备吸油棉等应急物资，在发生泄漏时，及时围堵转移，禁止用水冲洗，避免污染扩大，将风险降到最低。

强化环保设施检修维护

为确保所有环保设施与生产主体设备同步、稳定、高效运行，杜绝“带病运行”，建立以下制度化、规范化的检修维护体系。为每台环保设备（如除尘器）建立独立的技术档案，包含设计图纸、说明书、安装记录、运行参数、历次检修记录、易损件更换记录等，实现数字化管理。日常巡检与维护。操作人员每班对环保设施运行状态（如风机电流、水泵压力、药剂投加量、密封情况等）进行巡查并记录，进行必要的清洁、紧固、润滑等基础保养。定期预防性检修：根据设备厂家建议和运行经验，制定《年度/季度预防性检修计划》。如定期更换滤袋/滤芯、清理喷头与管道等，避免非常工况的出现。
（8）环境风险评价结论

在采取相应的预防措施，并加强管理后预计项目发生各类事故的机率很小，环境风险影响属于可接受水平。

六、土壤及地下水环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求：地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。
本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，且项目周边不存在土壤环境敏感目标，不需开展土壤及地下水专项评价。
本项目为混凝土制造及料石加工项目，在对厂区地面要求进行防渗硬化后，可以有效防止各类废水下渗对土壤和地下水环境造成污染。

本次评价要求建设单位加强环保措施的运行管理，保证其稳定运行，降低气态污染物的排放，同时加强生产车间维护工作，防止地面出现裂缝等，降低污染物入渗对土壤和地下水环境的影响。

（1）源头控制措施
生活污水排入防渗旱厕定期清掏外运堆肥处理；设备清洗废水经沉淀池沉淀后回用于生产；润滑油存在于生产设备中；生产区进行防渗处理；设备养护维修的废矿物质油暂存危废贮存点，定期交由有资质单位处置。本项目在建设过程中均采取相应防渗措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

（2）分区防渗措施
①重点防渗区

重点防渗区：指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位。对危废贮存点独立封闭，彩钢结构，防渗层至少为1m厚粘土层（K≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，K≤10-10cm/s。防渗技术要求符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关防渗要求。对危险废物贮存库、沉淀池及初期雨水沉淀池采取严格的防渗处理，基础防渗应采用2mm厚高强度聚氯乙烯或大于2mm厚的其它人工防渗材料处理，渗透系数≤10-10cm/s。

②一般防渗区
防渗旱厕采取一般防渗措施。采用抗渗钢纤维混凝土面，层中掺水泥基透结晶型防水剂，其下粘土夯实，单位面积防渗能力达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s，符合《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）一般防渗区要求。

③简单防渗区
除一般防渗区及西侧玉米种植区域以外，厂区内办公室和厂区路面为简单防渗区，采取水泥地面硬化，分区防渗图见附图8。
综上分析，本项目生产不会对项目所在区域的地下水和土壤造成影响。

八、排污口规范化管理
1、排污口规范化内容
根据国家、地方颁布的有关环境保护规定，排气筒、噪声排放源和危险废物临时贮存区等贮存处置场所均应按《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15562.1-1995)要求设立；固体废物贮存(处置)场图形符号按《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)、《环境保护图形标志—固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)及2023修改单设立明显标志。排污口具体标识见表4-14和表4-15。
表4-14环境保护图形符号一览表

序号
标志名称
提示图形符号
警告图形符号
功能说明
1

废气排放口
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表示废气向大气环境排放
2

废水排放口
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表示污水向水体排放
3

一般固体废物
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表示一般固体废物贮存、处置场
4
噪声排放源
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表示噪声向外环境排放

5

危险废物
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表示危险废物贮存、处置场
表4-15环境保护图形标志的性状及颜色

标志名称
性状
背景颜色
图形颜色
警告标志
三角形边框
黄色
黑色
提示标志
正方形边框
绿色
白色
2、排污口的管理
(1)建设单位应在各排污口处设立较明显的排污口标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称。标志牌设置位置应距污染物排放口(源)及固体废物贮存(处置)场或采样点较近且醒目处。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2m。
(2)建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。
(3)建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。
九、排污许可衔接
《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）提出：①做好《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《固定污染源排污许可分类管理名录》的衔接，按照建设项目对环境的影响程度、污染物产生量和排放量，实行统一分类管理。纳入排污许可管理的建设项目，可能造成重大环境影响、应当编制环境影响报告书的，原则上实行排污许可重点管理；可能造成轻度环境影响、应当编制环境影响报告表的，原则上实行排污许可简化管理。②建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理类项目。项目建设单位应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	混凝土搅拌站DA001
	颗粒物
	搅拌过程粉尘经管道收集后进入布袋除尘器处理后通过1根18m高排气筒排放（DA001)
	《水泥工业大气污染物排放标准》（含2025年修改单）（GB4915-2013）表1标准

	
	料石加工生产线DA002
	颗粒物
	颚式破碎及筛分工段粉尘经集气罩+布袋除尘器处理与圆锥破碎及筛分工段粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后，由1根15m高的排气筒排放（DA002）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值要求

	
	筒仓粉尘
	颗粒物
	筒仓粉尘经顶部脉冲布袋除尘器（处理效率为99%）处理后通过仓顶排放口无组织排放
	《水泥工业大气污染物排放标准》（含2025年修改单）（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值

	
	原料卸料及储存过程中粉尘
	颗粒物
	原料堆棚采取整体密闭，设置喷淋装置洒水抑尘
	

	
	上料粉尘
	颗粒物
	上料仓处设置喷淋装置，洒水抑尘上料仓设置喷淋装置处理效率74%
	

	
	运输过程扬尘
	颗粒物
	采用封闭车辆运输，且对厂区进行洒水抑尘，运输过程中避开早晚高峰，减少拥堵导致的尾气排放，进出厂区车辆自动冲洗。
	

	
	皮带输送无组织粉尘
	颗粒物
	采取封闭式输送带（设有侧挡板及上隔板）及皮带输送机采取喷淋措施
	

	
	颚式破碎及筛分工段无组织粉尘
	颗粒物
	采取在车间内定期洒水降尘、生产时封闭门窗等措施
	

	
	圆锥破碎及筛分工段无组织粉尘
	颗粒物
	
	

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、氨氮、SS
	生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥。
	/

	
	生产废水
	SS
	设备清洗废水、初期雨水及运输车冲洗废水全部回用不外排。
	/

	声环境
	生产设备
	噪声
	选用低噪声设备、基础减振、生产车间隔音以及距离衰减等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值

	固体废物
	生活垃圾分类收集，交由环卫部门统一清运。

混凝土生产线除尘器收尘及不合格品回用于生产；废布袋厂家回收处置；沉淀池沉淀物回收用于生产。设备维修过程中所产生的废润滑油、废油桶及含油抹布、劳保手套暂存、沉淀池及初期雨水收集池中隔油装置收集产生的废油脂于危险废物贮存库，由有资质单位处理。

料石加工生产线布袋除尘器收尘集中收集，暂存于石粉暂存间内，密闭储存，外售综合利用。

石粉集中收集，暂存于石粉暂存间内，密闭储存，外售综合利用。

	土壤及地下水

污染防治措施
	重点防渗：危险废物贮存库、沉淀池、初期雨水沉淀池采用重点防渗，防渗层至少为1m厚粘土层（K≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，K≤10-10cm/s。
一般防渗：防渗旱厕一般防渗，防渗等级应满足《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)一般防渗区防渗等级规定：“等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1x10-7cm/s”；工程上可通过抗渗混凝土、土工膜等组合材料实现等效防渗性能。

简单防渗：其他区域简单防渗，采取地面硬化措施（如水泥混凝土硬化）即可，主要功能为防止地表水下渗并满足基础地面使用要求。

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	加强对设备的维修管理，建立严格的防火、防爆制度，建立风险事故应急对策和预案。原料砂石、产品等采用载重卡车运输、运输砂石等物料时采用苫布覆盖，水泥采用封闭罐车运输进厂，且运输车辆应按固定且远离敏感点路线行驶，极端天气下应禁止运输，强化环保设施检修维护，定期检修更换滤袋

	其他环境

管理要求
	根据《固定污染源分类管理名录》（2019年版），本项目属于排污许可登记管理，应及时进行排污许可登记、备案。项目投入运行后应及时完成环境保护验收，按监测计划开展自行监测。

按照相关要求，对废气排污口进行规范化管理，在正确的排放点位设置标识，在一般固体废物储存间设置标识，以便进行规范化管理。


六、结论
	项目符合国家产业政策要求，符合绥化市“生态环境分区管控”及其他环保政策相关规定，选址合理，污染防治措施合理有效，污染物能够达标排放，对周围环境影响较小。在采纳本报告表所提出的污染治理，并在各种污染治理措施落实良好的前提下，从环保角度考虑，本项目建设可行。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	工业粉尘
	/
	/
	/
	8.8128t/a
	/
	8.8128t/a
	+8.8128t/a

	一般工业

固体废物
	袋式除尘器收尘
	/
	/
	/
	212.78t/a
	/
	212.78t/a
	+212.78t/a

	
	沉淀池沉淀物
	/
	/
	/
	6t/a
	/
	6t/a
	+6t/a

	
	废布袋
	/
	/
	/
	1t/3a
	/
	1t/3a
	+1t/3a

	
	不合格品
	/
	/
	/
	1.5t/a
	/
	1.5t/a
	+1.5t/a

	
	石粉
	/
	/
	/
	9625.60t/a
	/
	9625.60t/a
	+9625.60t/a

	危险废物
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	废油桶
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	含油抹布、劳保手套
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图1项目地理位置图
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附图2项目平面布置图
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附图3周围环境图

	[image: image33.jpg]



	[image: image34.jpg]




	厂区东侧（空地）
	厂区南侧（空地）
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	厂区西侧（庆安鑫利达米业有限公司）
	厂区北侧（空地）


附图4评价范围及保护目标图
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附图5本项目与周边企业位置关系图
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附图6运输路线图
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附图7初期雨水收集范围及走向图
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附图8分区防渗图
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附件1营业执照
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附件2用地证明
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附件3生态环境分区管控分析报告
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附件4现状监测报告
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附件5 总量计算说明
一、大气污染物总量计算过程

工业粉尘无组织排放和有组织预测排放总量即为核定量，核定排放总量与预测排放总量一致，即本项目核定排放量为8.8128t/a。

综上，工业粉尘核定排放总量为8.8128t/a。

表1  污染物排放量核算表

	序号
	排放口编号
	污染物
	核算年排放量（t/a）

	1
	DA001
	颗粒物
	0.312

	2
	DA002
	颗粒物
	0.903

	有组织排放总计
	颗粒物
	1.215

	3
	混凝土原料卸料及储存过程中粉尘
	颗粒物
	0.039

	4
	料石原料卸料及储存过程中粉尘
	颗粒物
	0.274

	5
	水泥筒仓粉尘1#
	颗粒物
	0.012

	6
	水泥筒仓粉尘2#
	颗粒物
	0.012

	7
	粉煤灰筒仓粉尘3#
	颗粒物
	0.0054

	8
	粉煤灰筒仓4#
	颗粒物
	0.0054

	9
	混凝土上料粉尘
	颗粒物
	0.494

	10
	料石输送
	颗粒物
	0.355

	11
	颚式破碎工段及筛分未收集粉尘
	颗粒物
	2.25

	12
	圆锥破碎工段及筛分未收集粉尘
	颗粒物
	4.05

	13
	运输粉尘
	颗粒物
	0.101

	无组织排放总计
	颗粒物
	7.5978

	有组织及无组织总排放量
	颗粒物
	8.8128
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