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关于庆安县科磊捷运石材销售有限公司

建设项目环境影响报告表的批复
庆安县科磊捷运石材销售有限公司：

你单位报送的《庆安县科磊捷运石材销售有限公司建设项目环境影响报告表》及该项目《审批申请》已收悉，我局从省专家库中聘请有关专家对报告表进行审查，结合专家审查意见，现批复如下：

基本情况：项目建设性质为新建，建设地点位于黑龙江省绥化市庆安县庆强村龙王庙屯1号(庆安鑫利达米业有限公司东南侧)，厂区西侧为庆安鑫利达米业有限公司，其余三侧均为空地。主要建设内容：本项目拟新建一条料石加工生产线及1条混凝土生产线，配套建设办公楼等辅助工程，不设置食堂及住宿。新建水泥筒仓2座、粉煤灰筒仓2座、封闭式外加剂储罐1座、危险废物贮存库20平方米、初期雨水收集池及库房、车间内新建石粉暂存间。年加工料石共30万吨（部分自用于厂区混凝土生产线），年产商品混凝土10万立方米。项目总投资150万元，环保投资48万元，环保投资占总投资的比例为32%。在认真落实报告表中提出的各项污染防治措施及设施的情况下，我局原则同意该项目建设。
二、项目建设的污染防治措施及管理要求

你单位必须全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施要求，并重点做好以下工作。

加强施工期间的环境管理工作。加强对施工车辆的管理，运输粉状材料的车辆要覆盖篷布，厂区道路定期清理清扫，洒水降尘。施工中使用商品混凝土，厂区不设置混凝土拌和站。避免大风天进行土方作业，并采取洒水、覆盖等措施减少扬尘。建筑材料临时堆放处设置围挡，并定期清扫。场界扬尘要满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准要求。施工废水经收集、沉淀处理后用于场内洒水压尘。施工期生活污水排入临时防渗旱厕，统一收集后定期拉运。合理安排施工时间，夜间（22:00-6:00）禁止施工，选用低噪声设备，采取减振、隔声措施，施工期场界噪声排放要满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准要求。施工生活垃圾由市政部门统一处理，建筑垃圾运至市政指定地点堆存。
落实大气污染防治措施。混凝土搅拌站搅拌过程粉尘经管道收集，经布袋除尘器处理后通过1根18米高排气筒（DA001)排放；水泥及粉煤灰筒仓粉尘经顶部脉冲布袋除尘器（处理效率为99%）处理后，通过仓顶排气筒排放，颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（含2025年修改单）（GB4915-2013）中表1现有与新建企业大气污染物排放限值。原料及成品设置堆棚，堆棚高度6米，原料及成品由苫布遮盖，并设置移动雾炮喷淋装置洒水抑尘；料石皮带输送采取封闭式输送带，皮带输送机采取固定喷淋措施；上料仓设置固定喷淋装置采用洒水抑尘措施；料石加工破碎、筛分工序分别安装集气罩（收集效率85%），收集后的含尘废气经两个布袋除尘器处理后经15米高排气筒排放（DA002），未被集气罩收集的粉尘，采用密闭厂房、仅保留原料、成品以及工作人员进出口，洒水降尘后无组织排放。颗粒物厂界外无组织排放监控点浓度要满足《水泥工业大气污染物排放标准》（含2025年修改单）（GB4915-2013）表3中标准要求。

落实水污染防治措施。项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥。设备清洗和运输车辆清洗废水经沉淀池隔油沉淀后回用于生产，不外排。初期雨水经初期雨水沉淀池隔油沉淀后回用于生产，不外排。

（四）落实噪声污染防治措施。采取有效的隔声、减振、基础降噪等措施，降低噪声污染。运输车辆控制车速，禁止使用超过噪声限值的运输车辆，夜间禁止生产运输工作。运输路线尽可能避开学校、医院、居民区等敏感区域。厂界外1米处噪声要达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求。

（五）落实固体废物污染防治措施。生活垃圾分类收集，交由环卫部门统一清运。混凝土物料搅拌工序及各筒仓收尘灰，回用于生产；除尘器收尘回用生产；料石破碎生产线各工段布袋除尘器收尘集中收集后，与石粉一同外售综合利用；废布袋厂家回收处置；沉淀池沉淀物及不合格品回收用于生产。设备维修过程中所产生的废润滑油、废油桶、含油抹布、劳保手套、隔油装置收集产生的废油脂，均暂存于危险废物贮存库，定期由有资质单位处理。

（六）落实地下水、土壤污染防治措施。项目在建设过程中要采取相应防渗措施，危险废物贮存库、沉淀池、初期雨水沉淀池采用重点防渗，防渗旱厕采取一般防渗，其他区域为简单防渗。
（七）环境风险及保护措施。各类危险废物应分类存放，定期交由委托单位处置，液体危险废物需由加盖的储存桶收集，危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定管理。原料砂石以及产品等运输时要采用苫布覆盖，水泥采用封闭罐车运输进厂，且运输车辆应按固定且远离敏感点路线行驶，极端天气下应禁止运输。铲车等用油由加油站定期配送，不在厂区设置加油储罐。
三、该项目的性质、地点、规模或采用的生产工艺发生重大变化必须报有审批权的环保部门重新审批。
四、纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，办理排污许可。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护措施与主体工程同时设计、施工、投入使用的“三同时”制度，竣工后,建设单位要按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，对配套建设的环境保护设施进行验收。

六、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防护措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，应重新审核。

七、绥化市庆安生态环境保护综合执法队负责该项目生态环境保护事中事后监管。你单位应在接到本批复后3日内，将批复文件及《报告表》送至绥化市庆安生态环境保护综合执法队，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。
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