建设项目生态环境影响报告表

(污染影响类)   
项目名称：庆安县生活垃圾收集转运项目            

建设单位（盖章）：庆安县城市管理综合执法局      

编制日期：      2026年8月                           

中华人民共和国生态环境部制

[image: image53.png]5 | A Pt B
1 1401 AR
2 1401 Ak
3 | 090105 2 PSR ER L Y
4 | 070102 R TR
5 1001 Tolk i
6

1207

AR EUE B






目 录

1一、建设项目基本情况


12二、建设项目工程分析


27三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


33四、主要环境影响和保护措施


58五、环境保护措施监督检查清单


61六、结论


62附表


63附图1 地理位置图


64附图2 厂区平面布置示意图


65附图3 声功能区划图


66附图4 厂区四周现场照片


67附图5 环境影响评价范围图


68附图6 土地利用规划图


69附图7 运输线路图


70附件1统一社会信用代码证书


71附件2 可研批复


74附件3 环境现状监测报告 


78附件4 生态环境分区管控分析报告




一、建设项目基本情况 
	建设项目名称
	庆安县生活垃圾收集转运项目

	项目代码
	2505-231224-04-05-677293

	建设单位联系人
	李济润
	联系方式
	18245520666

	建设地点
	黑龙江省绥化市庆安县东李老德拆迁区域（废弃砖厂道北）

	地理坐标
	（127度32分35.327秒，46度52分43.611秒）

	国民经济

行业类别
	N7820环境卫生管理
	建设项目

行业类别
	四十八、公共设施管理业“105生活垃圾（含餐厨废弃物）转运站”日转运能力150吨及以上的

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	庆安县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	庆发改发〔2026〕48号 

	总投资（万元）
	2453.49
	环保投资（万元）
	75

	环保投资占比（%）
	3.06
	施工工期
	2026年10月-2026年11月

	是否开工建设
	(否：

(是：                     
	用地面积（m2）
	8800

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》 表1专项评价设置原则表，本项目不设置专项评价，具体分析见表1-1。
表 1-1  专项评价设置情况分析一览表

专项设置类别

设置原则

本项目情况

是否需要开展专项评价

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，且厂界外500米范围内也没有环境空气保护目标

否
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目生活污水经市政排水管网进入庆安县污水处理厂处理达标后排放。车辆及箱体清洗废水、设备清洗废水及地面清洗废水排入隔油沉淀池后排放至庆安县污水处理厂处理达标后排放。

垃圾渗滤液和喷淋洗涤塔废水经过渗滤液收集池后采用罐车运往绥化市生活垃圾焚烧厂（绥化市绿能新能源生活垃圾焚烧发电厂）进行统一处理
否
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目不含有有毒有害和易燃易爆危险物质的储量

否
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目生活用水外购，不涉及取水口

否
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不属于海洋工程建设项目

否
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》表1专项评价设置原则表，且本项目不涉及集中式饮用水水源，因此，本项目不需要设置地下水、土壤及噪声等专项评价。

	规划情况
	《黑龙江绥化市城乡固体废弃物治理布局规划》（2019-2035年）

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《黑龙江省绥化市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035年）环境影响报告书》

环评审查机关：绥化市生态环境局
审查文件名称及文号：《关于〈黑龙江省绥化市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035年）环境影响报告书〉的审查意见》（绥环审〔2025〕84号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	与《黑龙江绥化市城乡固体废弃物治理布局规划》（2019-2035年）及《黑龙江省绥化市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035年）环境影响报告书》符合性分析
（二）规划范围及期限

规划范围：绥化市区、肇东、安达、海伦、绥棱、青冈、庆安、兰西、望奎、明水10县（市、区）城区、乡镇、村，以及辖区内农场、林业局。

规划年限：2019-2035；规划基准年：2017年；近期：2019-2020年；中期：2021-2025年；远期：2026-2035年。

(三)发展思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中全会及全国生态环境保护大会精神，全面落实绿色发展理念，整治城乡固体废弃物，加快补齐绥化环境基础设施短板，采取“政府扶持、企业运营、社会参与”的组织方式，按照“源头减量、过程控制、末端治理、空间平衡”发展思路，加快形成“无害化、减量化、资源化、可持续化”的固体废弃物分类、收集、转运、处理、利用体系，推动形成绿色发展方式和生活方式，持续推进固体废物源头减量和资源化利用，将固体废物环境影响降至最低，不断改善城乡人居环境，实现绥化水清、岸绿、村美、民富。

(六)分类标准及方式

鉴于绥化市垃圾卫生填埋设施较多，宜按照国家《生活垃圾分类制度实施方案》，将城镇生活垃圾分为4类：可回收垃圾、易腐垃圾、有害垃圾、其他垃圾；农村生活垃圾分为4类：可回收物、可堆肥垃圾、有害垃圾、其他垃圾。

（八）垃圾分类设施规划

3）转运站设置。分类转运站服务半径不小于20km，每个区县（未建设处理设施的）设置不少于1座，临近垃圾集中处理设施20km内的区域不设置转运站，且不宜设置在繁华地区、人流密集区。转运站分为生活垃圾转运区、可回收垃圾调配区，易腐垃圾直接进入餐厨垃圾处理厂，有害垃圾直接进入危险废物安全贮存区。

4）分类流向。生活垃圾经分类后，最终实现无害化处理和资源化利用。生活垃圾进入县（市）生活垃圾焚烧厂或卫生填埋场进行处理；有害垃圾由危险废物处置企业专业处置。

符合性分析：

本项目位于黑龙江省绥化市庆安县东李老德拆迁区域（废弃砖厂道北），将生活垃圾转运至绥化市生活垃圾焚烧厂进行焚烧处理，绥化市生活垃圾焚烧厂位于本项目西南方向，生活垃圾转运车辆的运输距离约为60公里。生活垃圾日转运规模为185t，生活垃圾转运站为中型Ⅲ类转运站。综上所述，本项目建设符合《黑龙江绥化市城乡固体废弃物治理布局规划》（2019-2035年）及《黑龙江省绥化市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035年）环境影响报告书》中的相关内容。

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性 
根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于鼓励类 四十二、环境保护与资源节约综合利用-3．城镇污水垃圾处理：高效、低能耗污水处理与再生技术开发，城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程，餐厨废弃物资源化利用技术开发及设施建设，垃圾分类技术、设备、设施，城镇、农村分布式小型化有机垃圾处理技术开发，污水处理厂污泥协同处置工程。符合产业政策要求。

项目所用设备无《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类中生产装置设备、淘汰类中落后生产工艺装备。项目所用设备无《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）中淘汰落后生产工艺装备，项目符合国家产业政策及有关部门的相关行业规定。 
2.与《庆安县国土空间总体规划》（2021-2035）符合性分析

根据《庆安县国土空间总体规划（2021-2035年）》第七章基础设施体系，提出统筹布局垃圾处理等市政基础设施，健全城乡生活垃圾收运处置体系，推进城乡环卫一体化建设，提升城乡人居环境，实现城镇生活垃圾无害化处置，补齐乡镇环卫基础设施短板。规划要求环卫设施布局兼顾县城、乡镇，完善收集‑转运‑处置链条；设施选址避让永久基本农田、生态保护红线，节约集约利用建设用地，落实国土空间用途管制。

本项目为生活垃圾转运站，属于城乡市政环卫基础设施；不占用生态保护红线、不占用永久基本农田；选址交通条件良好，便于生活垃圾收集运输；完善片区生活垃圾中转环节，垃圾压缩转运后送至庆安县生活垃圾处置设施无害化处理。本项目与《庆安县国土空间总体规划（2021-2035年）》相符。

3.生态环境分区管控符合性分析
本项目位于黑龙江省绥化市庆安县东李老德拆迁区域（废弃砖厂道北），根据《庆安县生活垃圾收集转运项目生态环境分区管控分析报告》，在结合本项目生产工艺、排污状况和区域环境及环境质量现状进行调查的基础上，本项目符合性分析如下：
1）生态保护红线

本项目位于黑龙江省绥化市庆安县东李老德拆迁区域（废弃砖厂道北），选址位置处无自然保护区、风景旅游区、文物保护区及珍稀动物保护区等敏感因素。根据黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台出具的生态环境分区管控分析报告，本项目不在绥化市生态保护红线区，项目所在区不涉及自然保护区、地质公园、风景名胜区、森林公园、水产种质资源保护区、饮用水水源保护区、湿地公园和一级国家级公益生态林等生态保护红线区域，符合生态保护红线要求。综合上述分析，本项目建设符合生态保护红线要求。

2）环境质量底线

根据生态环境分区管控分析报告，本项目处于大气环境受体敏感重点管控区及其他区域。

①大气环境
本项目位于绥化市。根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》可知，本项目所在区域属于环境空气质量不达标区域。

转运用房设1套负压抽风系统，系统采用两段式污染空气处理法，一段采用降尘，二段采用微生物分解除臭。降尘系统设在卸料口处，垃圾转运车倾倒过程启动喷淋除尘，恶臭气体经负压系统后通过负压抽风除尘除臭系统处理后经15m高排气筒排放。氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准要求；颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。可被大气环境所接受，符合环境质量底线要求。

②水环境

本项目涉及的地表水体为格木克河，属于呼兰河一级支流，根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，绥化市地表水国家考核断面共10个，Ⅰ~Ⅲ类水质比例为80.0%。无劣V类水质断面。本项目生活污水经市政排水管网进入庆安县污水处理厂处理达标后排放。车辆及箱体清洗废水、设备清洗废水及地面清洗废水排入隔油沉淀池后排放至庆安县污水处理厂处理达标后排放。垃圾渗滤液和喷淋洗涤塔废水经过渗滤液收集池后采用罐车运往绥化市生活垃圾焚烧厂（绥化市绿能新能源生活垃圾焚烧发电厂）进行统一处理。本项目属于地下水一般管控区，本项目为生活垃圾转运站项目，不属于重点项目，不会对地下水产生影响。
③土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，本项目为生活垃圾转运站项目，项目采取“分区防渗”的原则，生活垃圾转运用房、危废贮存点、渗滤液收集池、隔油池为重点防渗区，车库以及机修车间为一般防渗区。池体内刷防腐蚀涂料，池壁刷防水防渗材料，隔油池底铺设防渗膜，渗透系数≤10-10cm/s。本项目不属于需考虑大气沉降影响的行业，且项目不涉及地面漫流等。项目产生的固体废物进行合理处置，处置率为100%。本项目不会对区域土壤环境质量底线造成冲击，符合土壤环境一般管控区管控要求。
3）资源利用上线符合性

根据生态环境分区管控分析报告，本项目处于自然资源一般管控区。本项目用水由市政供水管网提供。项目位于庆安县东李老德拆迁区域（废弃砖厂道北），占地类型为工业用地，符合土地资源利用要求。项目在运营过程中消耗一定量的电资源、水资源，但资源消耗量相对于区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。

4）生态环境准入清单

本项目位于黑龙江省绥化市庆安县东李老德拆迁区域（废弃砖厂道北），根据黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台出具的《庆安县生活垃圾收集转运项目生态环境分区管控分析报告》，本项目位于重点管控单元。根据《黑龙江省生态环境分区管控应用技术指南环境影响评价》中相关规定：“环评文件中涉及‘三线一单’生态环境分区管控符合性分析采取‘一图一表一说明’的表达方式”。具体分析如下。

1）一图

根据《庆安县生活垃圾收集转运项目生态环境分区管控分析报告》，本项目与环境管控单元叠加图如下：
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图1-1  本项目与环境管控单元叠加图

2）一表

根据《庆安县生活垃圾收集转运项目生态环境分区管控分析报告》，本项目与环境管控单元符合性分析见下表。

表1-2   与绥化市环境管控单元符合性分析

环境管控单元编码

环境管控单元名称

管控单元类别

管控要求
符合性

ZH23122420002

庆安县城镇空间

重点管控单元

空间布局约束

执行 1.严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。2.禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。

1.本项目不涉及危险化学品2.本项目不涉及畜禽养殖。
污染物排放管控

执行：加快65t/h以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。

本项目不涉及锅炉建设
环境风险防控

执行化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“邻避”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸1公里范围内布局化工园区。

本项目不属于化工企业，不执行化工园区所涉及的要求
资源开发效率要求

执行1.推进污水再生利用设施建设。2.公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。

本项目废水拉运至污水处理厂处理后排放
3）一说明
庆安县生活垃圾收集转运项目位置涉及绥化市庆安县；项目占地总面积小于0.01平方公里。与生态保护红线交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与自然保护地整合优化方案数据交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与自然保护地（现状管理数据）交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与饮用水水源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与国家级水产种质资源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与环境管控单元优先保护单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与重点管控单元交集面积为小于0.01平方公里，占项目占地面积的100.00%；一般管控单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与地下水环境优先保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与地下水环境重点管控区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%，与地下水环境一般管控区交集面积为小于0.01平方公里，占项目占地面积的100.00%。综上，本项目选址位于黑龙江省绥化市庆安县内，各项污染物均可达标排放，本项目建设对周围环境影响较小。
4.与《黑龙江省大气污染防治条例》的符合性分析

根据《黑龙江省大气污染防治条例》中“第十一条向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当配套建设大气污染防治设施。配套建设的大气污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，不得擅自拆除或者闲置。”
本项目转运用房设1套负压抽风系统，系统采用两段式污染空气处理法，一段采用降尘，二段采用微生物分解除臭。降尘系统设在卸料口处，垃圾转运车倾倒过程启动喷淋除尘，恶臭气体经负压系统后通过负压抽风除尘除臭系统处理后经15m高排气筒排放。颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值；氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2排放标准值及厂界无组织排放浓度限值，对周边环境影响不大；冬季采用电取暖，不排放废气；符合《黑龙江省大气污染防治条例》的相关要求。
5.与《黑龙江省黑土地保护利用条例》符合性分析

第十五条经依法批准非农业建设占用耕地的，由占用耕地的单位或者个人负责开垦与所占用耕地的数量和质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当按照省有关规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。开垦耕地产生的费用作为建设成本，列入建设项目总投资或者生产成本。

本项目位于黑龙江省绥化市庆安县东李老德拆迁区域（废弃砖厂道北），项目位置已取得建设项目用地预审意见的复函，建设单位正办理土地相关手续，手续办理完成后进行开工建设。本项目建设符合《黑龙江省黑土地保护利用条例》要求。

6.与《生活垃圾转运站技术规范》 (CJJ-T47-2016)相符性分析

《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T47-2016）对垃圾中转站的建设在选址等方面提出了相关要求，本项目与《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T47-2016）的符合性分析详见表1-3。

表 1-3 转运站用地指标

类型

设计转运量（t/d）

用地面积（m2）

与相邻建筑物间距（m）

绿化隔离带宽度（m）

大型

Ⅰ类

≥1000，≤3000

≥15000，≤30000

≥30

5-10

Ⅱ类

≥450，＜1000

≥10000，＜15000

≥20

中型

Ⅲ类

≥150，＜450

≥4000，＜10000

≥15

小型

Ⅳ类

≥50，＜150

≥1000，＜4000

≥10

≥3

Ⅴ类

＜50

≥500，＜1000

≥8

转运站生活垃圾日转运规模为185t，占地面积8800m2，相邻建筑物距离为20m，绿化隔离带8m，隔离带设置2行乔木和1行灌木绿篱，行间距2.0~2.5m。由上表可知，本项目属于中型Ⅲ类生活垃圾转运站。
表 1-4 与技术规范相关要求相符性分析

文号

要求

本项目情况

符合性

《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T47-2016）

符合城市总体规划和环境卫生专业规划的要求，设在交通便利，易安排清运线路的地方；满足供水、供电、污水排放的要求 
项目位于庆安县东李老德拆迁区域（废弃砖厂道北），项目用地符合土地利用总体规划和城市总体规划。本项目东侧为预留建筑垃圾转运调配场，南侧隔东商业街（城市次干路）为空地，西侧为空地，北侧为空地，交通便利，满足供水、供电、污水排放的要求。

符合

转运站不应设在下列地区：大型商场、影剧院出入口等繁华地段；邻近学校、餐饮店等群众日常生活聚集场所。

本项目评价范围内无上述敏感目标分布。

符合

与相邻建筑的距离不得低于15m

项目距离最近的建筑物为北侧25m处

符合

转运站应结合垃圾转运单元的工艺设计，强化在装卸垃圾等关键位置的通风、降尘、除臭措施；大中型转运站应设置独立的抽排风/除臭系统。 

转运用房设1套负压抽风系统，系统采用两段式污染空气处理法，一段采用降尘，二段采用微生物分解除臭。降尘系统设在卸料口处，垃圾转运车倾倒过程启动喷淋除尘，恶臭气体经负压系统后通过负压抽风除尘除臭系统处理后经15m高排气筒排放。

符合

配套的运输车辆必须有良好的整体密封性能。

垃圾转运站运输车辆采用密闭式集装箱，有较好的密闭性。

符合

转运作业区应置于站区主导风向的下风向；转运车间及卸、装料工位宜布置在场区内远离邻近的建筑物的一侧。

本项目转运车间及卸、装料工位宜布置在场区内尽可能远离邻近的建筑物的一侧。

符合

转运站应根据所在地区水环境质量要求和污水收集、处理系统等具体条件和拉运转运工艺，确定污水排放、处理形式。并应符合国家现行有关标准及当地环境保护部门的要求。

本项目生活污水经市政排水管网进入庆安县污水处理厂处理达标后排放。车辆及箱体清洗废水、设备清洗废水及地面清洗废水排入隔油沉淀池后排放至庆安县污水处理厂处理达标后排放。垃圾渗滤液和喷淋洗涤塔废水经过渗滤液收集池后采用罐车运往绥化市生活垃圾焚烧厂（绥化市绿能新能源生活垃圾焚烧发电厂）进行统一处理。生活污水、生产废水均可得到妥善处理，符合国家现行有关标准及当地环境保护部门的要求。
符合

与其他建设项目一样，转运站建设同样必须遵循“三同时”原则。

本项目严格遵循“三同时”原则。

符合

转运站周边应设置绿化隔离带，大、中型转运站隔离带宽度宜为5m~10m，小型转运站隔离带宽度不宜小于3m。

本项目为中型Ⅲ类生活垃圾转运站，建设8m的绿化隔离带。

符合

转运站绿地率宜为20%~30%，中型以上（含中型）转运站应取上限值。

本项目为中型转运站，本项目占地面积为8800m2，绿化面积为2640m2，设计绿化率为30%。

符合

7.选址合理性分析

项目位于庆安县东李老德拆迁区域（废弃砖厂道北），项目东侧为预留建筑垃圾转运调配场，南侧隔东商业街（城市次干路）为空地，西侧为空地，北侧为空地。厂区北侧20m处为闲置房屋，距离项目最近的敏感点是厂区南侧250m处的龙王庙村。距离本项目最近的水源地位于厂区东侧3.3km处的丰收乡丰田村。项目所在位置为原居民住宅区，现已拆迁。项目所在区域不存在原有污染情况。项目区域主导风向为南风，敏感点位于本项目上风向，影响较小。厂区东侧布置生活垃圾转运用房，南侧布置门卫，西北侧布置计量间，东侧布置车库，四周设置绿化带。压缩车间外50m范围内无新建敏感建筑。厂区南侧边界设置主出入口1个，建筑物间距满足车辆通行、生产作业、建筑防火要求，项目总体布局合理，厂外交通便利，便于原辅材料和压缩后垃圾的运送。且项目选址500米范围内无国家、省、市级自然保护区，无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地、地表水等特殊敏感区，无重要旅游景点，交通十分便利，有利于本项目的建设。
本项目在落实本报告表所提出的各项污染措施的前提下，本项目所排放污染物均可达标排放，对外环境影响较小，可以被周围环境所接受，从环保的角度分析本项目的选址是合理的。
8.与《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划(2019-2035年)(生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾中期项目修订版)》的符合性分析
《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划(2019-2035年)(生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾中期项目修订版)》“5.6 布局规划5.6.1 布局原则及要求1.新建生活垃圾处理设施原则上应采用焚烧和资源化利用等工艺，并优先考虑纳入“静脉产业园”，经济服务半径为50km。2.统筹城乡生活垃圾无害化处理设施建设，推广生活垃圾处理设施的统建共享，鼓励跨行政区域进行建设，促进城乡生活垃圾一体化处理。3.乡村生活垃圾优先采用村收集、乡（镇）转运、县（市）集中处理的模式进行治理；不具备转运条件的建制镇和乡村，建议采用符合环保标准的一体化处理设施进行治理。5.注重既有设施与新建设施服务年限的衔接，对中远期达到使用年限的卫生填埋场，提前规划并采取焚烧和资源化利用等工艺新建处理设施。6.结合实际，优先选择技术成熟、成本低、易实施的方式对存量垃圾进行治理。8.本城区或区域经济统筹垃圾产生量在300吨/日以上。5.6.2选址条件依据《城市生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》《生活垃圾焚烧污染控制标准》《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》等相应规范，各地的垃圾焚烧发电厂址选择基本要求是：1.满足城市总体规划、环境卫生专项规划以及国家现行有关标准的规定，与周围环境相协调；2.靠近服务区域，运距应经济合理，符合经济运输要求，有效降低运输成本；3.市政设施较为齐全，充分利用已有的市政基础设施，减少工程投资费用；4.避免选择在生态资源、地面水系、机场、文化遗址、风景区等敏感的区域；5.有足够的用地面积，动迁少，尽可能少占或不占耕地，征地费用低；6.满足水文地质条件，不受自然灾害的威胁；7.有可靠的电力供应，应满足电力上网要求”。
本项目为生活垃圾转运站项目，生活垃圾日转运规模为185t。垃圾压缩转运站服务范围主要为庆安县全县，包括庆安镇和周边乡镇。项目位于庆安县东李老德拆迁区域，距离服务区域较近，运输距离合理。项目占用地为已拆迁区域，不占用住宅及耕地，项目区域水源及电力供应稳定充足，综上所述，本项目建设符合《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划(2019-2035年)(生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾中期项目修订版)》中相关要求。



二、建设项目工程分析


施工废水
	沉淀池、防渗旱厕
	2


		固废
	生活垃圾、施工垃圾集中收集，外运处置
	2


		噪声
	隔声设备，减振装置
	2


	运营期

	废气治理
	负压抽风除尘除臭系统+15m高排气筒；空间喷淋除臭系统
	40


		废水治理
	隔油沉淀池、初期雨水收集池、消防水池、渗滤液收集池
	10


选用低噪声设备、隔声、基
	础减振
	3


		防渗措施
	生活垃圾转运用房、危险废物贮存点、渗滤液收集池、应急事故池、隔油池等为重点防渗区，采用2mm厚的高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。车库为一般防渗区采用抗渗混凝土铺设，防渗技术满足等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求，其余区域作为简单防渗区。渗滤液收集池周围设置围堰防止渗滤液泄漏，围堰内部地面做重点防渗，将渗滤液全部截留在围堰内，杜绝渗滤液外溢、渗漏污染土壤及地下水；围堰与地面防渗层完整衔接，无裂缝缝隙。
	5


		其他
	各项环保设施运行维护费用

	4


			环境管理及监测费用

	5


	合计

	75


	
	


生活污水
		COD、BOD5、SS

	
		噪声污染源

	施工机械

	施工噪声

	施工区、环境敏感点


		固体废物

	建筑垃圾

	建筑渣土

	区内环境


			生活垃圾

	生活垃圾

	
	运营期

	大气污染源

	设备转运站房产生的废气

	NH3、H2S、臭气浓度、颗粒物

	大气环境

		废水污染源

	生活污水

	COD、BOD5、氨氮、SS

	地表水环境


			生产废水

	COD、BOD5、氨氮、SS、石油类

	
		噪声污染源

	机械设备噪声
	设备噪声

	区内环境


		固体废物

	职工

	生活垃圾

	区内环境


			隔油沉淀池
	隔油沉淀池污泥、隔油沉淀池废油污

	
			负压抽风除尘除臭系统

	废填料、洗涤塔泥沙
	
			机械维修

	废矿物油
	

	
	

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，无原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1.环境空气质量现状

（1）基本污染物环境质量现状

本项目位于绥化市。根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，绥化市空气质量级别未达二级标准，达标天数为307天(84.3%)。PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per和O3-8h-90per年均浓度分别为38µg/m3、54µg/m3、6µg/m3、19µg/m3、1.1mg/m3和119µg/m3。具体数据见下表。 

表3-1  区域空气质量现状评价表

污染物

年度评价指标

现状浓度

(μg/m3)

标准值

(μg/m3)

占标率

（%）

达标情况

SO2
年平均质量浓度

6
60

10.00
达标

NO2
年平均质量浓度

19
40

47.50
达标

PM10
年平均质量浓度

54
60
90.00
达标

PM2.5
年平均质量浓度

38
30
126.70
超标

CO

第95百分位数日平均质量浓度

1100
4000

27.50
达标

O3
第90百分位数8h平均质量浓度

119
160

74.38
达标

根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》可知，本项目所在区域属于环境空气质量不达标区域。
（2）其他污染物环境质量现状  
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。 

为了解工程所在区域环境空气中特征污染因子质量现状，评价期间委托黑龙江正一环保检测有限公司于2026年7月6日至2026年7月8日对项目所在区域大气环境质量进行了监测，监测点位于当季主导风向下风向。 
①监测时间和频次

监测时间为2026年7月6日至2026年7月8日，连续监测3天，TSP取日均值。

②补充监测点布设

表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 
监测点名称

监测点坐标/°

相对厂址方位

相对厂界距离/m

监测时间

监测因子

东经

北纬

1#主导风向下风向

127.54650464
46.88210396
NE
400
2026年7月6日起至2026年7月8日

TSP

[image: image7.png]
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图3-1 监测点位图

③补充监测结果

补充监测结果详见表3-3。

表3-3 其他污染物环境质量现状监测结果表

监测点位

监测点坐标/°
污染物

平均时间

评价标准（μg/m3）

监测浓度范围（μg/m3）

最大浓度占标率%

超标率%

达标情况

经纬
纬度
环境空气监测点位
127.54650464
46.88210396
TSP

24小时

300

257-273
91
0

达标

注：“L”-低于检出限浓度。 
从现状监测结果显示，项目所在区域环境空气中TSP24h平均值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中二级标准的要求，项目所在区域环境空气质量良好。
2.地表水环境质量现状 
本项目涉及的地表水体为格木克河，属于呼兰河一级支流，呼兰河属于黑龙江绥化段根据《全国重要江河湖泊水功能区划》（2011-2030），执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，绥化市地表水国家考核断面共10个，Ⅰ~Ⅲ类水质比例为80.0%。无劣V类水质断面，水质状况为良好，同比无明显变化。

3.声环境质量现状

根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，全省城市昼间达标率为92.9%，夜间达标率为91.3%，达到84.5%的要求。全省13个城市中昼间达标率最高的为黑河，最低的为鸡西，低于全省平均达标率的为鸡西、大兴安岭、七台河、齐齐哈尔、双鸭山和牡丹江；夜间达标率最高的为黑河，最低的为绥化，低于全省平均达标率的为绥化、哈尔滨、大兴安岭、齐齐哈尔和七台河；夜间达标率未达到84.5%要求的为绥化。

本项目位于黑龙江省绥化市庆安县东李老德拆迁区域（废弃砖厂道北），根据声环境功能区划可知，本项目所在地属于2类声功能区，本项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，无需开展声环境质量调查。
4.地下水环境现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A，本建设项目垃圾压缩站属于U城市基础设施及房地产--148、生活垃圾转运站，报告表类别，Ⅳ类建设项目，根据导则，建设项目不开展地下水环境影响评价。

根据区域水文地质资料，500米范围无地下水保护目标及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。且本项目对可能造成地下水污染的渗滤液收集池等区域采取了完善的防渗防腐等措施，不会对地下水环境造成污染。因此，不开展地下水环境质量现状调查。

5.土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》本项目不针对土壤环境进行环境质量现状调查。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查。

本项目所属行业类别为生活垃圾转运行业，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表，本项目属于环境和公共设施管理业-其他，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，按照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表4污染影响评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。且本项目对可能造成地下水污染的渗滤液收集池等区域采取了完善的防渗防腐等措施，不会对土壤环境造成污染。因此，不开展土壤环境质量现状调查。

6.生态环境现状

本项目占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。

7.地磁辐射、地下水、土壤环境等

本项目不涉及电磁辐射，不存在土壤、地下水环境污染途径，不针对上述环境要素开展现状调查、监测与评价工作。

	环境

保护

目标
	1.大气环境保护目标

厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区。大气环境保护目标见下表。
表 3-4 本项目大气环境保护目标一览表

名称
坐标
保护对象
保护内容
环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

经度
纬度
龙王庙
127.5418202

46.87542345

农村人群集中区
居民
二类区
S
250
2.声环境保护目标

根据现场调查，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

3.地下水环境保护目标 
庆安县丰收乡丰田村饮用水水源地，2012年建井，水源井位置127°34’55.96”，46°54’16.08”。服务范围：丰田村李老德，王宽，王菜园子、王月、何家窝棚、姜万海、于福、丰年村郑文举、王殿、张十三、王乃珠；方公屯、柳秧子。井深68m，位于本项目东侧3.3km处。

厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4.生态环境保护目标

本项目占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标。 

	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 

表3-5 施工期大气污染物排放标准
时期

污染物

标准值mg/m3
执行标准

施工期

颗粒物

1.0

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值

本项目运营期产生的有组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值；无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
表3-6运行期颗粒物排放标准

污染物
最高允许排放浓度mg/m3
最高允许排放速率，kg/h
无组织排放监控浓度限值

排气筒高度
二级
监控点
浓度mg/m3
颗粒物

120 

15
3.5

周界外浓度最高点
1.0

项目运营期有组织排放氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准限值15m高排气筒对应排放速率的要求；厂界氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准。各项标准数值见表3-7。
表3-7恶臭污染物排放标准

污染因子

标准值

标准来源

硫化氢

H=15m，0.33kg/h

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2二级标准

氨

H=15m，4.9kg/h

臭气浓度

H=15m，2000（无量纲）

硫化氢

0.06mg/m3
厂界浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准
氨

1.5mg/m3
臭气浓度

20（无量纲）

2、废水排放标准 
本项目喷淋塔排水和渗滤液处理后出水水质执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表4标准值，见表3-8。
表3-8  生活垃圾填埋场水污染物排放质量浓度限值(单位：mg/L)

序号

项目

排放质量浓度限值

1

色度

≤64
2

CODcr

≤500

3

BOD5
≤350

4

悬浮物

≤400

5

总氮

≤70
6

氨氮

≤45
本项目运营期生活污水、车辆及箱体清洗废水、设备清洗废水、地面清洗废水和初期雨水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及庆安污水处理厂进水指标从严执行。 
表3-9《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

污染源

污染物

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

庆安污水处理厂进水标准
生活污水、车辆及箱体清洗废水、设备清洗废水、地面清洗废水、初期雨水
pH值

6-9

/
悬浮物

≤400mg/L

≤300
化学需氧量

≤500mg/L

≤400
生化需氧量

≤300mg/L

≤200
氨氮

/ 
≤45
3、噪声

施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），详见表3-10。
表3-10 建筑施工场界噪声限值

昼间dB(A)

夜间dB(A)

70

55

运营期南侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准的要求。其余三侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准的要求，详见表3-11。
表3-11 工业企业厂界噪声限值

类别

昼间dB(A)
夜间dB(A)
2

60

50

4
70
55
5、固体废物

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。


	总量

控制

指标
	在满足浓度达标的前提下，实行总量控制。本项目建成后，总量控制指标如下表。本项目无大气污染总量控制指标。

表3-12   总量控制指标   单位：t/a 

染物项目

污染物

本项目排放量

废水

COD

1.603
氨氮

0.163



主要环境影响和保护措施
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期环

境保
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	1.施工期大气环境保护措施

为最大限度避免和减轻施工扬尘的影响，本评价对施工噪声的控制提出以下要求和建议：

（1）建设工程施工方案中必须有防止泄漏遗撒污染环境的具体措施，编制防止扬尘的操作规范，其中应包括施工现场合理布局，建筑材料堆存，对易起尘物料实行库存或加盖苫布，运输车辆要完好、装载不宜过满、对易起尘物料加盖篷布、控制车速、减少卸料落差等内容；

（2）建设工程施工现场场地必须进行硬化处理，条件允许应采取混凝土地坪；工地出口处要设置冲洗车轮的设施，确保出入工地的车辆车轮不带泥土；

（3）建设工程施工现场必须设立垃圾站，并及时回收、清运垃圾及工程废土；高处工程垃圾应用容器垂直清运，严禁凌空抛洒及乱倒乱卸；

（4）建立洒水清扫制度，指定专人负责洒水和清扫工作；

（5）建筑工地必须使用预拌混凝土，禁止现场搅拌，禁止现场消化石灰、拌和成土或其他有严重粉尘污染的作业；

（6）建筑工地建筑施工外脚手架一律采用密目网围护；

（7）建筑工地四周围挡必须齐全，并按有关规定进行设置；

（8）当出现4级及以上风力天气情况时禁止进行土方施工，并做好遮掩工作。

经上述治理后，施工期产生的扬尘将得到有效地控制，场界外可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的颗粒物无组织排放监控浓度限值1mg/m3（周界外浓度最高点），可被周围环境所接受。

2.施工期水环境保护措施

本项目产生的废水主要包括施工时产生的施工废水和生活污水。

（1）施工废水

施工废水主要产生于混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。此外，施工作业使用的燃油动力机械在维护和冲洗时，将产生含少量悬浮物和石油类等污染物的废水。这类废水排放量不大，废水中污染物主要是SS、COD等。项目修建沉淀池，经沉淀池处理后的施工废水用于施工场地的洒水降尘，因此基本不产生弃水，对周围水环境质量的影响不大。

（2）生活污水

施工期生活污水主要污染物为BOD、COD、氨氮等，施工人员生活污水集中收集，防渗旱厕定期清掏。

3.施工期固体废物污染防治措施

本项目施工期产生的固体废物主要来源于开挖土方、建筑施工中的废物如废建材、废钢材等。
建筑垃圾运至专门的建筑垃圾堆放场，对砖块瓦砾等废物，可采用一般堆放方法处理，对可再利用的废料，应进行回收利用，以节省资源。多余废弃的砂、砾石可结合修路利用，产生的钢筋边角料可回收，对周围环境影响较小。
本项目施工人员产生的生活垃圾定点袋装后交由市政部门统一处理，不对外随意排放，对当地环境基本无影响。
经过以上措施处理后，本项目施工期固体废物对环境的影响较小。

4.施工期声环境保护措施

拟建项目施工过程中主要产生噪声的施工机械有推土机、装载机、挖掘机，根据拟建项目所在区域环境敏感点情况和受影响的程度，建设单位应针对以上具体影响情况，采取以下防护措施来减轻噪声和振动的影响：

（1）用低噪声设备，加强设备的维护与管理。可固定的机械设备如空压机、电锯等安置在施工场地临时房间内，房屋内设吸声材料，降低噪声，使其向周围生活环境排放低建筑噪声，符合国家规定的建筑施工场界噪声限值；

（2）禁止在噪声敏感建筑物集中区域内的施工中采用人工打桩、气打桩、搅拌混凝土、联络性鸣笛等施工方式；

（3）除抢修、抢险作业外，不得在夜间进行噪声污染的施工作业。确需夜间施工作业的，必须提前3日向当地环保行政主管部门提出申请，经审核批准后，方可施工，并由建设单位公告当地居民；

（4）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小；

（5）合理安排施工时间，要求施工单位严格遵守环保部门规定，合理安排施工时间，除工程必须外，严禁在22:00-6:00期间施工。

经上述治理后，施工期产生的噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准要求，施工期对环境敏感目标的影响较小。

	运营
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	1.废气

（1）本项目废气污染源强及治理设施详情见表4-1。

表4-1  废气产污节点及污染治理设施一览表
工序
产污环节

污染物种类
排放方式
污染防治设施
污染防治设施名称
处理能力m3/h
收集效率

治理工艺去除效率（%）
是否为可行性技术
生活垃圾转运用房
卸料、压缩
氨
有组织排放

负压抽风除尘除臭系统+15m排气筒
6000
90
61
是
硫化氢
72
颗粒物
75
氨
无组织排放

空间喷淋除臭
-
50
硫化氢
-
60
颗粒物
-
60
表4-2废气污染物产生情况一览表
装置

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

核算方法

废气产生量 m3/h

浓度/（mg/m3）

速率/(kg/h)

产生量/(t/a)

工艺

效率%

核算方法

排放浓度/（mg/m3）

排放速率/(kg/h)

排放量/(t/a)

排放时间（h）

生活垃圾转运用房

排气筒

氨

产污系数法
6000
233.3
1.40
4.09
负压抽风除尘除臭系统+15m排气筒
61
物料衡算法
81.7
0.49
1.44
2920

硫化氢

23.3
0.14
0.42
72
6.67
0.04
0.11
颗粒物

461.7
2.77
8.10
75
103
0.62
1.82
生活垃圾转运用房

无组织

氨

物料衡算法
/

/

0.41
空间喷淋除臭
50
物料衡算法
/

/

0.21
2920

硫化氢

/

0.04
60
/

0.02
颗粒物

/

0.81
60
/

0.32
本项目营运期间产生废气主要包括垃圾转运站卸料、压缩废气及汽车尾气。
①废气

卸料、压缩废气：
本项目废气主要产生在转运用房，本项目污染物主要为颗粒物、NH3、H2S、臭气浓度。转运用房卸料口处设有降尘系统，卸料完成后卸料口封闭，卸料口废气产生量较小；卸料后垃圾进入压缩机，在密闭的压缩机间内进行压缩，压缩过程产生的废气量较大。转运用房设1套负压抽风系统，系统采用两段式污染空气处理法，一段采用降尘，二段采用微生物分解除臭。降尘系统设在卸料口处，垃圾转运车倾倒过程启动喷淋除尘，恶臭气体经负压系统后通过负压抽风除尘除臭系统处理后经15m高排气筒排放。  
项目主要大气污染为垃圾恶臭，由于生活垃圾中含有各类易发酵的有机物，尤其是在夏季气温较高时，生活垃圾在堆存、压装、运输过程中会散发出较难闻的恶臭气体，这些恶臭物质主要包括氨、硫化氢、有机胺、甲烷等异味气体。恶臭污染主要是通过人的嗅觉来影响环境。根据对国内现有垃圾中转站污染物排放情况调查，中转站的废气主要来自中转站垃圾倾倒和压缩、存储过程，废气中主要污染物为颗粒物、H2S和NH3。

参考文献吕永等人的《垃圾转运站恶臭污染物研究》、郭晓琪等人的《广州市垃圾转运站恶臭物质氨和硫化氢的含量测定》、朱水元等人的《苏州市垃圾转运站的环境影响分析》和《环境卫生工程》第16卷第5期，同时对国内现有相似垃圾中转站污染物排放情况调查，常温下生活垃圾中NH3、H2S和颗粒物的产污系数为60.59g/t、6.20g/t和120g/t。
本项目处理规模为185t/d，年运行365天，每天运行8小时，即年运行2920小时。转运大厅转运时间约为8h/d，其中卸料、压缩、装车是连续交叉进行的，因此，本评价卸料时间按3h/d（1095h/a）计、实际压缩时间按6h/d（2190h/a）计。

本项目颗粒物产生量为8.10t/a，产生速率2.77kg/h；氨产生量为4.09t/a，产生速率1.40kg/h；硫化氢产生量为0.42t/a，产生速率0.14kg/h。参照《多种除臭剂对氨和硫化氢去除效果的试验研究》(环境卫生工程2016年12月第24卷第6期，北京市海淀区环境卫生科学研究所，丁湘蓉)的研究成果，本项目植物液喷淋除臭系统对废气中的NH3、H2S的平均去除率分别能达到61%、72%，颗粒物的去除效率按75%。则颗粒物有组织排放量为1.82t/a，排放速率0.62kg/h，排放浓度103mg/m3；氨有组织排放量为1.44t/a，排放速率0.49kg/h，排放浓度81.7mg/m3；硫化氢有组织排放量为0.11t/a，产生速率0.04kg/h，排放浓度6.67mg/m3。颗粒物浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2浓度限值要求；氨、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准限值要求。
本项目无组织颗粒物产生量0.81t/a，氨产生量0.41t/a，硫化氢产生量0.04t/a。无组织排放废气采取空间喷淋除臭系统除臭，周边绿化等措施。

根据《多种除臭剂对氨和硫化氢去除效果的试验研究》(丁湘蓉，北京市海淀区环境卫生科学研究所），植物除臭剂对氨、硫化氢去除率分别为48%~75%、62%~84%。根据《喷雾降尘效率的研究与分析》(太原理工大学学报，2006年5月，马素萍、寇子明），3Mpa水压的喷雾下除尘效率可以达到60%，6Mpa水压的喷雾下除尘效率为80%，9Mpa水压下除尘效率为90%。项目拟选用不低于3Mpa的喷雾系统，同时考虑项目场地内平台区、转运大厅的建设情况，综上分析，本评价保守考虑植物液喷雾除尘除臭对无组织废气的处理效率取氨：50%、硫化氢：60%、颗粒物：60%。
无组织颗粒物排放量0.32t/a，排放速率0.11kg/h；氨排放量0.21t/a，排放速率0.07kg/h，硫化氢排放量0.02t/a，排放速率0.01kg/h。厂界污染物浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准新改扩标准的要求，不会对周围环境空气质量造成明显影响。
汽车尾气：
根据建设单位提供资料，项目车辆行驶排放的大气污染物主要为CO、HC、NOx，由于本项目车辆行驶时速度较低、启动时间较短，在厂内的运输路程较短，且运输车辆尾气间歇性产生，排放量较小，通过露天空旷条件下大气稀释的作用，对周边环境影响不大，因此本次评价不进行量化分析。   
非正常工况：
非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为废气治理措施失效没有处理效果直接排放。废气非正常工况源强情况见表4-3。 
表4-3 非正常工况下废气污染物产生及排放情况

排放口编号

名称

排放浓度mg/m3
排放量kg/h

持续时间h

发生频次/年

治理措施

DA001
氨

116.7
0.70
1
1
停止运行，设备进行检修维护
硫化氢

9.32
0.06
1
1
颗粒物

230.9
1.11
1

1

（2）排放口基本情况

本项目废气排放口基本情况见下表。

表4-4  排放口基本情况表

排放源

排放口编号

污染物种类

排放口名称

排放口类型

坐标

排气筒情况

排气温度（℃）

其他信息

经度/（°）

纬度/（°）

高度（m）

内径（m）

生活垃圾转运用房
DA001
氨、硫化氢、颗粒物、臭气浓度

排气筒

一般排放口

127.54360638

46.87895586
15 

0.4

20

/

（3）环境监测

本项目监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）对空气污染物监测点位、指标及频次进行监控要求，制定本项目大气监测计划如下。

表4-5 运行期废气监测计划 

监测制度
有组织

监测点位

DA001排气筒

监测因子

氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒物

监测频次

1次/半年

执行排放标准

氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准限值；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值
无组织

监测点位

厂界上风向2～50m范围内布设1参照点，厂区下风向浓度最高点处布设3个监控点

监测因子

氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒物

监测频次

1次/季度

执行排放标准

厂界氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准；厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值
（4）废气环境影响分析

本项目产生的废气主要为卸料、压缩处理过程产生的颗粒物、氨、硫化氢和臭气浓度等。经降尘雾炮和抽风除尘除臭系统处理后，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值；氨、硫化氢和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2排放标准值及厂界无组织排放浓度限值，加强厂区绿化，对周边环境空气质量影响不大。 
（5）排气筒高度设置合理性分析

根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“7.4 新污染源的排气筒一般不应低于15m”，且本项目周围200m范围内最高建筑为10m，故本项目排气筒DA001设置高度为15m合理。
（6）环保设施可行性分析

参照《多种除臭剂对氨和硫化氢去除效果的试验研究》(环境卫生工程2016年12月第24卷第6期，北京市海淀区环境卫生科学研究所，丁湘蓉)的研究成果，本项目植物液喷淋除臭系统对废气中的NH3、H2S的平均去除率分别能达到61%、72%，颗粒物的去除效率按70%。根据《多种除臭剂对氨和硫化氢去除效果的试验研究》(丁湘蓉，北京市海淀区环境卫生科学研究所），植物除臭剂对氨、硫化氢去除率分别为48%~75%、62%~84%。根据《喷雾降尘效率的研究与分析》(太原理工大学学报，2006年5月，马素萍、寇子明），3Mpa水压的喷雾下除尘效率可以达到60%，6Mpa水压的喷雾下除尘效率为80%，9Mpa水压下除尘效率为90%。项目拟选用不低于3Mpa的喷雾系统，同时考虑项目场地内平台区、转运大厅的建设情况，综上分析，本评价保守考虑植物液喷雾除尘除臭对无组织废气的处理效率取氨：50%、硫化氢：60%、颗粒物：60%。
本项目转运站恶臭和粉尘采用负压抽风除尘除臭系统进行处理，处理后进行有组织排放。本项目设置生活垃圾转运站，采用密闭压缩转运工艺，收集周边生活垃圾经压缩后外运至垃圾焚烧处置厂。转运站卸料大厅、压缩车间、渗滤液收集池全封闭设置，配套负压抽风除尘除臭一体化系统；各产臭产尘点位设置集气罩，依靠后置引风机形成梯度负压，避免臭气、粉尘无组织外逸。废气依次经水洗除尘、生物降解多级净化后，通过15m排气筒排放，经处理后本项目废气可以满足相应标准要求。因此本项目采用的环保措施可行。
2.废水

项目排水主要为生活污水、车辆及箱体清洗废水、设备清洗废水、地面清洗废水、垃圾渗滤液。 

1）生活污水

生活污水产生量按生活用水量的80%计，则生活污水排放量为0.288m3/d（105.12m3/a），废水污染物产生浓度分别为COD300mg/L、BOD5250mg/L、氨氮25mg/L、SS150mg/L。生活污水排入市政污水管网进入庆安县污水处理厂处理。
2）生产废水
①车辆及箱体清洗废水

车辆及箱体清洗废水排放按照用水量的80%计，则清洗废水排放量为1.06m3/d，年排水量为385.44m3/a。车辆及箱体清洗废水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、石油类等，据类比调查，车辆及箱体清洗废水中污染物产生浓度分别为COD400mg/L、BOD5250mg/L、氨氮30mg/L、SS400mg/L、石油类10mg/L，车辆及箱体清洗废水经隔油沉淀池预处理后排放至庆安污水处理厂处理。
②设备清洗废水

设备清洗废水排放按照用水量的80%计，则设备清洗废水排放量为1.52m3/d，年排水量为554.8m3/a。设备清洗废水污染物产生浓度分别为COD400mg/L、BOD5250mg/L、氨氮30mg/L、SS400mg/L，设备清洗废水经隔油沉淀池预处理后排放至庆安污水处理厂处理。
③地面清洗废水

地面清洗废水产生量按照用水量的80%计，则地面清洗废水排放量为12.8m3/d，年排水量为4672m3/a。地面清洗废水污染物产生浓度分别为COD400mg/L、BOD5250mg/L、氨氮30mg/L、SS400mg/L，地面清洗废水经隔油沉淀池预处理后排放至庆安污水处理厂处理。

④喷淋洗涤塔废水 

负压抽风除尘除臭系统采用洗涤塔循环洗涤除臭，洗涤塔内循环水量约为7m3，为保持生物活性循环水每天循环水量给水量为1m3/d，排放量为0.95m3/d，346.75m3/a。该部分废水进入渗滤液收集池，跟随渗滤液一同处置。

⑤垃圾渗滤液

垃圾转运站渗滤液指从转运站液压系统中渗透排放的高度污染的液体。渗滤液的产生是由于垃圾堆放、收集、运输过程中降雨的渗透进入垃圾内部以及垃圾自身所含的水分而形成的。渗滤液的成分很复杂，包括各种不同含量的有机物和无机物。渗滤液的产生量不仅和垃圾成分、含水率有关，还和垃圾的整个存放、收集、运输工艺，以及当地的降雨、年降雨日有关。根据《生活垃圾渗滤液处理技术规范》（CJJ150-2010）3.1.6 规定，“垃圾转运站渗滤液日产生量可按垃圾量的5%~10%（重量比）计”。

考虑气候因素，压缩液平均日产生量按转运垃圾总量的10%计。则本项目压缩液日产生量约为18.5m3/d，年产生量约为6752.5m3/a。垃圾渗滤液废水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS等，参照《生活垃圾渗滤液处理技术规范》（CJJ150-2010）国内垃圾中转站渗滤液典型水质范围，渗滤液废水中的主要污染物浓度分别为COD20000-60000mg/L、BOD58000-30000mg/L、氨氮400～1800mg/L、SS2500-20000mg/L，用平均值计算本项目污水中各项污染物的产生情况。

项目污水处理实施分质处理，生活污水经污水管网排入庆安污水处理厂处理；车辆及箱体清洗废水、地面清洗废水、设备清洗废水经隔油沉淀池处理后由排放至庆安污水处理厂处理；垃圾渗滤液和喷淋洗涤塔排水经过渗滤液收集池暂存后运往绥化市生活垃圾焚烧厂（绥化市绿能新能源生活垃圾焚烧发电厂）渗滤液处理站处理。
渗滤液处理站规模为380t/d，渗滤液处理采用“预处理→UASB→MBR→DTRO碟管式反渗透→HPRO高压反渗透”处理工艺，处理后污水达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的表1标准。

本项目在营运期废水产污环节以及相应治理措施汇总如下表：
表4-6废水产排污节点、污染物及污染物治理措施一览表

产污类别及环节

污染物种类

排放去向
排放规律
污染治理设施

工艺

治理效率

是否为可行

技术

生活污水

COD

经市政污水管网排入庆安县污水处理厂

间接排放，排放期间流量稳定
-

BOD5
氨氮

SS

车辆及箱体清洗废水、设备清洗废水、地面清洗废水

COD
隔油沉淀池处理后排放至进入庆安县污水处理厂

隔油沉淀池
30
是
BOD
25
SS
50
氨氮
5
石油类
75
垃圾渗滤液、喷淋洗涤塔废水
COD

垃圾渗滤液收集池绥化市生活垃圾焚烧厂

-
BOD5
氨氮

SS

表4-7  垃圾转运站各种水质特性(单位：mg/L)

指标种类

pH

COD

BOD5
NH3-N

SS

石油类

生活污水

6~8

300

250

25

150

/

车辆及箱体清洗废水

6~8

400

250

30

400

10

设备清洗废水

6~8

400

250

30

400

/

地面清洗废水

6~8

400

250

30

400

/

垃圾渗滤液、喷淋洗涤塔废水 
6-8
40000

20000

1000

11000

/

表4-8  项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

排放源
污染物
污染物产生
治理措施
污染物排放
排放时间
核算方法
产生废水量m3/a
产生浓度mg/L
产生量t/a
工艺
效率

%
核算方法
排放废水量m3/a
排放浓度mg/L
排放量t/a
垃圾渗滤液、喷淋洗涤塔废水
COD
类比法
7099.25
40000
283.970

渗滤液收集池拉运至绥化市生活垃圾焚烧厂进行处理
-
物料衡算法
-
2920h
BOD
20000
141.985
-
SS
11000
78.092
-
氨氮
1000
7.099

-
TN
2000
14.199
-
总汞
0.025
0.0002
-
总镉
0.15
0.001
-
总铬
0.5
0.004
-
六价铬
0.004
0.00003
-
车辆及箱体清洗废水、设备清洗废水、地面清洗废水

COD

类比法
5612.24
400
2.245
隔油沉淀池处理后排放至庆安县污水处理厂
30
物料衡算法
5612.24
280
1.571
2920h
BOD5
250
1.403
25
187.5
1.052
SS

400
2.245
50
200
1.122
氨氮

30
0.186
5
28.5
0.160
石油类

10
0.056
75
2.5
0.014
生活污水
COD
类比法
105.12
300
0.032
经污水管网进入庆安县污水处理厂
-
物料衡算法
105.12
300
0.032
2920h
BOD5
250
0.026
-
250
0.026
SS
150
0.016
-
150
0.016
氨氮
25
0.003
-
25
0.003
（1）排放口基本情况

表4-9 间接排放口基本情况表

排放口编号

排放口名称

排放口地理坐标

废水排放量（万t/a）
排放去向

排放规律

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称
污染物种类
进水标准限值
DW001

排水口
127.543606
46.87895
0.572
庆安县污水处理厂

间断排放，不规律

庆安县污水处理厂
COD
400
BOD5
200
氨氮
45
SS
300
（2）监测方案

根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）监测方案如下。
表4-10 自行监测方案
排污单位类型
监测点位
监测指标
监测频次

生活垃圾转运站
废水总排放口

pH 值、色度、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、

总氮、氨氮、总磷、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅
1次/年
（3）依托可行性分析

庆安县污水处理厂，位于庆安县庆安镇庆新路西恒洁米业南侧，污水处理采用EBIS污水处理工艺，设计规模为40000m3/d，排水满足《城镇污水处理厂污染物综合排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准排入格木克河，最后汇入呼兰河，本项目排放污水水质能够满足庆安县污水处理厂进水水质指标。本项目污水产生量为15.7m3/d，庆安县污水处理厂现处理水量为26000t/d。剩余处理能力远大于本项目排水量，因此，本项目达标排放的废水不会对庆安县污水处理厂产生较大影响，依托可行。

绥化市生活垃圾焚烧厂（绥化市绿能新能源生活垃圾焚烧发电厂），位于绥化市北林区东富乡、绥北路5.5km西侧，焚烧厂设置有1台400t流化床炉和1台500t机械炉排炉，配置一台套15MW汽轮发电机，烟气净化系统采用SNCR+半干法脱硫+活性炭吸附+袋式除尘的工艺；生活垃圾处理量为900t每天。剩余处理能力270t/d，满足本项目生活垃圾转运量185t/d需求，可接纳本项目的生活垃圾转运量。绥化市生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站处理规模为380t/d，渗滤液处理采用“预处理→UASB→MBR→DTRO碟管式反渗透→HPRO高压反渗透”处理工艺。产生的中水中总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅等污染物满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2规定的浓度限值，其他污染物满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）及《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1“再生水用作工业用水水源的水质标准”敞开式循环冷却水系统补水标准、《污水综合排放标准》（GB8987-1996）中的三级标准及绥化北郊污水处理厂进水指标要求后，中水先进入清水池，回用于循环水收集池，并作为主厂房冲洗地面、飞灰固化用水、反应塔消耗水、道路冲洗水、污泥卸料区、车辆冲洗、垃圾卸料区、车辆冲洗、出渣降温降尘水水源使用；剩余中水进入新建的外排池，通过管线进入绥化北郊污水处理厂进行处理，处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放至呼兰河。剩余处理能力200t/d，满足本项目渗滤液产生量为18.5t/d的需求，可接纳本项目产生的渗滤液，依托可行。

（4）地表水环境影响分析

本项目生活污水经市政排水管网进入庆安县污水处理厂处理达标后排放。车辆及箱体清洗废水、设备清洗废水及地面清洗废水经隔油沉淀池处理后排放至庆安县污水处理厂处理达标后排放。垃圾渗滤液和喷淋洗涤塔废水经过渗滤液收集池后采用罐车运往绥化市生活垃圾焚烧厂（绥化市绿能新能源生活垃圾焚烧发电厂）进行统一处理

综上，本项目无废水外排，对水环境影响较小。
（5）废水处理措施达标分析

本项目生活污水经市政排水管网进入庆安县污水处理厂处理。车辆及箱体清洗废水、设备清洗废水及地面清洗废水排入隔油沉淀池后排放至庆安县污水处理厂处理，废水经污水处理厂处理满足《城镇污水处理厂污染物综合排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准排入格木克河，最后汇入呼兰河。
本项目垃圾渗滤液和喷淋洗涤塔废水经过渗滤液收集池后采用罐车运往绥化市生活垃圾焚烧厂（绥化市绿能新能源生活垃圾焚烧发电厂）进行统一处理，产生的中水中总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅等污染物满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2规定的浓度限值，其他污染物满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）及《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1“再生水用作工业用水水源的水质标准”敞开式循环冷却水系统补水标准、《污水综合排放标准》（GB8987-1996）中的三级标准及绥化北郊污水处理厂进水指标要求后，中水先进入清水池，回用于循环水收集池，并作为主厂房冲洗地面、飞灰固化用水、反应塔消耗水、道路冲洗水、污泥卸料区、车辆冲洗、垃圾卸料区、车辆冲洗、出渣降温降尘水水源使用；剩余中水进入新建的外排池，通过管线进入绥化北郊污水处理厂进行处理，处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放至呼兰河。因此，本项目运营期在落实本评价提出的上述措施后，本项目废水不会对地表水产生明显影响，所在区域地表水环境影响可以接受。 
3.噪声环境影响及保护措施

（1）噪声排放信息

该建设项目噪声源主要为设备运行时产生的噪声、车辆运输产生的噪声。设备噪声主要为压缩机、风机、泵、运输车辆，所使用的主要生产设备声压级均为85dB（A），本项目设备运行时间为每天8小时，在生产期间该噪声连续稳定。本项目主要通过基础减震、消声、采用低噪设备进行生产等措施减少噪声排放，主要设备噪声及治理措施详见下表。本项目设备产生的噪声源强见下表。

表4-11工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
序号

建筑物名称

声源名称

型号

声功率级/dB(A)

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失/ dB(A)

建筑外噪声

X

Y

Z

声压级/ dB(A)

建筑物外距离

1

生活垃圾转运用房
前进料式水平垃圾压缩机（2台，1用1备）
/

85
采用基础减振、消声、低噪设备
39
35
1.2
10
65
8h

15
44
1m

2

风机
/

80
40
5
1.2
12
58
8h

15
36
1m

3
风机
/

80

42
19
1.2
12
58
8h
15

36
1m

4
水泵
/
80
14
13
1.2
14
57
8h

15
36
1m
5
水泵
/

80

16
7
1.2
14
57
8h
15

36
1m

6
高压清洗设备

/
75
22
6
1.2
10
55
8h

15
34
1m
表4-12工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
序号

声源名称

型号

空间相对位置/m

声源源强
声压控制措施
运行时段
X

Y

Z

声功率级/ dB(A)

1
勾臂式垃圾运输车
31t
30
25
1.2
80
低速运行
8h
2

勾臂式垃圾运输车

31t

11
14
1.2
80

低速运行

8h

3
勾臂式垃圾运输车

31t

25
10
1.2

80

低速运行

8h

4
勾臂式垃圾运输车

31t

20
15

1.2

80

低速运行

8h

5
勾臂式垃圾运输车

31t

30

30
1.2

80

低速运行

8h

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出。
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式中：Lp1-靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2-靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL-隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
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图4-1 室内声源等效为室外声源图例

也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级。
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式中：Lp1-靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw-点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q-指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R-房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

R-声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级。
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式中：Lpli（T）-靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lplij-室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N-室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级。
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式中：

Lp2i（T）-靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp2ij-靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi-围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
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式中：Lw-中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2(T)-靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S-透声面积，m2。

噪声叠加计算按下式计算
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式中：L-噪声叠加后噪声值dB(A)；

Li-第i个噪声值，dB(A)；

若上式的几个噪声值均相同，可简化为：
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式中：L-噪声叠加后噪声值dB(A)；

Lp-单个噪声值，dB(A)；

N-相同噪声值的个数。

结合平面布置图，根据预测模式计算出噪声源传播至各厂界1m处噪声值，结果见下表：

表4-13  项目厂界噪声预测情况  
预测点位

预测时段

贡献值dB（A）

执行标准

厂界北侧1m
昼间

47.0
南侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准的要求。其余三侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准的要求

厂界南侧1m

昼间

50.1
厂界东侧1m
昼间

48.4
厂界西侧1m
昼间

48.3
经过上述处理后，噪声源的源强可较大程度地减少，经过距离衰减后，南侧厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准的要求。其余三侧厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准的要求。

（2）噪声防治措施分析

本项目运营期采取如下降噪措施：

①在厂区总体布置中应注意防噪间距，以减少噪声的污染；        
②降低噪声源，已选用低噪声设备；

③定期对设备进行检查、维修，保持设备最佳运行状态，减少噪声产生量；

④风机设置软连接减振措施；

⑤对近距离操作员工进行个体防护；

本项目选用低噪声设备，基础减振、隔声等措施，南侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准的要求。其余三侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准的要求。本项目对周围声环境影响较小。 
（3）噪声自行监测要求 
本项目噪声监测依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的自行监测管理要求，本项目噪声监测要求如下：

表4-14  本项目噪声监测要求一览表

环境要素

监测地点

监测项目

监测时间及频率

排放标准

声环境

厂界四周各设置1个监测点位

Leq（A）

1次/季度，昼间
南侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准。其余三侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准
4.固体废物环境影响及保护措施

（1）固体废物排放信息
项目建成运营后，主要固体废物为生活垃圾、废填料、洗涤塔循环洗涤除尘泥沙、隔油沉淀池污泥、隔油沉淀池废油污、废矿物油。 
本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数见下表。

表4-15  固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表
工序/生产线

固废属性

固体废物名称

固体废物类别代码

产生量

处置措施

最终去向

核算方法

产生量（t/a）

处置量（t/a）

工艺

职工生活

/

生活垃圾

SW64（900-099-S64）
产污系数法
1.095
1.095
随产随清
绥化市生活垃圾焚烧厂（绥化市绿能新能源生活垃圾焚烧发电厂）
废气负压抽风除尘除臭
一般

工业

固体

废物

洗涤塔泥沙

SW59（900-099-S59）
类比法
0.2
0.2
交由市政部门处理
废填料
类比法

0.2t/5a
0.2t/5a
绥化市生活垃圾焚烧厂（绥化市绿能新能源生活垃圾焚烧发电厂）
隔油沉淀池
危险废物

沉淀池污泥
HW08（900-210-08）
类比法

0.05
0.05
集中收集暂存于危险废物贮存点
由有资质单位进行处置
隔油沉淀池
危险废物

隔油沉淀池废油污

类比法

0.005

0.005

压缩机
危险废物

废矿物油
HW08（900-214-08）
类比法

0.1

0.1

①生活垃圾

本项目劳动定员6人，职工生活垃圾按每日每人次产生0.5kg计，项目排放的生活垃圾总量为1.095t/a，生活垃圾直接进入中转站的垃圾车进行压缩处理后拉运至绥化市生活垃圾焚烧厂（绥化市绿能新能源生活垃圾焚烧发电厂）处置。
②废填料

负压抽风除尘除臭系统载体填料采用PP空心多面球，更换周期约为5a/次，每次更换填料约为0.2t，因此项目产生废填料为0.2t/5a，直接进入中转站的垃圾车进行压缩处理后拉运至绥化市生活垃圾焚烧厂（绥化市绿能新能源生活垃圾焚烧发电厂）处置。
③洗涤塔泥沙
洗涤塔循环洗涤除尘产生的泥沙，在洗涤循环水箱上设置有过滤网和排污阀，通过定期清理循环液中的泥沙。洗涤塔泥沙产生量为0.2t/a。交由市政部门处理。
④隔油沉淀池污泥

本项目沉淀池泥沙产生量为0.05t/a，沉淀泥沙定期清掏，由市政环卫部门处置。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，隔油沉淀池废油污属于危险废物，危险废物类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为“900-210-08含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不含废水生化处理污泥）”。隔油沉淀池污泥装入专用容器内，暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质单位进行处置。
⑤隔油沉淀池废油污

本项目洗车废水和地面冲洗废水通过沉淀隔油池进行处理，隔油沉淀池废油污产生量约为0.005t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，隔油沉淀池废油污属于危险废物，危险废物类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为“900-210-08含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不含废水生化处理污泥）”。隔油沉淀池废油污装入专用容器内，暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质单位进行处置。

⑥废矿物油

压缩机维修过程中废矿物油（包括废机油、废助力油等）产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废矿物油属于危险废物，危险废物类别为“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为“900-214-08车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”。废矿物油装入专用容器内，暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质单位进行处置。

危险废物类别及代码

根据《国家危险废物名录（2025版）》，对本项目固体废物汇总详见下表。
表4-16  危险废物属性判别

序号

名称

来源

是否属于危废

危废代码

1
废矿物油
机器维修
是
HW08（900-214-08）
2

隔油沉淀池污泥
隔油沉淀池
是

HW08（900-210-08）
3
隔油沉淀池废油污
HW08（900-210-08）
表4-17 危险废物汇总表    
序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物

代码

处置量

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险

特性

污染防治措施、处置方式、贮存方式、处置去向

1
废矿物油

HW08

900-214-08

0.1
机器维修

液态

废矿物油、烃类物质

废矿物油

每年
毒性

暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质单位进行处置

2

隔油沉淀池污泥
HW08
900-210-08

0.05

隔油沉淀池
固态

废矿物油
废矿物油
每天

毒性

3
隔油沉淀池废油污

HW08

900-210-08

0.005
隔油沉淀池
固态

废矿物油

废矿物油
每天

毒性

（3）固废防治措施可行性分析

生活垃圾、废填料直接进入中转站的垃圾车进行压缩处理后运往绥化市生活垃圾焚烧厂（绥化市绿能新能源生活垃圾焚烧发电厂）处置；洗涤塔泥沙交由市政部门处理。隔油沉淀池污泥由有资质单位进行处置；隔油沉淀池废油污由有资质单位进行处置；废矿物油由有资质单位进行处置。

1)一般固废贮存设施污染控制要求：

①产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。

②禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。

③产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。

2）危险废物

表4-18  建设项目危险废物贮存场所基本情况表

贮存场所名称
危险废物名称

危险废物类别

危险废物

代码
位置

贮存方式
最大存储量t
贮存

周期
危险废物贮存点
废矿物油

HW08

900-214-08

危险废物贮存点
桶装
0.1
≤7天
隔油沉淀池污泥
HW08

900-210-08

桶装
0.35
≤7天
隔油沉淀池废油污

HW08

900-210-08

桶装

0.035
≤7天
①危废贮存点设置要求

为了减小废物储运风险，防止危废流失污染环境，本项目专门设置危废贮存点，专门用于临时存放危险废物，不得过量存储，存储间内不得存储其他普通垃圾，并应设置醒目的标牌，易于识别；危废贮存点将严格按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。
②贮存设施污染控制要求
a贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渣、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆存危险废物。

b贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

c贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

d贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。

e同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺(包括防渗、防腐结构或材料)，防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

f贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

③贮存设施运行环境管理要求

a危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

b应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

c作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

d贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

e贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

f贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

g贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

（2）危险废物收集措施

①收集

根据危险废物的类别，将不相容（相互反应）的危险废物使用不同容器盛装，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上空间。在盛装危险废物前，应当对危险废物包装袋或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷。 

②贮存

本项目危废贮存点设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触危险废物；盛装危险废物的容器上必须粘贴危险废物标签；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洗和消毒； 避免阳光直射；危废贮存点外侧设有明显的警示标识和“禁止吸烟、饮食”等警示标识。

（3）危险废物交接

项目产生的危险废物产生量、拟采取的处置措施及去向应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定向当地生态环境主管部门申报，填报危险废物转移五联单，按要求对本项目产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。综上所述，本项目固体废物全部得到妥善处理，不直接排入外环境，不会因固体废物的随意堆放而造成二次污染情况。一般工业固体废物满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求，危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中要求。本项目产生的固体废物对周围环境造成的影响较小。

5.地下水、土壤环境影响及保护措施

本项目采取“分区防渗”的原则，生活垃圾转运用房、危废贮存点、渗滤液收集池、应急事故池、隔油池为重点防渗区，车库为一般防渗区。池体内刷防腐蚀涂料，池壁刷防水防渗材料，隔油池底铺设防渗膜，渗透系数≤10-10cm/s。危废贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求，基础做防渗，采用2mm厚的高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。不相容的危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙角，地面与裙角要用坚固、防渗材料建造，且必须与危险废物相容，地面与裙角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5，并设置警示标识。

生活垃圾转运用房、危废贮存点、渗滤液收集池、应急事故池、隔油池为重点防渗区，采用2mm厚的高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。车库为一般防渗区采用抗渗混凝土铺设，防渗技术满足等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求，其余区域作为简单防渗区。渗滤液收集池周围设置围堰防止渗滤液泄漏，围堰内部地面做重点防渗，将渗滤液全部截留在围堰内，杜绝渗滤液外溢、渗漏污染土壤及地下水；围堰与地面防渗层完整衔接，无裂缝缝隙。在运营过程中，严格管理。

（3）地下水环境影响分析 
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中附录A148、生活垃圾转运站，本项目地下水环境影响评价类别为类，项目不开展地下水环境影响评价。生活垃圾转运用房、危废贮存点、渗滤液收集池、应急事故池和隔油池为重点防渗区，采用2mm厚的高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。车库为一般防渗区采用抗渗混凝土铺设，防渗技术满足等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求，其余区域作为简单防渗区。渗滤液收集池周围设置围堰防止渗滤液泄漏，围堰内部地面做重点防渗，将渗滤液全部截留在围堰内，杜绝渗滤液外溢、渗漏污染土壤及地下水；围堰与地面防渗层完整衔接，无裂缝缝隙。本项目生活垃圾转运用房采取有效的防渗措施后，不会对地下水产生污染。 
6.环境风险分析 
1、危险物质识别及储存量

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录中附录 B 及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目主要风险物质为压缩机废矿物油、CODcr浓度≥10000mg/L的有机废液和隔油池废油（矿物油），详情见下表。
表4-19 建设项目Q值确定表

序号
物质名称
CAS 号
最大存在总量（t）
临界量（t）
Q 值
1
隔油池废油（矿物油）
/
0.005
2500
0.000002
2
CODcr浓度≥10000mg/L的有机废液
37
10
3.7
3

压缩机废矿物油

/
0.1
2500
0.00004
合计
3.70042
Q 值1<3.70042＜10，项目为生活垃圾转运站项目，仅涉及渗滤液的临时储存，根据表C.1行业及生产工艺得出M=5以M4表示，根据表C.2危险物质及工艺系统危险性等级判断得出为P4。根据表D.1大气环境敏感程度分级，得出E3。根据表2建设项目环境风险潜势划分，本项目为Ⅰ级评价，为简单分析。
2、建设项目风险物质分布情况及主要影响途径  
危险物质分布：本项目危险物质主要为压缩机废矿物油、CODcr浓度≥10000mg/L的有机废液、隔油沉淀池废油污等危险物质等，暂存于危险废物贮存点。由于其燃、爆性，存在泄漏、爆炸、火灾等风险，主要原因是暂存间发生泄漏，基础工程不合格，地面腐蚀及违规操作、管理不善、自然灾害等。

一旦发生泄漏、爆炸、火灾等风险，将对大气和地下水造成影响。

可能影响途径：压缩机废矿物油、CODcr浓度≥10000mg/L的有机废液、隔油沉淀池废油污等危险物质等，暂存于危险废物贮存点。一旦发生渗漏与溢出事故时，由于设置管理人员，可及时发现，渗漏量较小，再由于受车间防渗层的保护，渗漏出的原料将积聚在车间内。不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小，同时应禁止明火。

防渗层破损导致泄漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到污染，将使地下水产生影响，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附的有机污染物还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。

（3）环境风险防范措施及管控要求  
本项目危废贮存点采取重点防渗措施，危险废物贮存点按照规范设计，地面采用防渗漏处理，防渗层为2mm高密度聚乙烯，渗透系数≤1×10-10cm/s。不同类型的危险废物不能混合贮存。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙角，地面与裙角要用坚固、防渗材料建造，且必须与危险废物相容，地面与裙角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5，并设置警示标识。各类危险废物采用专用包装物包装后暂存在专用库房中；设置危险废物管理档案，详细记录出、入库情况，做到“责任落实到个人”；设置专人负责危险废物的收集、厂内运输、入库和出库。同时危险废物贮存点注意加强管理，禁止明火。

泄漏事故应急措施：

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。洒湿冰或冰水冷却。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

风险管控措施：

环境安全管理制度：制定日常环境安全检查管理制度，要求分工明确，定期进行隐患排查，形成规章制度，落实到人；

重要设施检测维护制度：

对供水、供电、火灾报警、监控等设施进行日常检查，填写检查记录，发现问题及时上报，限时整改；对事故处置装备、设施、物资进行定期巡查、补充。

环境风险评估制度：

定期进行场内环境风险评估，制定突发环境事件应急预案。

日常环境监测制度：

进行定期的环境监测，保证各设备的环保达标排放。 
3、风险防范措施

（1）风险防范措施

①企业应建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，建设突发事件应急物资储备库，并与当地环境风险应急预案联动，加强危险源的普查、管理，提高事故预防能力，确保安全生产。

②总图布置进行功能分区，分区内部和相互之间保持一定通道和间距；贮存和生产设施的布置应保证生产人员安全操作及疏散方便；厂区围墙两侧建筑物之间应满足消防主管部门规定的防火间距要求；建、构筑物之间的防火间距应符合有关规定；电力线路不应跨越装置区。

③运行过程中对机油储存桶进行定期检查，一旦发生泄漏后及时紧急修整，以减少油品泄漏量。

④组织周期性巡回检查，定期进行设备检修和阀门检测，及时发现跑冒滴漏或其他异常现象并及时检修，防患未然。

⑤当发生火灾等恶性事故时，立即切断电源，迅速转移人员，减少物资损失和人员伤亡，同时拨打火灾报警电话。组织业余消防队员利用一切可能的消防器材，全力灭火抢险，抢险灭火人员要戴正压式空气呼吸器，穿防火服，从上风向接近火源。

⑥在机油桶周围设置事故围堰，要求事故围堰的底部、四周按相关要求进行防腐、防渗漏处理，一旦发生溢出与渗漏事故，油类物质将控制在事故围堰内，发生火灾或者爆炸事故时产生消防废水、初期雨水可围截在事故围堰内，将污染物控制厂区范围内，可有效防控泄漏物质进入或者污染周边环境。事故状态下产生的消防废水以及事故废水，应交由具备处理资质单位进行处置，禁止直接排放环境。

在严格落实应急措施后，可将风险发生的概率和影响后果降到最低限度。一旦发生事故，及时采取应急措施，可将对大气和地下水的影响降到最低限度，其风险水平可以被接受。 
4、应急预案

突发环境事件应急预案是根据对可能发生事故类别、性质和机理、危害程度的预测，而制定的应急救援方案。本工程应急预案重点如下：

（1）必须制定应急计划、方案和程序为了使突发性事故发生后能有条不紊地处理事故，在工程投产之前就应制定好事故应急计划和方案，以备在发生事故后有备无患。

（2）成立重大事故应急救援小组成立由厂长、分管厂长及生产、安全、环保、保卫等部门组成的重大事故应急救援小组，一旦发生事故，救援小组便及时履行其相应的职责，处理事故。 
事故发生后应采取紧急隔离和疏散措施一旦发生突发性事故，应及时发出警报，并在救援小组的领导下，紧急隔离危险物品，切断电源，疏散人群，抢救受害人员，同时启动泡沫灭火器。具体应急预案详见表4-20。

表4-20  突发事故应急预案

序号

项目

内容及要求

1

危险源概况

渗滤液泄漏、危险废物贮存点存在着火、爆炸、中毒等事故风险

2

应急计划区

危险废物贮存点
3

应急组织机构、人员

公司成立负责人为总指挥，分管生产负责人为副总指挥事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢险救助、医疗救护组、后勤保障组，同时必须将本装置、生产区及有关安全措施、应急措施报告有关地方人民政府的安全生产监督管理部门和有关部门， 以便政府及有关部门能够及时掌握有关情况。一旦发生事故，政府及有关部门可以调动有关方面的力量进行救援， 以减少事故损失。

4

预案分级响应条件

规定预案的级别及分组响应程序

5

应急救援保障

应急设施，设备与器材

6

报警、通讯联络方式

应急状态下的报警通讯方式为电话报告，发现重大事故应立即报警，同时迅速通知救援人员采取紧急措施，防止事故扩大，

控制人员及周边人员的进出。

7

应急环境监测、抢险、清除泄漏措施和器材

由当地环保部门监察大队负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

8

应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、紧邻区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

9

人员竞技撤离、疏散，应积极控制、撤离组

织计划

事故现场及邻近区域受事故影响的区域人员，撤离组织计划及 救护

10

事故应急救援关闭程序与恢复措施

专业抢修结束后，做好事故现场善后处理

11

应急培训计划

应急计划制定后，每半年安排人员培训与演练一次

12

公众教育和信息

对邻近地区将本项目有关风险事项风险告知公众

13

报告和记录

设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度

14

附件

准备和形成硬技术股有关附件和材料

经采取提出的风险防范措施后，该项目风险可以得到有效控制。企业应该认真做好各项风险防范措施，完善现有管理制度，储运过程应该严格操作，杜绝风险事故。严格履行风险应急预案，一旦发生突发事故，企业除了根据内部制定和履行最快最有效的应急预案自救外，应立即报当地环保部门。在上级环保部门到达之后，要从大局考虑，服从环保部门的领导，协商统一部署，将污染事故降低到最低。

总之，事故风险是存在的，但只要加强管理，建立健全相应的并得到认真落实的防范与应急措施，就可将风险消灭在萌芽状态，或得到及时妥善地处置。

7.运输路线环境影响分析
绥化市生活垃圾焚烧厂位于本项目西南侧，生活垃圾转运车辆的运输距离约为60公里。

本项目配套运输车辆具有良好的整体密封性能，谨防运输车辆装载过满，减少其沿途遗洒，及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。在经过运输道路沿途村落时，应禁止鸣笛，限制行驶速度，合理安排运输车辆工作时间，22：00-次日6:00禁止运输工作，避免交通噪声对沿途村庄产生影响。车辆运输经过村屯时，运输车辆限速15km/h以下，既可减少扬尘量，又可降低车辆噪声，本项目通过合理安排运输时间，对运输沿线敏感目标的影响是可以接受的。 

8.环境管理 
环境管理是按照国家、省和市有关环境保护法规，进行环境管理，接受地方主管环保部门的监督，制定环保规划和目标，促使工程向“清洁生产”的方向不断发展。

根据《国务院关于环境保护工作的决定》中有关建立和健全环保机构的精神，建议项目建成投产后，建立二级环境管理体系。各级领导对环境污染负有管理、防治的责任。

（一）环境管理主要职责

①认真贯彻国家和地方有关环保方针、政策法规。

②通过环境管理制度的考核，增强全体员工的环保意识。

③建立健全一套符合本项目实际情况的环境保护管理制度，使环保工作有章可循，并形成制度化管理。

④制定环境管理控制目标及实施办法，搞好全厂污染物总量控制。

⑤参与各项环保设施施工质量的检查和竣工验收：监督和检查环保设施的运行和维护。

⑥建立健全环保统计等技术档案。

（二）环境监测工作职责及主要任务

环境监测是环境保护的基础和耳目，是掌握环境质量和了解其QA变化动态的重要手段。参照有关规定，本次环评对该项环境监测的工作职责及主要任务建议如下：

严格按照国家有关环境质量标准、污染物排放标准、环境监测技术规范和环境监测分析方法规定等要求，建立环境监测管理制度和环境监测质量保证体系，确保监测数据真实可靠。

按照环境监测计划和安全环保部门的要求，定期对污染源的污染物及废水、废气治理设施运行状况进行监测，定期或不定期对厂区或厂区周边环境空气、噪声等环境要素中的常规污染物、特征污染物和环境影响因素进行监测。

及时汇总环境监测数据，定期对环境监测数据进行综合分析，掌握污染物排放状况及变化趋势，及时将结果反馈给生产管理部门、环境管理部门。

（三）环境管理措施

①建立健全环境管理制度

必须做好环保“三同时”工作，加强对职工的安全和环保教育，进行生产过程中环境保护的培训，形成良好的环境保护意识。

②环境管理人员

设立专门的环保机构，由厂内专职管理技术人员兼职环保工作，具体负责环保设施的运行、检查、维护等工作。建立健全环境管理制度，改善厂区环境。

（四）排污口规范化

必须根据有关规定要求做好排污口的规范化建设。排污口应有符合国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）规定要求的排放口标志牌。具体标识见下表。

表4-21 污染物排放口环境保护图形标志一览表

排放口

噪声源

固体废物贮存
废水排放口

废气排放口

危险废物

图形符号
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注：黄色为警告标志，绿色为提示标志。

9、三同时制度及环保验收

①建设项目需要完善的减振降噪设施、废气处理设施和固废处理措施等，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

②做好废气、噪声等污染处理设施和设备的维护和保养工作，保证污染处理设施有较高的运转率。

③污染处理设施因故需拆除或停止运行，必须事先报环保主管部门审批。

④建设单位尽快落实整改的环保措施，完成投运后，尽快开展环保验收并进行竣工环保自主验收。

10、排污许可证制度衔接 

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），属于四十六、公共设施管理业78 中104环境卫生管理 日转运能力150吨及以上的垃圾转运站，应做简化管理，应根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理》（HJ1106-2020），进行申报排污许可证并定期开展自行监测，并上传至全国污染源监测数据管理与共享系统；根据《排污许可管理条例》要求，并且结合现有工程排污许可证要及时重新申请排污许可证；建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责，在全国排污许可证管理信息平台申报环境管理台账记录；排污单位按照排污许可证规定的时间提交执行报告，应提交年度执行报告；按照排污许可证要求定期开展信息公开。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001/生活垃圾转运用房
	硫化氢、氨、臭气浓度、颗粒物
	负压抽风除尘除臭系统处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放，
	满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值要求；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值

	
	无组织
	硫化氢、氨、臭气浓度、颗粒物
	空间喷淋除臭
	厂界氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准；无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值

	地表水环境
	渗滤液
	化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮
	绥化市生活垃圾焚烧厂（绥化市绿能新能源生活垃圾焚烧发电厂）渗滤液处理站处理
	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表4的排放标准

	
	清洗废水
	pH值、悬浮物、化学需氧量
	车辆及箱体清洗废水、设备清洗废水及地面清洗废水排入隔油沉淀池后排放至庆安县污水处理厂处理达标后排放
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准及庆安污水处理厂进水标准

	
	生活污水
	pH值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、氨氮
	生活污水经市政排水管网进入庆安县污水处理厂处理达标后排放
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准

	声环境
	设备噪声
	噪声
	选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、厂区绿化
	南侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准的要求。其余三侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准的要求

	固体废物
	职工生活
	生活垃圾
	直接进入中转站的垃圾车进行压缩处理后运往绥化市生活垃圾焚烧厂（绥化市绿能新能源生活垃圾焚烧发电厂）处置

	
	生活垃圾转运用房
	转运的生活垃圾
	

	
	负压抽风除尘除臭系统
	废填料
	

	
	洗涤塔
	洗涤塔泥沙
	交由市政部门处理

	
	隔油沉淀池
	隔油沉淀池污泥
	由有资质单位进行处置

	
	隔油沉淀池
	隔油沉淀池废油污
	由有资质单位进行处置

	
	压缩机
	废矿物油
	由有资质单位进行处置

	电磁辐射
	/

	土壤及地下水污染防治措施
	生活垃圾转运用房、危废贮存点、渗滤液收集池、应急事故池、隔油池为重点防渗区，采用2mm厚的高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。车库为一般防渗区采用抗渗混凝土铺设，防渗技术满足等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求，其余区域作为简单防渗区。渗滤液收集池周围设置围堰防止渗滤液泄漏，围堰内部地面做重点防渗，将渗滤液全部截留在围堰内，杜绝渗滤液外溢、渗漏污染土壤及地下水；围堰与地面防渗层完整衔接，无裂缝缝隙。

	生态保护措施
	本项目主要为厂区的建设，项目充分利用厂区周围空地进行绿化，增加绿化面积，合理选择树种、花卉等品种，乔灌结合，选用常绿品种，起到美化、净化作用，降低厂区对周围环境的影响，对生态环境的改善有一定的意义。做好防沙治沙防护及治理工作。

	环境风险

防范措施
	企业应从建设、运行等方面强化管理，不断完善防范措施和应急预案及响应体系，做好站区三级防控，将项目环境风险控制在最小范围内。

	其他环境

管理要求
	环境管理是按照国家、省和市有关环境保护法规，进行环境管理，接受地方主管环保部门的监督，制定环保规划和目标，促使工程向“清洁生产”的方向不断发展。

根据《国务院关于环境保护工作的决定》中有关建立和健全环保机构的精神，建议项目建成投产后，建立二级环境管理体系。各级领导对环境污染负有管理、防治的责任。

（一）环境管理主要职责

①认真贯彻国家和地方有关环保方针、政策法规。

②通过环境管理制度的考核，增强全体员工的环保意识。

③建立健全一套符合本项目实际情况的环境保护管理制度，使环保工作有章可循，并形成制度化管理。

④制定环境管理控制目标及实施办法，搞好全厂污染物总量控制。

⑤参与各项环保设施施工质量的检查和竣工验收：监督和检查环保设施的运行和维护。

⑥建立健全环保统计等技术档案。

（二）环境监测工作职责及主要任务

环境监测是环境保护的基础和耳目，是掌握环境质量和了解其QA变化动态的重要手段。参照有关规定，本次环评对该项环境监测的工作职责及主要任务建议如下：

严格按照国家有关环境质量标准、污染物排放标准、环境监测技术规范和环境监测分析方法规定等要求，建立环境监测管理制度和环境监测质量保证体系，确保监测数据真实可靠。

按照环境监测计划和安全环保部门的要求，定期对污染源的污染物及废水、废气治理设施运行状况进行监测，定期或不定期对厂区或厂区周边环境空气、噪声等环境要素中的常规污染物、特征污染物和环境影响因素进行监测。

及时汇总环境监测数据，定期对环境监测数据进行综合分析，掌握污染物排放状况及变化趋势，及时将结果反馈给生产管理部门、环境管理部门。

（三）环境管理措施

①建立健全环境管理制度

必须做好环保“三同时”工作，加强对职工的安全和环保教育，进行生产过程中环境保护的培训，形成良好的环境保护意识。

②环境管理人员

设立专门的环保机构，由厂内专职管理技术人员兼职环保工作，具体负责环保设施的运行、检查、维护等工作。建立健全环境管理制度，改善厂区环境。




六、结论

	本项目符合国家和地方产业政策，选址布局合理，项目拟采用各项环境保护措施具有经济和技术可行性，可确保达标排放。本项目的建设有利于当地的经济发展，有一定的经济效益和社会效益。产生的各种污染物经相应措施处理后能做到达标排放，产生的污染物对当地的环境影响不大。只要在本项目的建设中认真执行环保“三同时”，落实本环评中提出的各污染防治措施，从环保角度考虑，建设项目在选定地址内实施是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表 
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量t/a（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量t/a②
	在建工程

排放量t/a（固体废物产生量）③
	本项目

排放量t/a（固体废物产生量）④
	以新带老削减量t/a（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量t/a（固体废物产生量）⑥
	变化量t/a

⑦

	废气
	氨
	/
	/
	/
	1.44
	0
	1.44
	1.44

	
	硫化氢
	/
	/
	/
	0.11
	0
	0.11
	0.11

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	1.82
	0
	1.82
	1.82

	废水
	COD
	/
	/
	/
	1.603
	0
	1.603
	1.603

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.163
	0
	0.163
	0.163

	一般工业

固体废物
	废填料
	/
	/
	/
	0.2t/5a
	0
	0.2t/5a
	0.2t/5a

	
	洗涤塔泥沙
	/
	/
	/
	0.2
	0
	0.2
	0.2

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.095
	0
	1.095
	1.095

	危险废物
	隔油沉淀池废油污
	/
	/
	/
	0.005
	0
	0.005
	0.005

	
	废矿物油
	/
	/
	/
	0.1
	0
	0.1
	0.1

	
	隔油沉淀池污泥
	/
	/
	/
	0.05
	0
	0.05
	0.05


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附图1 地理位置图
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附图2 厂区平面布置示意图
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附图3 声功能区划图
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附图4 厂区四周现场照片
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	厂区东侧
	厂区南侧
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	厂区西侧
	厂区北侧


附图5 环境影响评价范围图
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附图6 土地利用规划图 
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附图7 运输线路图
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附件1统一社会信用代码证书
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附件3 环境现状监测报告 
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附件4 生态环境分区管控分析报告
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