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关于黑龙江省庆安县欧根河

治理工程环境影响报告表的批复
庆安县中小型水利工程建设管理中心：

你单位报送的《黑龙江省庆安县欧根河治理工程环境影响报告表》及该项目《审批申请》已收悉，我局从省专家库中聘请有关专家对报告表进行审查，结合专家审查意见，现批复如下：

基本情况：
本次工程建设地点位于黑龙江省绥化市庆安县发展乡境内，

本工程治理河段共分2段：治理河段1起点位于十六道岗水库下游，坐标为东经127.874712°，北纬47.222409°，终点位于十四道岗处，坐标为东经127.845387°，北纬47.221243°，综合治理河长4.05km。治理河段2起点位于十二道岗处，坐标为东经127.756822°，北纬47.206340°，终点位于八道岗，坐标为东经127.587554°，北纬47.119906°，综合治理河长35.52km。主要建设内容：新建堤防5段，长度为25.94km；新建护岸15段，总长4.97km；新建穿堤建筑物12座。本次新增永久征收土地面积为875.63亩，临时占地面积983.55亩，本工程不涉及占用永久基本农田。项目总投资18680.89万元，环保投资202.75万元，环保投资占总投资的比例为1.09%。在认真落实报告表中提出的各项污染防治措施及设施的情况下，我局原则同意该项目建设。
二、项目建设的污染防治措施及管理要求

你单位必须全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施要求，并重点做好以下工作:
（一）落实生态环境保护措施。在施工期间，尽量减少施工临时占用土地，按征地要求，不能超出征地界限。施工中注意保护施工区周围地面植被，禁止砍伐林木，保护施工区可能出现的野生动物。施工中凡是土石方开采量大的项目要避开暴雨期，减少暴雨冲刷，减轻水土流失。对施工扰动区域采取临时防护措施和植物保护措施相结合的方式进行综合治理。加强施工管理，杜绝污染物进入水体，禁止向河水中排放废水、废渣，施工期禁止捕捞鱼类。分段、分区域施工，优化施工工艺，缩短施工工期，避开鱼类产卵期进行施工，施工采用低噪声设备。施工开始前，进行表土剥离，剥离表土就近堆置在各防治分区内，周边设置排水沟，堆置表土外表面采取密目网覆盖措施，布置编织袋土埂拦挡，施工结束后表土回填并进行土地复垦，临时占地全部恢复为原地类。在施工结束后要进行生态修复，占补平衡。

（二）落实水污染防治措施。生活区设置防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，施工废水经处理后回用，严禁直接排入河道。裸露土方、表土及时覆盖，设置排水沟，减少水土流失。
（三）落实噪声污染防治措施。加强施工期管理工作，要选用低噪声设备，采取隔声、降噪措施，加强设备的维修和养护。运输车辆行经居民点时限速行驶，禁止使用高音喇叭，高噪声设备，操作人员发放防护用品。合理安排作业时间，禁止夜间（22:00～06:00）施工。运输车减速慢行，运输路线路过居民区时减速慢行，禁止鸣笛。超标敏感点设置声屏障降低周边环境的影响。施工噪声要满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523—2025）
标准要求。
（四）落实大气污染防治措施。施工场地定期洒水降尘，物料的运输、堆存全部放入仓库或加盖苫布，不得露天堆放。车辆设备定期检修。混凝土拌和系统设置简易罩棚，周边洒水降尘，拌和废气经系统自带除尘设施处理后排放，水泥料仓顶部自带除尘设施处理后经仓顶排放。风大天气禁止土方开挖。车辆路过村屯，车速低于20km/h。施工期厂界颗粒物排放要满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中无组织排放监控限值。
（五）落实固体废物污染防治措施。开挖土方堆置时加强防护，坡脚用编织袋填筑土埂压盖并拦挡，表面密目网覆盖，施工结束后撒播种草恢复植被。表土全部由庆安县庆禾农业发展有限公司外运并进行综合利用，重点用于土地改良。在临时生活区布设垃圾箱，运输垃圾的设施要密闭，以免对环境造成二次污染。定期收集清运建筑垃圾，能够回收利用的送交废旧物资回收站处理，其余的送市政部门指定地点堆存，以保护施工区环境卫生。沉淀池污泥施工结束后统一清出与弃土一同处置。

（六）环境风险及保护措施。必须严格落实报告表提出的各项风险防范和减缓措施，施工过程中，运输车辆和机械在指定运输路线行驶；在进出口加设限速、“谨慎驾驶”等标识牌，提醒工程周边社会车辆降低车速安全通行，减小交通事故发生概率；

要加强工程运输车辆安全管理，定期检修相关车辆，保证上路车辆车况良好。每天检查机器是否有燃油和机油泄漏，并迅速清理任何溢出物。

三、该项目的性质、地点、规模或采用的生产工艺发生重大变化必须报有审批权的环保部门重新审批。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护措施与主体工程同时设计、施工、投入使用的“三同时”制度，竣工后,建设单位要按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，对配套建设的环境保护设施进行验收。

五、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防

护措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。

六、绥化市庆安生态环境保护综合执法队负责该项目生态环境保护事中事后监管。你单位应在接到本批复后3日内，将批复文件及《报告表》送至绥化市庆安生态环境保护综合执法队，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。
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